|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分标名称** | **供货业绩** | **生产试验设备** | **认证证书** | **产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告** |
| 低压开关柜 | 近三年累计销售业绩不少于500台 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上开关柜研发、设计、制造和出厂试验的能力 | ISO9000系列质量管理体系认证 | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 组合互感器 | 近三年累计销售业绩不少于1000台 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | ISO9000系列质量管理体系认证 | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 配电终端(TTU) | 近三年累计销售业绩不少于1000套 | / | / | 附件3：配电自动化设备招标其他要求 |
| 铁塔 | 所投产品累计销售业绩2000吨及以上 | 具有同等电压等级及以上铁塔研发、设计、制造和出厂试验的能力；具有完整的制造、工艺装备和试验设备，且角钢塔生产装备要求：具备角钢及板材自动生产线；具备焊接探伤等无损检测设备；具备12米长度构件的热镀锌能力；具备试组装场地及设备。大跨越和钢管塔的生产装备要求，除满足角钢塔要求外，还应满足以下条件：具备剪板机、12米长或两台6米长的折弯机、数控相贯式切割机；具备可处理12米长钢材的火焰自动切割机、自动焊接设备；具备相应根开的钢管塔立式组装条件。 | ISO9000系列质量管理体系认证 | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 复合绝缘横担 | / | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | ISO9000系列质量管理体系认证 | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（耐张型复合绝缘横担须提供耐张型复合绝缘横担型式试验报告） |
| 接地模块 | / | / | ISO9000系列质量管理体系认证 | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 接地铁 | 近三年累计销售业绩不少于100付 | / | ISO9000系列质量管理体系认证 | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 超高性能混凝土杆 | / | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | ISO9000系列质量管理体系认证 | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 复合材料杆 | / | / | ISO9000系列质量管理体系认证 | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 水泥制品 | / | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | ISO9000系列质量管理体系认证 | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 拉紧绝缘子 | 近三年累计销售业绩不少于200000只 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | ISO9000系列质量管理体系认证 | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |