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[bookmark: _bookmark1]招标人：国网青海省电力公司 

2022年10月25日

本章节内容包含招标公告及投标邀请函两部分。
第一章招标公告
国网青海省电力公司2022年第二次协议库存物资招标采购
招标公告
招标编号：282208
（适用于资格后审）

[bookmark: _bookmark2]1. 招标条件
本招标项目招标人为国网青海省电力公司，招标项目资金来自项目单位自筹、银行贷款，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对该项目采购进行公开招标。
[bookmark: _bookmark3]招标人委托国网青海电力招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”），采用公开招标方式邀请有兴趣的合格投标人（以下简称“投标人”）就国网青海省电力公司2022年第二次协议库存物资招标采购项目的供货和服务提交密封的有竞争性的投标文件。
2. 项目概况与招标范围
招标货物及其数量、合同包个数
	分标编号
	货物名称
	单位
	数量
	合同包
	自买方发出《供货单》后要求的交货期

	
	
	
	
	个数
	包号
	

	282208-1016004-9998
	低压开关柜
	台
	11
	1
	包1
	以采购供货单为准

	282208-1007001-9999
	组合互感器
	台
	398
	2
	包1~包2
	以采购供货单为准

	282208-1107007-0001
	配电终端(TTU)
	套
	91
	1
	包1
	以采购供货单为准

	282208-1101029-9998
	故障录波及时间同步装置
	套
	33
	1
	包1
	以采购供货单为准

	282208-1307013-0001
	通信单元（tcd0a1）
	只
	36400
	1
	包1
	以采购供货单为准

	282208-1307013-0002
	通信单元（ssc6763）
	只
	147100
	2
	包1~包2
	以采购供货单为准

	282208-1410007-9999
	复合绝缘横担
	套
	1668
	1
	包1
	以采购供货单为准

	282208-1600000-9999
	接地模块
	块
	612
	1
	包1
	以采购供货单为准

	282208-1406030-9999
	接地铁
	付
	2903
	4
	包1~包4
	以采购供货单为准

	282208-1401014-9999
	超高性能混凝土杆
	根
	720
	1
	包1
	以采购供货单为准

	282208-1401004-9999
	复合材料杆
	根
	62
	1
	包1
	以采购供货单为准

	282208-1401007-9999
	水泥制品
	块
	32938
	3
	包1~包3
	以采购供货单为准

	282208-1405014-9999
	拉紧绝缘子
	只
	9832
	1
	包1
	以采购供货单为准

	282208-1405029-9999
	交流盘形悬式瓷复合绝缘子
	片
	33304 
	5
	包1~包5
	以采购供货单为准

	282208-1502009-9999
	防鸟设备
	台
	240182
	10
	包1~包10
	以采购供货单为准



货物清单单独成册，是本公告附件。
[bookmark: _bookmark4]3. 投标人资格要求
[bookmark: _bookmark5]本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，须具备相应货物的制造能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担招标项目的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系投标人本企业所拥有的权利权益。
3.1 通用资格要求：
3.1.1必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。这些制造、检测能力应当分别相等或者优于《2021年版配（农）网物资供应商资质能力核实标准》（国家电网公司电子商务平台公开发布）提出的制造、检测设备。
3.1.2设计制造过程与投标产品相同结构、相同型式、同等或以上技术规格的产品。在与规范相同或较规范更严格的条件下，该产品的投运数量及其成功运行时间或者合同数量满足要求。如同一包内存在不同类别的设备，则投标人须分别满足包内各类别设备的资格要求。
3.1.3投标产品以及专门资格条件接受外购外协的产品、组件，取得国际专业权威机构或者国家级专业检验检测机构出具的产品有效试验报告，且试验报告检测项目、结果数据、检测有效期符合相应产品最新国家、行业标准以及本次招标技术规范的规定：
国家、行业已经发布相应产品标准的，投标人须取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告；
国家、行业尚未发布相应产品标准的，投标人须取得国家级权威检验检测机构出具的专业检测报告。专业检测是指国家电网公司新技术产品或者根据现场运行需要，委托国家级检验检测机构公开邀请进行的专门检测活动。
各类试验报告均系针对具体型式规格产品的试验报告。
3.1.4取得国家法律、法规、部门规章规定的有效许可证件。
3.1.5投标人取得有效的ISO9000系列质量保证体系认证书。
3.1.6取得招标文件要求的有效认证证书。
3.1.7法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
3.1.8应有良好的财务状况，具体要求详见招标文件第2章投标人须知第3.5.2规定。
3.1.9本招标活动不接受贴牌代工的投标以及其他任何分包行为的投标。
3.1.10提供的同类材料未因该材料原因出现过质量问题（或出现过质量问题，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并通过国家电网公司或所在省公司的验收。
3.1.11在国内材料销售合同执行过程中，未因严重质量问题而造成批量退货（退货量占合同金额10%及以上）或严重影响施工，或出现过其它重大问题，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并通过国家电网公司或所在省公司的验收。
3.1.12在国内材料销售合同执行过程中，未因货物和/或投标人图纸的交付拖延问题而严重影响施工和工程进度，或出现过其它重大问题，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并通过国家电网公司或所在国网省级电力公司的验收。
3.1.13按照《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》规定，未存在因不良行为导致本批次暂停、取消或永久取消中标资格的。
3.1.14投标人不得选配国家电网公司《关于供应商不良行为处理情况的通报》和青海省电力公司《关于供应商不良行为处理的通报/公告》（此名称应与各单位在ECP平台中发布的不良行为处理公告名称保持一致）中正在接受暂停中标资格、取消中标资格的制造商或外购外协供应商或代理（集成服务）原厂商的相应处理范围内的产品。
3.1.15根据《企业信息公示暂行条例》，投标人不得被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”。（查询日期应在投标截止日前20天内，查询结果应为网站自动生成的PDF文件），未提供有效国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询结果的，其投标文件作否决投标处理。
3.1.16根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），投标人不得存在违法失信行为，不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“黑名单”（查询日期应在投标截止日前20天内，查询结果应为网站自动生成的信用信息报告PDF文件），未提供有效“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果的，其投标文件作否决投标处理。
3.1.17在实际招标采购过程中，一旦发现投标文件有下列情形，可认定为串通投标：
3.1.17.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，不同电子投标文件通过同一台电脑制作、上传。
3.1.17.2不同投标人委托同一单位或者个人办理应答事宜，如同一个单位派人或者同一个人代表不同投标人购买招标文件、递交投标文件、踏勘现场、提出异议、澄清答复、领取中标通知书等；通过邮件、快递形式寄出投标文件或收取中标通知书的，如不同投标人寄出、收件地址或人员相同的。
3.1.17.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，其存在串通应答的可能性极大，应当先行给予认定，除非投标人能够证明其不存在串通投标的行为。
3.1.17.4不同投标人的投标文件异常一致或者应答报价呈规律性差异，主要表现为投标文件错误表述、错误计算或者笔误雷同，投标文件内容整段内容一致，投标文件排版格式一致，投标报价呈等差数列或有规律性的百分比等。
3.1.17.5不同投标人的投标文件上所加盖印章、签字相同的，不同投标人的投标文件相互混装，“你中有我，我中有你”。
3.1.17.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，包括虽然经由投标人自己的基本账户转出但所需资金均是来自同一投标人或者个人的账户的。
3.1.17.7招投标实现电子化的情形下，不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的IP地址下载招标文件或者上传投标文件；不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的；不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传电子投标文件的除外）。
3.1.17.8举报人提供的投标人串通应答证据，经相关部门核实属实的。
3.2各类货物专门具体资质业绩要求事项及其数据、状态分别如下：
	分标名称
	供货业绩
	生产试验设备
	认证证书
	产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告

	低压开关柜
	近三年累计销售业绩不少于500台
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上开关柜研发、设计、制造和出厂试验的能力
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	组合互感器
	近三年累计销售业绩不少于1000台
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	配电终端(TTU)
	近三年累计销售业绩不少于1000套
	/
	/
	
附件3：配电自动化设备招标技术参数的差异及要求

	故障录波装置及时间同步装置
	近三年累计销售业绩各不少于50套
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	通信单元（tcd0a1）
	近三年累计销售业绩不少于20000只
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	通信单元（ssc6763）
	近三年累计销售业绩不少于20000只
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	复合绝缘横担
	/
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	接地模块
	/
	/
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	接地铁
	近三年累计销售业绩不少于100付
	/
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	超高性能混凝土杆
	/
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	复合材料杆
	/
	/
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	水泥制品
	/
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	拉紧绝缘子
	近三年累计销售业绩不少于200000只
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	交流盘形悬式瓷复合绝缘子
	/
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	防鸟设备
	近三年累计销售业绩不少于10000台
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）


3.3本次招标不接受联合体投标。
3.4本次招标不接受代理商投标。
4.招标文件获取
4.1本次实行网上发售电子版招标文件，不再出售纸质招标文件。凡有意参加投标者，请于2022年10月25日至2022年10月30日下午17:30时前（北京时间），登陆招标人招投标信息系统（国家电网公司新一代电子商务平台：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）凭企业CA证书电子钥匙报名并下载招标文件。投标人应妥善保管电子商务平台账号和密码，以及CFCA数字证书和密码，因上述账号、数字证书或密码保管不当造成的损失，由投标人自行承担。请使用谷歌浏览器（推荐71版本）打开上述网址，电脑配置推荐使用WIN7、WIN8、WIN10系统。
4.2招标文件（电子文件）免费获取，各潜在投标人无需支付获取招标文件款项。
4.3关于国家电网新一代电子商务平台的具体操作详见国家电网新一代电子商务平台首页（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）的新手指南。技术支持服务热线：010-63411000。
4.4投标保证金
4.4.1以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从潜在投标人基本账户转出。
4.4.2以银行保函形式提交的投标保证金，由信誉良好的具备开具保函资格的地市级及以上银行分行开出，有效期应与投标有效期一致。
4.4.3以保险形式提交的保证金，应提供保证金保险支付账号信息。保险责任需满足招标人的要求，投标保证保险单作为有效的投标文件依据，由有经营该业务资格的保险公司开出。保险公司承担投标人投标违约行为的一切赔偿。
4.4.4推荐使用保险或银行保函的方式提交。若采用银行电汇等其他方式提交保证金，请提前联系招标代理机构报备，联系电话0971-6076764。
投标保证金以保险、银行电汇或银行保函方式提交的，在付款用途栏（或摘要、备注、附言）写明（如：282208-XXXXXXX-0001保证金），并确保投标保证金在投标截止时间之前到账，投标人在递交投标文件的同时提供加盖公章的“基本账户银行开户许可证”（如已提交给过我公司财务并无变更的，可不提供）。
收款单位：国网青海电力招标代理有限公司
开户行：中国工商银行股份有限公司西宁宁新支行
银行帐号：2806026809100002525
投标保证金联系人：石女士          联系电话：0971-6076855
退还投标保证金请联系：魏经理      联系电话：0971-6076764
4.4.5投标人应提供证明其基本账户的开户许可证复印件。投标人基本账户发生变化应及时通知招标人，因未及时通知而造成的一切责任自负。
4.4.6投标人应以所报价的标为单位提交投标保证金，作为投标文件的组成部分之一。投标保证金有效期与投标文件有效期一致。
4.4.7投标保证金的递交：投标保证金以分标为单位提交，且仅需提交所投分标中投标报价最高包的投标保证金。如投标人提交的投标保证金不足，则该分标中投标保证金不足包的投标将被否决。请投标人在递交投标保证金时务必注明所担保的分标名称，如未注明，则按照其所投分标的序号顺序从小到大依次核定。
	包的投标价格
	包的投标保证金（元）

	20万以下（不含20万）
	可免于提交投标保证金

	20万－50万（含20万）
	2,000

	50万－100万（含50万）
	5,000

	100万－200万（含100万）
	10,000

	200万－300万（含200万）
	20,000

	300万－500万（含300万）
	30,000

	500万－700万（含500万）
	50,000

	700万－1000万（含700万）
	70,000

	1000万－2000万（含1000万）
	100,000

	2000万－3000万（含2000万）
	200,000

	3000万－4000万（含3000万）
	300,000

	4000万-6000万（含4000万）
	400,000

	6000万及以上（含6000万）
	800,000


4.5投标保证金缴纳凭证的扫描件请附在商务标书中，以备查！
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为：2022年11月15日09:00（北京时间），电子投标文件提交招标人招投标信息系统（电子商务平台）的截止时间同上。
5.2投标文件的递交方式：受疫情影响，为进一步加强新型冠状病毒肺炎防控工作，本次采购不进行现场接收纸质、U（光）盘应答文件，采用大文件上传网盘及发送邮件的形式进行递交。
5.3ECP2.0离线投标工具大文件上传网盘
投标人以分包为单位将完整商务、技术投标文件使用新版“离线投标工具U+V1.0.0.8版本”提交至网盘系统，投标文件制作参考第二章投标人须知3.7.3投标文件及封装要求，“离线投标工具U+V1.0.0.8”下载请登录新一代电子商务平台网站“下载专区”，下载“离线投标工具U+V1.0.0.8（32位或64位）”所有文件并按指示操作。大文件上传网盘操作方式详见附件2大文件上传操作手册。


5.4加密电子邮件发送
截标前将投标文件发送至指定邮箱：
	序号
	分标名称
	邮箱

	1
	低压开关柜
	417324018@qq.com

	2
	组合互感器
	417324018@qq.com

	3
	配电终端(TTU)
	417324018@qq.com

	4
	故障录波及时间同步装置
	417324018@qq.com

	5
	通信单元（tcd0a1）
	417324018@qq.com

	6
	通信单元（ssc6763）
	417324018@qq.com

	7
	接地模块
	32236367@qq.com

	8
	接地铁
	32236367@qq.com

	9
	防鸟设备
	32236367@qq.com

	10
	复合绝缘横担
	1370137542@qq.com

	11
	超高性能混凝土杆
	1370137542@qq.com

	12
	复合材料杆
	1370137542@qq.com

	13
	水泥制品
	1370137542@qq.com

	14
	拉紧绝缘子
	1370137542@qq.com

	15
	交流盘形悬式瓷复合绝缘子
	1370137542@qq.com


投标人以分标为单位将商务、技术投标文件进行加密压缩（自行设定四位数字的密码）发送至指定邮箱，（即一个投标人一个分标制作一个压缩包发送一封邮件），邮件名称及压缩包名称命名按下列格式：分标名称+包号-投标人名称。（例：组合互感器包1~包2-投标人名称）。将解压密码使用离线投标工具上传至商务附加文件(非大文件)，截标后解压密码将与其他文件系统同时解密，防止应答文件泄漏。未按规定时间在离线投标工具上传解压密码，视为放弃投标。为避免网络问题造成邮件发送超时或失败，请投标人不要刻意卡时间发送，尽量提前发送邮件比较稳妥。
   上传2.0系统的解压密码格式按下表制作：
（页面必须纵向设置。横向页面上传系统后的，显示不出密码）
	投标人名称
	分标名称
	包号
	解压密码

	　
	　
	　
	自行设定（4位数字）



5.5特别提示：本次投标必须采用大文件上传网盘及发送邮件的形式进行递交，两者缺一按逾期未达处理，投标截止时间之前，逾期未达的投标文件，招标人不予受理。不接受邮寄方式提交投标文件及投标文件的修改文件；不接受未按规定封装的投标文件及投标文件的修改文件。
6.开标时间及地点
[bookmark: _Toc420509662]6.1开标时间：2022年11月15日9:00时整（北京时间）。
6.2开标地点：青海省西宁市生物科技产业园经四路12号国网青海电力招标代理有限公司五楼会议室。
6.3开标方式：采用网络直播方式进行开标（投标人代表无须现场参加开标会议，使用钉钉APP观看网络直播开标，开标会议二维码如下：）。
[image: 开标直播]
7.发布公告的媒介
[bookmark: _Toc420509663]“中国招标投标公共服务平台”(http://www.cebpubservice.com/)、“国家电网公司新一代电子商务平台”(https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/)、“青海项目信息网（www.qhei.net.cn）”。
8.招标人、招标代理机构及投标人关于招标代理服务费的三方约定
根据中国招标投标协会《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见>》（中招协【2015】026号），本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。投标人如果投标即视为同意此约定。投标人要严格按照附件3提供的“三方约定”内容进行签订并提供在商务投标文件中。
9.合规声明
招标文件如果发生可能与法律条规、国家标准不相一致、不相符合的条款表述，其不一致、不符合之处一律无效，并以国家相应规定为准。
10.其他事项
10.1如招标文件中其他章节内容与本章内容有不一致的，以本章内容为准。
10.2由于青海地区对海拔有特殊要求，海拔及其他特殊要求，详见附件1:282208海拔修正及其他特殊要求。


10.3 同一包内同型号货物的投标单价应一致，否则其投标将被否决。
10.4本批协议库存均按数量（金额）划分标包，本次招标的协议库存需求为全省范围内预估需求计划，标包的项目地区不代表最终协议库存订单执行的地区，最终以订单执行实际下达的项目地区为准。报价中的运距由供应商根据青海实际地域情况自行测算。
10.5关于实物ID的相关要求遵照《国网公司2021年电网资产统一身份编码物联网标签制作安装指导手册（增量分册)》执行。供应商在设备出厂前完成实物“ID”标签和“IFID”电子标签的制作与安装，并在ECP系统中录入物资技术参数等数据，安装物资范围《实物ID安装的物资范围》清单执行。（同一类设备在RFID标签选型时，选大不选小，如10kV及以上充气柜RFID标签可选用C型或D型，基于RFID选大不选小原则，要求供应商按照C型标签制作。）
《国网公司2021年电网资产统一身份编码物联网标签制作安装指导手册（增量分册)》和《实物ID安装的物资范围》清单在国家电网新一代电子商务平台，网址（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）公共信息中请以2022年3月10日发布的为准。
10.6档案移交的要求
10.6.1中标人应根据国网公司档案管理办法、国网青海省电力公司档案管理有关规定，按照甲方要求，提供项目档案归档所需的厂家资料，并负责或配合项目实施方有关单位完成相关档案资料的整理及归档工作。
10.6.2中标人应以档案级光盘或硬磁盘形式提供符合档案要求的电子版，所有文字材料为“双层PDF”格式，各类设备图纸为“DWF矢量图”格式，同时确保电子、纸质文件内容一致。
10.6.3根据省公司要求凡涉及330kV、750kV工程项目中标人需补充完整纸质投标文件，所有档案资料要求内容准确、格式规范、齐全完整、字迹清晰、印章齐全有效，符合档案原始记录性、有机联系性和长久保存要求。
10.7若合同中包含配电变压器、隔离开关、交流避雷器、高压开关柜、箱式变电站、环网柜、柱上开关、电容器、电流互感器、电压互感器、低压综合配电箱（JP柜）、电缆分支箱、绝缘子产品，招标人在每个供货自然年度内，需对前述抽检到的产品进行一次破坏性试验，对其产品造成损坏的，中标人需无偿更换与损坏数量相等的同类产品，并自行取回损坏产品。
[bookmark: _Toc420509651]11评标办法
11.1评标办法
11.1.1采用综合评估法，分技术、商务、价格三个部分分别进行量化评审，每个部分满分均为100分，并按以下权重合计计算最终量化评审得分。
	序号
	分标编号
	分标名称
	权重设置（%）

	
	
	
	技术
	商务
	价格

	1
	282208-1016004-9998
	低压开关柜
	50
	10
	40

	2
	282208-1007001-9999
	组合互感器
	50
	10
	40

	3
	282208-1107007-0001
	配电终端(TTU)
	50
	10
	40

	4
	282208-1101029-9998
	故障录波及时间同步装置
	50
	10
	40

	5
	282208-1307013-0001
	通信单元（tcd0a1）
	50
	10
	40

	6
	282208-1307013-0002
	通信单元（ssc6763）
	50
	10
	40

	7
	282208-1410007-9999
	复合绝缘横担
	45
	10
	45

	8
	282208-1600000-9999
	接地模块
	45
	10
	45

	9
	282208-1406030-9999
	接地铁
	45
	10
	45

	10
	282208-1401014-9999
	超高性能混凝土杆
	45
	10
	45

	11
	282208-1401004-9999
	复合材料杆
	45
	10
	45

	12
	282208-1401007-9999
	水泥制品
	45
	10
	45

	13
	282208-1405014-9999
	拉紧绝缘子
	45
	10
	45

	14
	282208-1405029-9999
	交流盘形悬式瓷复合绝缘子
	45
	10
	45

	15
	282208-1502009-9999
	防鸟设备
	45
	10
	45




11.1.2 价格评审办法采用区间平均价浮动法，计算方法详见第三章评标办法2.2.2条。
	分标名称
	价格公式
	参数

	
	
	C值抽取范围
（级差为0.25 %）
	n1
	n2

	低压开关柜
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	组合互感器
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	配电终端(TTU)
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	故障录波及时间同步装置
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	通信单元（tcd0a1）
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	通信单元（ssc6763）
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	复合绝缘横担
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	接地模块
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	接地铁
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	超高性能混凝土杆
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	复合材料杆
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	水泥制品
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	拉紧绝缘子
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	交流盘形悬式瓷复合绝缘子
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	防鸟设备
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1


11.1.3区间平均价浮动法参数设置，若公告中评标办法与第三章评标办法前附表之一有差别，以公告为准。
11.1.4本次招标项目不设定最高限价。
11.1.5授标原则：
评标委员会推荐中标次序按同一分标下，综合评价得分排序从高到低的投标人顺序进行；综合评分相等时，以技术得分高的优先；技术得分也相等的，以投标报价低的优先；如果投标报价也相等，由招标人自行确定。
11.1.5.1本次各分标中每个投标人在同一分标中被授予的标包数量总计不超过1个包。
11.1.5.2当某一分标全部进入详评的投标人的中标标包数量超过条款11.1.5.1规定的限额时，该包授予综合得分最高的投标人。
11.2试验报告审核标准
11.2.1 投标人应按照资格业绩条件要求提供有效的检测（检验）报告，关于报告出具机构、试验类型、试验项目等具体要求详见各标段相关规定。
11.2.2 投标文件中《供应商资质能力核实结果证明函件》有试验报告记录且记载数据满足招标文件要求，不需提供材料复印件。
11.3业绩审核标准
11.3.1 投标人提供的有效期间内合同业绩数量应满足专用资质条件要求。业绩计算以合同签订时间为准。
11.3.2 在投标文件中提供有效的《供应商资质能力核实结果证明函件》的投标人，其业绩以《供应商资质能力核实结果证明函件》所载明的数据为准，不需提供支持文件，《供应商资质能力核实结果证明函件》所载明的有效的核实数据作为评审依据。核实时间段内的业绩支撑文件无需编入投标文件，编入的不作评审。
11.3.3 对于未在投标文件中提供相应产品《供应商资质能力核实结果证明函件》的投标人，为保证其投标文件中供货业绩真实可靠，所投标包相关业绩必须为投标人自身业绩，销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件，发票复印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。未提供对应发票查验结果截图或结果截图与平台查验结果不一致的发票金额（数量）不予认可。对于存在造假行为的投标人，将严格按照《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》进行处理。
11.3.4业绩数量按照物资类别计算，具体要求详见各标段相关规定。
11.3.5 既有业绩合同供货方和实际产品生产方必须均为投标人。
11.3.6业绩不认可的有（包括但不限于）：
①与同类产品制造厂之间的业绩；
②在试验室或试验站的业绩；
③与代理商之间的业绩；
④与非最终用户（即业主单位或负责所供货物运行、使用的单位以外的主体）签订的供货合同；
⑤出口业绩的外贸合同、发票、报关单及对应产品型号等信息资料难以核实或不全的。
11.3.7 母子公司、兄弟公司、控股公司的业绩不能相互替代。
11.3.8收购其他企业，被收购企业注销的，收购方可继承被收购方的业绩。
11.3.9重组改制中涉及企业合并、分立、名称变更的，须提供充足的证明材料，方可继承原企业的业绩。
11.4生产许可证及其他许可事项审核标准
11.4.1投标文件中《供应商资质能力核实结果证明函件》函件有生产许可证记录，不需提供材料复印件。在更新材料或没有《供应商资质能力核实结果证明函件》函件的须提供生产许可证复印件。
11.4.2投标人提供的生产许可证应在有效期内，应与投标产品种类对应。部分标段未要求提供的可不进行审查。
11.4.3需提供3C认证、入网许可证等其他许可、认定证明文件的，相关文件应覆盖招标物资类别产品，且在有效期内。
11.4.4关于生产许可证具体要求详见各标段相关规定。
11.5  ISO9000系列认证证书审核标准
11.5.1投标文件中《供应商资质能力核实结果证明函件》有ISO9000系列认证证书记录，不需提供证书复印件。在更新材料或没有《供应商资质能力核实结果证明函件》的须提供ISO9000系列认证证书复印件。
11.5.2  投标人提供的ISO9000系列认证证书应在有效期内。
11.6生产试验设备审核标准
投标文件中《供应商资质能力核实结果证明函件》有生产试验设备记录，不需提供生产试验设备合同和发票等凭证复印件。在更新材料或没有《供应商资质能力核实结果证明函件》的须提供生产试验设备合同和发票等凭证复印件。
[bookmark: _Toc286333067]12.联系方式
招标代理机构：国网青海电力招标代理有限公司
地址：青海省西宁市城北区生物科技产业园经四路12号
联系人：裴经理： 0971-6076825   康经理：0971-6076790

国网青海电力招标代理有限公司
二〇二二年十月二十五日


本章节内容包含招标公告及投标邀请函两部分。
第一章招标邀请书
[bookmark: _GoBack]国网青海省电力公司2022年第二次协议库存物资招标采购
招标公告
招标编号：282208
（适用于资格预审）
[bookmark: _bookmark10]1. 招标条件
本招标项目招标人为国网青海省电力公司，招标项目资金来自项目单位自筹、银行贷款，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对该项目采购进行公开招标。
招标人委托国网青海电力招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”），采用公开招标方式邀请有兴趣的合格投标人（以下简称“投标人”）就国网青海省电力公司2022年第二次协议库存物资招标采购项目的供货和服务提交密封的有竞争性的投标文件。
2. [bookmark: _bookmark11]项目概况与招标范围
招标货物及其数量、合同包个数
	[bookmark: _bookmark12]分标编号
	货物名称
	单位
	数量
	合同包
	自买方发出《供货单》后要求的交货期

	
	
	
	
	个数
	包号
	

	282208-1001002-9999
	10kV变压器
	台
	15
	1
	包1
	以采购供货单为准

	282208-1001012-0001
	箱式变电站
	套
	48
	3
	包1~包3
	以采购供货单为准

	282208-1020001-9999
	交流避雷器
	台
	6445
	1
	包1
	以采购供货单为准

	282208-1022001-0001
	高压熔断器
	只
	2113
	1
	包1
	以采购供货单为准

	282208-1035001-9999
	10kV柱上变压器台成套设备
	套
	256
	3
	包1~包3
	以采购供货单为准

	282208-1035004-0001
	一二次融合成套环网箱
	套
	82
	4
	包1~包4
	以采购供货单为准

	282208-1035006-0001
	一二次融合成套柱上断路器
	套
	546
	4
	包1~包4
	以采购供货单为准

	282208-1010001-0002
	交流三相隔离开关
	组
	2169
	2
	包1~包2
	以采购供货单为准

	282208-1016008-9999
	配电箱
	个
	21947
	4
	包1~包4
	以采购供货单为准

	282208-1106018-9999
	电能计量箱
	只
	12548
	5
	包1~包5
	以采购供货单为准

	282208-1107007-0002
	配电终端(DTU)
	套
	14
	1
	包1
	以采购供货单为准

	282208-1304049-0001
	接地短路故障指示器
	台
	928
	2
	包1~包2
	以采购供货单为准

	282208-1402004-9999
	钢绞线及钢芯铝绞线
	吨
	234.58
	1
	包1
	以采购供货单为准

	282208-1402005-0001
	10kV架空绝缘导线
	千米
	1815.16
	3
	包1~包3
	以采购供货单为准

	282208-1402005-0002
	1kV架空绝缘导线
	千米
	2522.49
	2
	包1~包2
	以采购供货单为准

	282208-1404001-9999
	电力电缆
	千米
	81.83
	4
	包1~包4
	以采购供货单为准

	282208-1404002-9999
	低压电力电缆
	千米
	2008.14
	9
	包1~包9
	以采购供货单为准

	282208-1408000-9999
	电缆附件
	套
	6635
	1
	包1
	以采购供货单为准

	282208-1408007-9999
	电缆分支箱
	只
	897
	3
	包1~包3
	以采购供货单为准

	282208-1408006-9999
	电缆保护管
	米
	48586
	1
	包1
	以采购供货单为准

	282208-1406032-9999
	铁构件
	吨
	2677.86
	5
	包1~包5
	以采购供货单为准

	282208-1407000-9999
	金具
	付
	560296
	3
	包1~包3
	以采购供货单为准

	282208-1401001-9999
	钢管杆（桩）
	吨
	1471.85
	3
	包1~包3
	以采购供货单为准

	282208-1401002-0001
	锥形水泥杆（非预应力）
	根
	22225
	7
	包1~包7
	以采购供货单为准

	282208-1401002-0002
	锥形水泥杆（部分预应力）
	根
	1238
	2
	包1~包2
	以采购供货单为准

	282208-1405015-9999
	蝶式绝缘子
	只
	45211
	1
	包1
	以采购供货单为准

	282208-1405022-9999
	针式瓷绝缘子
	只
	44918
	1
	包1
	以采购供货单为准

	282208-1405025-9999
	交流盘形悬式瓷绝缘子
	片
	35800
	1
	包1
	以采购供货单为准

	282208-1405033-9999
	交流棒形悬式复合绝缘子
	支
	23162
	1
	包1
	以采购供货单为准

	282208-1405037-9999
	线路柱式瓷绝缘子
	只
	26906
	2
	包1~包2
	以采购供货单为准


货物清单单独成册，是本邀请书附件。
3. 投标人资格要求
本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，须具备相应货物的制造能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担招标项目的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系投标人本企业所拥有的权利权益。
3.1通用资格要求：
[bookmark: _bookmark13]3.1.1必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。这些制造、检测能力应当分别相等或者优于《2021年版配（农）网物资供应商资质能力核实标准》（国家电网公司电子商务平台公开发布）提出的制造、检测设备。
3.1.2设计制造过与投标产品相同结构、相同型式、同等或以上技术规格的产品。在与规范相同或较规范更严格的条件下，该产品的投运数量及其成功运行时间或者合同数量满足要求。如同一包内存在不同类别的设备，则投标人须分别满足包内各类别设备的资格要求。
3.1.3投标产品以及专门资格条件接受外购外协的产品、组件，取得国际专业权威机构或者国家级专业检验检测机构出具的产品有效试验报告，且试验报告检测项目、结果数据、检测有效期符合相应产品最新国家、行业标准以及本次招标技术规范的规定：
国家、行业已经发布相应产品标准的，投标人须取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告；
国家、行业尚未发布相应产品标准的，投标人须取得国家级权威检验检测机构出具的专业检测报告。专业检测是指国家电网公司新技术产品或者根据现场运行需要，委托国家级检验检测机构公开邀请进行的专门检测活动。
各类试验报告均系针对具体型式规格产品的试验报告。
3.1.4取得国家法律、法规、部门规章规定的有效许可证件。
3.1.5投标人取得有效的ISO9000系列质量保证体系认证书。
3.1.6取得招标文件要求的有效认证证书。
3.1.7法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
3.1.8应有良好的财务状况，具体要求详见招标文件第2章投标人须知第3.5.2规定。
3.1.9本招标活动不接受贴牌代工的投标以及其他任何分包行为的投标。
3.1.10投标产品不得选配缺陷责任期（自设备投运之日起两年内）发生产品质量问题（接续、接触机械电气性能，支撑、封闭绝缘性能，以及电力电子性能下降、老化、毁损、丧失）导致设备停运检修的组件材料制造商的产品。
3.1.11提供的同类材料未因该材料原因出现过质量问题（或出现过质量问题，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并通过国家电网公司或所在省公司的验收。
3.1.12在国内材料销售合同执行过程中，未因严重质量问题而造成批量退货（退货量占合同金额10%及以上）或严重影响施工，或出现过其它重大问题，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并通过国家电网公司或所在省公司的验收。
3.1.13在国内材料销售合同执行过程中，未因货物和/或投标人图纸的交付拖延问题而严重影响施工和工程进度，或出现过其它重大问题，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并通过国家电网公司或所在国网省级电力公司的验收。
3.1.14按照《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》规定，未存在因不良行为导致本批次暂停、取消或永久取消中标资格的。
3.1.15投标人不得选配国家电网公司《关于供应商不良行为处理情况的通报》和××省电力公司《关于供应商不良行为处理的通报/公告》（此名称应与各单位在ECP平台中发布的不良行为处理公告名称保持一致）中正在接受暂停中标资格、取消中标资格的制造商或外购外协供应商或代理（集成服务）原厂商的相应处理范围内的产品。
3.1.16根据《企业信息公示暂行条例》，投标人不得被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”。（查询日期应在投标截止日前20天内，查询结果应为网站自动生成的PDF文件），未提供有效国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询结果的，其投标文件作否决投标处理。
3.1.17根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），投标人不得存在违法失信行为，不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“黑名单”（查询日期应在投标截止日前20天内，查询结果应为网站自动生成的信用信息报告PDF文件），未提供有效“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果的，其投标文件作否决投标处理。
3.1.18在实际招标采购过程中，一旦发现投标文件有下列情形，可认定为串通投标：
3.1.18.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，不同电子投标文件通过同一台电脑制作、上传。
3.1.18.2不同投标人委托同一单位或者个人办理应答事宜，如同一个单位派人或者同一个人代表不同投标人购买招标文件、递交投标文件、踏勘现场、提出异议、澄清答复、领取中标通知书等；通过邮件、快递形式寄出投标文件或收取中标通知书的，如不同投标人寄出、收件地址或人员相同的。
3.1.18.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，其存在串通应答的可能性极大，应当先行给予认定，除非投标人能够证明其不存在串通投标的行为。
3.1.18.4不同投标人的投标文件异常一致或者应答报价呈规律性差异，主要表现为投标文件错误表述、错误计算或者笔误雷同，投标文件内容整段内容一致，投标文件排版格式一致，投标报价呈等差数列或有规律性的百分比等。
3.1.18.5不同投标人的投标文件上所加盖印章、签字相同的，不同投标人的投标文件相互混装，“你中有我，我中有你”。
3.1.18.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，包括虽然经由投标人自己的基本账户转出但所需资金均是来自同一投标人或者个人的账户的。
3.1.18.7招投标实现电子化的情形下，不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的IP地址下载招标文件或者上传投标文件；不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的；不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传电子投标文件的除外）。
3.1.18.8举报人提供的投标人串通应答证据，经相关部门核实属实的。
3.2各类货物专门具体资质业绩要求事项及其数据、状态分别如下：
	分标名称
	资格预审要求
	其他资格要求

	10kV变压器
	国家电网有限公司2021年配网变压器协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2101-BYQ）项目中“10kV变压器（硅钢片干式），30-500kVA、10kV变压器（硅钢片干式）， 630-1000kVA”、“10kV变压器（硅钢片干式）,1250-2500kVA”“10kV变压器（硅钢片油浸）”标段预审同时合格。
	提供满足国标2级及以上能效要求的有效型式试验报告或配套配电变压器提供满足国标2级及以上能效要求的有效型式试验报告。

	箱式变电站
	国家电网有限公司2021年配网箱式变电站协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2101-XB）项目中“10kV箱式变电站（欧式，硅钢片）”标段预审合格。
	提供满足国标2级及以上能效要求的有效型式试验报告或配套配电变压器提供满足国标2级及以上能效要求的有效型式试验报告。

	交流避雷器
	国家电网有限公司2021年配网避雷器、电缆保护管协议库存招标联合资格预审（GWXY-ZGYS-2101-BD）项目中“10kV交流避雷器”标段预审合格。
	/

	高压熔断器
	国家电网有限公司2021年配网高压熔断器协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2101-RDQ）项目中“10kV高压熔断器（跌落式，100A）”“10kV高压熔断器（跌落式，200A）”标段预审同时合格。
	/

	10kV柱上变压器台成套设备
	国家电网有限公司2021年配网10kV柱上变压器台成套设备协议库存招标第一次联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2101-ZSBYQTCT)项目中“10kV柱上变压器台成套设备（油浸，硅钢片，立体卷铁芯）”标段预审合格。
	提供满足国标2级及以上能效要求的有效型式试验报告或配套配电变压器提供满足国标2级及以上能效要求的有效型式试验报告。

	一二次融合成套环网箱
	国家电网有限公司2021年配网一二次融合成套环网箱协议库存招标联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2101-CTHWX)项目中“一二次融合成套环网箱（SF6绝缘）”标段预审合格。
	附件3：配电自动化设备招标技术参数的差异及要求



	配电终端(DTU)
	国家电网有限公司2021年配网配电终端、接地短路故障
指示器协议库存招标联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2101-JLX)项目中“DTU三遥站所终端”标段预审合格。
	

	接地短路故障指示器
	国家电网有限公司2021年配网配电终端、接地短路故障
指示器协议库存招标联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2101-JLX)项目中“架空外施信号远传故障指示器”标段预审合格
	

	一二次融合成套柱上断路器
	国家电网有限公司2021年配网一二次融合成套柱上断路器协议库存招标联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2101-CTHDLQ)项目中“一二次融合成套柱上断路器”标段预审合格。
	

	交流三相隔离开关
	国家电网有限公司2021年配网环网箱、环网柜、交流隔离开关、负荷开关协议库存招标联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2101-HE)“10kV交流隔离开关”标段预审合格。
	/

	配电箱
	国家电网有限公司2021年配网配电箱（JP柜）协议库存招标联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2101-PDX)项目中“配电箱（JP柜）”标段预审合格。
	/

	电能计量箱
	国家电网有限公司2021年配网电能计量箱协议库存招标联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2101-JLX)项目中“电能计量箱（金属）”“电能计量箱（SMC）”标段预审同时合格。
	/

	钢绞线及钢芯铝绞线
	国家电网有限公司2021年配网导、地线协议库存招标联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2101-DDX）项目中“钢芯铝绞线”和“钢绞线”标段预审同时合格
	/

	10kV架空绝缘导线
	国家电网有限公司2021年配网电缆及电缆附件、架空绝缘线、集束绝缘导线、控制电缆协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2101-XL）项目中“10kV架空绝缘导线”标段预审合格。
	/

	1kV架空绝缘导线
	国家电网有限公司2021年配网电缆及电缆附件、架空绝缘线、集束绝缘导线、控制电缆协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2101-XL）项目中“1kV架空绝缘导线”标段预审合格。
	/

	电力电缆
	国家电网有限公司2021年配网电缆及电缆附件、架空绝缘线、集束绝缘导线、控制电缆协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2101-XL）项目中“10kV电力电缆”标段预审合格。
	/

	低压电力电缆
	国家电网有限公司2021年配网电缆及电缆附件、架空绝缘线、集束绝缘导线、控制电缆协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2101-XL）项目中“低压电力电缆”标段预审合格。
	/

	电缆附件
	国家电网有限公司2021年配网电缆及电缆附件、架空绝缘线、集束绝缘导线、控制电缆协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2101-XL）项目中“10kV及以下电缆附件冷缩式”“10kV及以下电缆附件预制式”标段预审同时合格。
	/

	电缆分支箱
	国家电网有限公司2021年配网电缆分支箱协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2101-DLFZX）项目中“低压电缆分支箱（塑壳断路器）”标段预审合格。
	/

	电缆保护管
	国家电网有限公司2021年配网避雷器、电缆保护管协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2101-BD）项目中“电缆保护管MPP”标段预审合格。
	/

	铁构件
	国家电网有限公司2021年配网10kV及以下金具、铁附件类协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2101-JJTFJ）项目中“铁附件”标段预审合格。
	/

	金具
	国家电网有限公司2021年配网10kV及以下金具、铁附件类协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2101-JJTFJ）项目中“金具”标段预审合格。
	/

	钢管杆（桩）
	国家电网有限公司2021年配网杆塔类协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2101-GT）项目中“钢管杆（桩）”标段预审合格。
	/

	锥形水泥杆（非预应力）
	国家电网有限公司2021年配网杆塔类协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2101-GT）项目中“非预应力锥形水泥杆”标段预审合格。
	/

	锥形水泥杆（部分预应力）
	国家电网有限公司2021年配网杆塔类协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2101-GT）项目中“部分预应力锥形水泥杆”标段预审合格。
	/

	蝶式绝缘子
	国家电网有限公司2021年配网瓷绝缘子、复合绝缘子协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2101-CF ）项目中“蝶式绝缘子”标段预审合格
	/

	针式瓷绝缘子
	国家电网有限公司2021年配网瓷绝缘子、复合绝缘子协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2101-CF ） 项目中“针式瓷绝缘子”标段预审合格
	/

	交流盘形悬式瓷绝缘子
	国家电网有限公司2021年配网瓷绝缘子、复合绝缘子协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2101-CF ） 项目中“交流盘形悬式瓷绝缘子”标段预审合格
	/

	交流棒形悬式复合绝缘子
	国家电网有限公司2021年配网瓷绝缘子、复合绝缘子协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2101-CF ） 项目中“交流棒形悬式复合绝缘子”标段预审合格
	/

	线路柱式瓷绝缘子
	国家电网有限公司2021年配网瓷绝缘子、复合绝缘子协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2101-CF ） 项目中“线路柱式瓷绝缘子”标段预审合格
	/


3.3本次招标不接受联合体投标。
3.4本次招标不接受代理商投标。
3.5本次招标仅接受资格预审合格投标人购买招标文件、参与投标，不接受资格预审未合格或者未参加资格预审的投标人投标。
4. 招标文件的获取
4.1本次实行网上发售电子版招标文件，不再出售纸质招标文件。凡有意参加投标者，请于2022年10月25日至2022年10月30日下午17:30时前（北京时间），登陆招标人招投标信息系统（国家电网公司新一代电子商务平台：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）凭企业CA证书电子钥匙报名并下载招标文件。投标人应妥善保管电子商务平台账号和密码，以及CFCA数字证书和密码，因上述账号、数字证书或密码保管不当造成的损失，由投标人自行承担。请使用谷歌浏览器（推荐71版本）打开上述网址，电脑配置推荐使用WIN7、WIN8、WIN10系统。
4.2招标文件（电子文件）免费获取，各潜在投标人无需支付获取招标文件款项。
4.3关于国家电网新一代电子商务平台的具体操作详见国家电网新一代电子商务平台首页（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）的新手指南。技术支持服务热线：010-63411000。
4.4投标保证金
4.4.1以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从潜在投标人基本账户转出。
4.4.2以银行保函形式提交的投标保证金，由信誉良好的具备开具保函资格的地市级及以上银行分行开出，有效期应与投标有效期一致。
4.4.3以保险形式提交的保证金，应提供保证金保险支付账号信息。保险责任需满足招标人的要求，投标保证保险单作为有效的投标文件依据，由有经营该业务资格的保险公司开出。保险公司承担投标人投标违约行为的一切赔偿。
4.4.4推荐使用保险或银行保函的方式提交。若采用银行电汇等其他方式提交保证金，请提前联系招标代理机构报备，联系电话0971-6076764。
投标保证金以保险、银行电汇或银行保函方式提交的，在付款用途栏（或摘要、备注、附言）写明（如：282208-XXXXXXX-0001保证金），并确保投标保证金在投标截止时间之前到账，投标人在递交投标文件的同时提供加盖公章的“基本账户银行开户许可证”（如已提交给过我公司财务并无变更的，可不提供）。
收款单位：国网青海电力招标代理有限公司
开户行：中国工商银行股份有限公司西宁宁新支行
银行帐号：2806026809100002525
投标保证金联系人：石女士          联系电话：0971-6076855
退还投标保证金请联系：魏经理      联系电话：0971-6076764
4.4.5投标人应提供证明其基本账户的开户许可证复印件。投标人基本账户发生变化应及时通知招标人，因未及时通知而造成的一切责任自负。
4.4.6投标人应以所报价的标为单位提交投标保证金，作为投标文件的组成部分之一。投标保证金有效期与投标文件有效期一致。
4.4.7投标保证金的递交：投标保证金以分标为单位提交，且仅需提交所投分标中投标报价最高包的投标保证金。如投标人提交的投标保证金不足，则该分标中投标保证金不足包的投标将被否决。请投标人在递交投标保证金时务必注明所担保的分标名称，如未注明，则按照其所投分标的序号顺序从小到大依次核定。
	包的投标价格
	包的投标保证金（元）

	20万以下（不含20万）
	可免于提交投标保证金

	20万－50万（含20万）
	2,000

	50万－100万（含50万）
	5,000

	100万－200万（含100万）
	10,000

	200万－300万（含200万）
	20,000

	300万－500万（含300万）
	30,000

	500万－700万（含500万）
	50,000

	700万－1000万（含700万）
	70,000

	1000万－2000万（含1000万）
	100,000

	2000万－3000万（含2000万）
	200,000

	3000万－4000万（含3000万）
	300,000

	4000万-6000万（含4000万）
	400,000

	6000万及以上（含6000万）
	800,000


4.5投标保证金缴纳凭证的扫描件请附在商务标书中，以备查！

5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为：2022年11月15日09:00（北京时间），电子投标文件提交招标人招投标信息系统（电子商务平台）的截止时间同上。
5.2投标文件的递交方式：受疫情影响，为进一步加强新型冠状病毒肺炎防控工作，本次采购不进行现场接收纸质、U（光）盘应答文件，采用大文件上传网盘及发送邮件的形式进行递交。
5.3ECP2.0离线投标工具大文件上传网盘
投标人以分包为单位将完整商务、技术投标文件使用新版“离线投标工具U+V1.0.0.8版本”提交至网盘系统，投标文件制作参考第二章投标人须知3.7.3投标文件及封装要求，“离线投标工具U+V1.0.0.8”下载请登录新一代电子商务平台网站“下载专区”，下载“离线投标工具U+V1.0.0.8（32位或64位）”所有文件并按指示操作。大文件上传网盘操作方式详见附件2大文件上传操作手册。


5.4加密电子邮件发送
截标前将应答文件发送至指定邮箱：
	序号
	分标名称
	邮箱

	1
	10kV变压器
	417324018@qq.com

	2
	箱式变电站
	417324018@qq.com

	3
	交流避雷器
	417324018@qq.com

	4
	高压熔断器
	417324018@qq.com

	5
	10kV柱上变压器台成套设备
	417324018@qq.com

	6
	一二次融合成套环网箱
	417324018@qq.com

	7
	一二次融合成套柱上断路器
	417324018@qq.com

	8
	交流三相隔离开关
	417324018@qq.com

	9
	配电箱
	417324018@qq.com

	10
	电能计量箱
	417324018@qq.com

	11
	配电终端(DTU)
	417324018@qq.com

	12
	接地短路故障指示器
	417324018@qq.com

	13
	钢绞线及钢芯铝绞线
	32236367@qq.com

	14
	10kV架空绝缘导线
	32236367@qq.com

	15
	1kV架空绝缘导线
	32236367@qq.com

	16
	电力电缆
	32236367@qq.com

	17
	低压电力电缆
	32236367@qq.com

	18
	电缆附件
	32236367@qq.com

	19
	电缆分支箱
	32236367@qq.com

	20
	电缆保护管
	32236367@qq.com

	21
	铁构件
	32236367@qq.com

	22
	金具
	32236367@qq.com

	23
	钢管杆（桩）
	1370137542@qq.com

	24
	锥形水泥杆（非预应力）
	1370137542@qq.com

	25
	锥形水泥杆（部分预应力）
	1370137542@qq.com

	26
	蝶式绝缘子
	1370137542@qq.com

	27
	针式瓷绝缘子
	1370137542@qq.com

	28
	交流盘形悬式瓷绝缘子
	1370137542@qq.com

	29
	交流棒形悬式复合绝缘子
	1370137542@qq.com

	30
	线路柱式瓷绝缘子
	1370137542@qq.com


投标人以分标为单位将商务、技术投标文件进行加密压缩（自行设定四位数字的密码）发送至指定邮箱，（即一个投标人一个分标制作一个压缩包发送一封邮件），邮件名称及压缩包名称命名按下列格式：分标名称+包号-投标人名称。（例：箱式变电站包1~包3-投标人名称）。将解压密码使用离线投标工具上传至商务附加文件(非大文件)，截标后解压密码将与其他文件系统同时解密，防止应答文件泄漏。未按规定时间在离线投标工具上传解压密码，视为放弃投标。为避免网络问题造成邮件发送超时或失败，请投标人不要刻意卡时间发送，尽量提前发送邮件比较稳妥。
   上传2.0系统的解压密码格式按下表制作：
（页面必须纵向设置。横向页面上传系统后的，显示不出密码）
	投标人名称
	分标名称
	包号
	解压密码

	　
	　
	　
	自行设定（4位数字）



5.5特别提示：本次投标必须采用大文件上传网盘及发送邮件的形式进行递交，两者缺一按逾期未达处理，投标截止时间之前，逾期未达的投标文件，招标人不予受理。不接受邮寄方式提交投标文件及投标文件的修改文件；不接受未按规定封装的投标文件及投标文件的修改文件。
6.开标时间及地点
6.1开标时间：2022年11月15日9:00时整（北京时间）。
6.2开标地点：青海省西宁市生物科技产业园经四路12号国网青海电力招标代理有限公司五楼会议室。
6.3开标方式：采用网络直播方式进行开标（投标人代表无须现场参加开标会议，使用钉钉APP观看网络直播开标，开标会议二维码如下：）。
[image: 开标直播]
7.发布公告的媒介
“中国招标投标公共服务平台”(http://www.cebpubservice.com/)、“国家电网公司新一代电子商务平台”(https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/)、“青海项目信息网（www.qhei.net.cn）”。
8.招标人、招标代理机构及投标人关于招标代理服务费的三方约定
根据中国招标投标协会《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见>》（中招协【2015】026号），本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。投标人如果投标即视为同意此约定。投标人要严格按照附件3提供的“三方约定”内容进行签订并提供在商务投标文件中。
9.合规声明
招标文件如果发生可能与法律条规、国家标准不相一致、不相符合的条款表述，其不一致、不符合之处一律无效，并以国家相应规定为准。
10.其他事项
10.1如招标文件中其他章节内容与本章内容有不一致的，以本章内容为准。
10.2由于青海地区对海拔有特殊要求，海拔及其他特殊要求，详见附件1:282208海拔修正及其他特殊要求。


10.3 同一包内同型号货物的投标单价应一致，否则其投标将被否决。
10.4本批协议库存均按数量（金额）划分标包，本次招标的协议库存需求为全省范围内预估需求计划，标包的项目地区不代表最终协议库存订单执行的地区，最终以订单执行实际下达的项目地区为准。报价中的运距由供应商根据青海实际地域情况自行测算。
10.5关于实物ID的相关要求遵照《国网公司2021年电网资产统一身份编码物联网标签制作安装指导手册（增量分册)》执行。供应商在设备出厂前完成实物“ID”标签和“IFID”电子标签的制作与安装，并在ECP系统中录入物资技术参数等数据，安装物资范围《实物ID安装的物资范围》清单执行。（同一类设备在RFID标签选型时，选大不选小，如10kV及以上充气柜RFID标签可选用C型或D型，基于RFID选大不选小原则，要求供应商按照C型标签制作。）
《国网公司2021年电网资产统一身份编码物联网标签制作安装指导手册（增量分册)》和《实物ID安装的物资范围》清单在国家电网新一代电子商务平台，网址（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）公共信息中请以2022年3月10日发布的为准。
10.6档案移交的要求
10.6.1中标人应根据国网公司档案管理办法、国网青海省电力公司档案管理有关规定，按照甲方要求，提供项目档案归档所需的厂家资料，并负责或配合项目实施方有关单位完成相关档案资料的整理及归档工作。
10.6.2中标人应以档案级光盘或硬磁盘形式提供符合档案要求的电子版，所有文字材料为“双层PDF”格式，各类设备图纸为“DWF矢量图”格式，同时确保电子、纸质文件内容一致。
10.6.3根据省公司要求凡涉及330kV、750kV工程项目中标人需补充完整纸质投标文件，所有档案资料要求内容准确、格式规范、齐全完整、字迹清晰、印章齐全有效，符合档案原始记录性、有机联系性和长久保存要求。
10.7若合同中包含配电变压器、隔离开关、交流避雷器、高压开关柜、箱式变电站、环网柜、柱上开关、电容器、电流互感器、电压互感器、低压综合配电箱（JP柜）、电缆分支箱、绝缘子产品，招标人在每个供货自然年度内，需对前述抽检到的产品进行一次破坏性试验，对其产品造成损坏的，中标人需无偿更换与损坏数量相等的同类产品，并自行取回损坏产品。
11评标办法
11.1评标办法
11.1.1采用综合评估法，分技术、商务、价格三个部分分别进行量化评审，每个部分满分均为100分，并按以下权重合计计算最终量化评审得分。
	序号
	分标编号
	分标名称
	权重设置（%）

	
	
	
	技术
	商务
	价格

	1
	282207-1001002-9999
	10kV变压器
	50
	10
	40

	2
	282207-1001012-0001
	箱式变电站
	50
	10
	40

	3
	282207-1020001-9999
	交流避雷器
	50
	10
	40

	4
	282207-1022001-0001
	高压熔断器
	50
	10
	40

	5
	282207-1035001-9999
	10kV柱上变压器台成套设备
	50
	10
	40

	6
	282207-1035004-0001
	一二次融合成套环网箱
	50
	10
	40

	7
	282207-1035006-0001
	一二次融合成套柱上断路器
	50
	10
	40

	8
	282207-1010001-0002
	交流三相隔离开关
	50
	10
	40

	9
	282207-1016008-9999
	配电箱
	50
	10
	40

	10
	282207-1106018-9999
	电能计量箱
	50
	10
	40

	11
	282207-1107007-0002
	配电终端(DTU)
	50
	10
	40

	12
	282207-1304049-0001
	接地短路故障指示器
	50
	10
	40

	13
	282207-1402004-9999
	钢绞线及钢芯铝绞线
	45
	10
	45

	14
	282207-1402005-0001
	10kV架空绝缘导线
	45
	10
	45

	15
	282207-1402005-0002
	1kV架空绝缘导线
	45
	10
	45

	16
	282207-1404001-9999
	电力电缆
	45
	10
	45

	17
	282207-1404002-9999
	低压电力电缆
	45
	10
	45

	18
	282207-1408000-9999
	电缆附件
	45
	10
	45

	19
	282207-1408007-9999
	电缆分支箱
	45
	10
	45

	20
	282207-1408006-9999
	电缆保护管
	45
	10
	45

	21
	282207-1406032-9999
	铁构件
	45
	10
	45

	22
	282207-1407000-9999
	金具
	45
	10
	45

	23
	282207-1401001-9999
	钢管杆（桩）
	45
	10
	45

	24
	282207-1401002-0001
	锥形水泥杆（非预应力）
	45
	10
	45

	25
	282207-1401002-0002
	锥形水泥杆（部分预应力）
	45
	10
	45

	26
	282207-1405015-9999
	蝶式绝缘子
	45
	10
	45

	27
	282207-1405022-9999
	针式瓷绝缘子
	45
	10
	45

	28
	282207-1405025-9999
	交流盘形悬式瓷绝缘子
	45
	10
	45

	29
	282207-1405033-9999
	交流棒形悬式复合绝缘子
	45
	10
	45

	30
	282207-1405037-9999
	线路柱式瓷绝缘子
	45
	10
	45


11.1.2 价格评审办法采用区间平均价浮动法，计算方法详见第三章评标办法2.2.2条。
11.1.3区间平均价浮动法参数设置，若公告中评标办法与第三章评标办法前附表之一有差别，以投标邀请书为准。

	序号
	分标名称
	价格公式
	参数

	
	
	
	C值抽取范围
（级差为0.25 %）
	n1
	n2

	1
	10kV变压器
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	2
	箱式变电站
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	3
	交流避雷器
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	4
	高压熔断器
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	5
	10kV柱上变压器台成套设备
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	6
	一二次融合成套环网箱
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	7
	一二次融合成套柱上断路器
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	8
	交流三相隔离开关
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	9
	配电箱
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	10
	电能计量箱
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	11
	配电终端(DTU)
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	12
	接地短路故障指示器
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	13
	钢绞线及钢芯铝绞线
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	14
	10kV架空绝缘导线
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	15
	1kV架空绝缘导线
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	16
	电力电缆
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	17
	低压电力电缆
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	18
	电缆附件
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	19
	电缆分支箱
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	20
	电缆保护管
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	21
	铁构件
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	22
	金具
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	23
	钢管杆（桩）
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	24
	锥形水泥杆（非预应力）
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	25
	锥形水泥杆（部分预应力）
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	26
	蝶式绝缘子
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	27
	针式瓷绝缘子
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	28
	交流盘形悬式瓷绝缘子
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	29
	交流棒形悬式复合绝缘子
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1

	30
	线路柱式瓷绝缘子
	区间平均价浮动法
	[1%，-1%]（含本数）
	1
	1


11.1.4本次招标项目不设定最高限价。
11.1.5授标原则：
评标委员会推荐中标次序按同一分标下，综合评价得分排序从高到低的投标人顺序进行；综合评分相等时，以技术得分高的优先；技术得分也相等的，以投标报价低的优先；如果投标报价也相等，由招标人自行确定。
11.1.5.1本次各分标中每个投标人在同一分标中被授予的标包数量总计不超过1个包。
11.1.5.2当某一分标全部进入详评的投标人的中标标包数量超过条款11.1.5.1规定的限额时，该包授予综合得分最高的投标人。
12.联系方式
招标代理机构：国网青海电力招标代理有限公司
地址：青海省西宁市城北区生物科技产业园经四路12号
联系人：裴经理： 0971-6076825   康经理：0971-6076790

国网青海电力招标代理有限公司
   二〇二二年十月二十五日




附件3：招标人、招标代理机构及投标人关于招标代理服务费的三方约定
招标人、招标代理机构与投标人三方约定
▲要求为原件由法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章后，附在商务投标文件中。
	
招标人、招标代理机构与投标人三方约定



根据中国招标投标协会《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见>》（中招协【2015】026号），本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。
                            法定代表人或其委托代理人签字：


                            投标人（公章）：
年   月   日
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按照业务流程前后顺序，网盘应用涉及ECP平台端操作，投标工具端操作，下载机端操作以及解密服务器操作。

对于商务超过30MB、技术超过60MB且小于1GB的投标文件，应视为大文件并使用新版离线投标工具U+V1.0.0.8版本，将大文件提交至网盘系统。

（1）加密提交阶段(投标工具)

选择分标或分包：勾选同一分标下商务或技术文件的单个或多个分包，点击“大文件加密提交”按钮。选择需要提交的大文件，工具将跳转至任务列表，启动加密任务。与普通文件的编辑方式相同，大文件不支持跨类型加密、提交，如商务与技术大文件均需大文件提交，请依次分别进行。加密完成后，在原文件目录下会生成加密后的文件，提交阶段需提交此文件至网盘系统。

[image: ]

[image: ]（2）文件上传阶段(投标工具)

加密进度达到100%后，点击大文件提交，在弹窗内点击“选择文件上传”按钮，选择第1步加密完成的文件，文件类型为.sig。文件越大加密时间可能会越长，请耐心等待。选择完毕后将进行上传，上传进度到达100%后即可关闭弹窗。

（3）文件管理查看(投标工具)

进入“投标情况汇总”页签，可查看大文件上传状态为“已提交”。勾选分包，点击“大文件撤回”后，工具端弹出登录框，完成登录后，即可完成大文件的撤回操作，撤回后可重新进行大文件的加密及提交。

*注意事项：大文件提交功能需使用供应商投标工具U+V1.0.0.8版本，并搭配签章工具10.0.3.60版本使用，二者位数（32或64位）须保持一致，否则会出现大文件加密失败的情况。如供应商投标工具U+V1.0.0.8安装后无法启动，请至ECP首页下载VC++2019运行库并安装后尝试。

大文件的文件上传速率受本地网络环境影响，因此需充分预留上传时间，保证在开标前上传完毕，顺利完成大文件的投标。

（4）投标阶段（ECP）

供应商可进入“投标\应答文件上传情况统计”菜单，查看大文件上传情况。
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海拔修正及其他特殊要求

		附件1：282208物资海拔修正及其他特殊要求

		序列号		采购申请		分标名称		物资名称		海拔修正及其他特殊要求

		1		044003284100010		01-10kV变压器		10kV变压器,50kVA,普通,硅钢片,干式		海拔修正3000米

		2		044003291000030		01-10kV变压器		10kV变压器,1250kVA,普通,硅钢片,干式		海拔修正3000米

		3		044003281600010		01-10kV变压器		10kV变压器,400kVA,普通,硅钢片,油浸		海拔修正3000米

		4		044003322000010		01-10kV变压器		10kV变压器,1250kVA,普通,硅钢片,干式		海拔修正为4000米。

		5		044003279600020		01-10kV变压器		10kV变压器,630kVA,普通,硅钢片,干式		海拔修正3000米

		6		044003279500010		02-箱式变电站		10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜		海拔修正3000米

		7		044003229800010		02-箱式变电站		10kV箱式变电站,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜		工程实际需要，海拔修正4000米

		8		044003321100070		02-箱式变电站		10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜		寄售，海拔修正4000米

		9		044003234200010		02-箱式变电站		10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜		工程实际需要，海拔修正4000米

		10		044003232700010		02-箱式变电站		10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜		工程实际需要，海拔修正4000米

		11		044003297000010		02-箱式变电站		10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜		海拔修正为4000米。

		12		044003230600010		02-箱式变电站		10kV箱式变电站,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜		工程实际需要，海拔修正4000米

		13		044003290500050		02-箱式变电站		10kV箱式变电站,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜		海拔修正3000米

		14		044003286900010		03-交流避雷器		交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙		海拔修正为4000米。

		15		044003315800010		03-交流避雷器		交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙		寄售，海拔修正4000米

		16		044003242300010		03-交流避雷器		交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙		工程实际需要，海拔修正4000米

		17		044003297300010		03-交流避雷器		交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙		寄存物资，海拔修正4500m。

		18		044003285400070		03-交流避雷器		交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙		海拔修正为4000米。

		19		044003221700010		03-交流避雷器		交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙		海拔修正5000米，10kV及以下项目

		20		044003279100050		03-交流避雷器		交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙		海拔修正3000米

		21		044003277400010		03-交流避雷器		交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙		海拔修正3000米

		22		044003224600010		03-交流避雷器		交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙		海拔修正5000米，10kV及以下项目

		23		044003298100010		03-交流避雷器		交流避雷器,AC35kV,51kV,硅橡胶,134kV,不带间隙		寄存物资，海拔修正4500m。

		24		044003229500010		04-高压熔断器		高压熔断器,AC10kV,封闭型,50A		工程实际需要，海拔修正4000米

		25		044003321600010		04-高压熔断器		高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A		工程实际需要，海拔修正4000米

		26		044003279100030		04-高压熔断器		高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A		海拔修正3000米

		27		044003572700010		04-高压熔断器		高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A		海拔修正5000米。

		28		044003290900100		04-高压熔断器		高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A		海拔修正3000米

		29		044003321500010		04-高压熔断器		高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A		工程实际需要，海拔修正4000米

		30		044003278900030		04-高压熔断器		高压熔断器,AC10kV,封闭型,50A		海拔修正3000米

		31		044003278900020		04-高压熔断器		高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A		海拔修正3000米

		32		044003226600020		04-高压熔断器		高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A		海拔修正5000米。

		33		044003290700060		04-高压熔断器		高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A		海拔修正3000米

		34		044003571000010		04-高压熔断器		高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A		工程实际需要，海拔修正4000米

		35		044003321700010		04-高压熔断器		高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A		工程实际需要，海拔修正4000米

		36		044003283800010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200(63)kVA,15m		海拔修正3000米

		37		044003290400070		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,12m		海拔修正3000米

		38		044003280100010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,15m		海拔修正3000米

		39		044003291000060		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400kVA,15m		海拔修正3000米

		40		044003461200030		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,15m		海拔修正3000米

		41		044003461200020		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,12m		海拔修正3000米

		42		044003461200040		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,15m		海拔修正3000米

		43		044003461200010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,12m		海拔修正3000米

		44		044003290700070		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400(125)kVA,15m		海拔修正3000米

		45		044003461700010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,15m		工程实际需要，海拔修正4000米

		46		044003315900040		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,12m		寄售，海拔修正4000米

		47		044003315900070		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,12m		寄售，海拔修正4000米

		48		044003229000010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,12m		工程实际需要，海拔修正4000米

		49		044003461500010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400kVA,15m		工程实际需要，海拔修正4000米

		50		044003239700010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,12m		工程实际需要，海拔修正4000米

		51		044003461400010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100kVA,12m		工程实际需要，海拔修正4000米

		52		044003230900010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,12m		工程实际需要，海拔修正4000米

		53		044003233800010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,15m		工程实际需要，海拔修正4000米

		54		044003321000030		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,12m		寄售，海拔修正4000米

		55		044003461600010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,15m		工程实际需要，海拔修正4000米

		56		044003577500010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,15m		寄售

		57		044003231500010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,12m		工程实际需要，海拔修正4000米

		58		044003572100010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,12m		海拔修正5000米，10kV及以下项目

		59		044003284900050		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,15m		海拔修正为4000米。

		60		044003285600060		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,15m		海拔修正为4000米。

		61		044003286200050		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,12m		海拔修正为4000米。

		62		044003284700050		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,12m		海拔修正为4000米。

		63		044003285400040		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,12m		海拔修正为4000米。

		64		044003286200020		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,15m		海拔修正为4000米。

		65		044003285200080		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400kVA,15m		海拔修正为4000米。

		66		044003284800100		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,12m		海拔修正为4000米。

		67		044003284900100		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,15m		海拔修正为4000米。

		68		044003229600010		06-一二次融合成套环网箱		一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出		工程实际需要，海拔修正4000米

		69		044003231000010		06-一二次融合成套环网箱		一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,固体,二进四出		工程实际需要，海拔修正4000米

		70		044003290400020		07-一二次融合成套柱上断路器		一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外		海拔修正3000米，普通型支柱式-罩式FTU-电磁式

		71		044003315800060		07-一二次融合成套柱上断路器		一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外		寄售，海拔修正4000米

		72		044003239000010		07-一二次融合成套柱上断路器		一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,用户分界		工程实际需要，海拔修正4000米

		73		044003577500020		07-一二次融合成套柱上断路器		一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外		寄售

		74		044003239500010		07-一二次融合成套柱上断路器		一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外		工程实际需要，海拔修正4000米，普通型支柱式-罩式FTU-电磁式

		75		044003221100010		07-一二次融合成套柱上断路器		一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外		海拔修正5000米

		76		044003285600040		07-一二次融合成套柱上断路器		一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外		海拔修正为4000米。

		77		044003296500010		07-一二次融合成套柱上断路器		一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,用户分界		寄存物资，海拔修正4500m。

		78		044003321200010		08-交流三相隔离开关		10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地		工程实际需要，海拔修正4000米

		79		044003226100010		08-交流三相隔离开关		10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地		海拔修正5000米，10kV及以下项目

		80		044003295700010		08-交流三相隔离开关		10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地		寄存物资，海拔修正4500m。

		81		044003321300010		08-交流三相隔离开关		10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地		工程实际需要，海拔修正4000米

		82		044003321000060		08-交流三相隔离开关		10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地		寄售，海拔修正4000米

		83		044003279700020		08-交流三相隔离开关		10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地		海拔修正3000米

		84		044003286400010		08-交流三相隔离开关		10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地		海拔修正为4000米。

		85		044003278000010		08-交流三相隔离开关		10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地		海拔修正3000米

		86		044003286200030		08-交流三相隔离开关		10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地		海拔修正为4000米。

		87		044003289500010		09-低压开关柜		低压电容器柜,AC380V,固定分隔式,300kvar		海拔修正为4000米。

		88		044003287800010		09-低压开关柜		低压电容器柜,AC380V,固定分隔式,240kvar		海拔修正为4000米。

		89		044003320700010		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,75/5		寄存物资

		90		044003320700040		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,250/5		寄存物资

		91		044003315900060		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,50/5		寄售

		92		044003320700050		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,100/5		寄存物资

		93		044003577500060		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,200/5		寄售

		94		044003320700020		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,30/5		寄存物资

		95		044003315800080		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,150/5		寄售

		96		044003315800020		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,75/5		寄售

		97		044003321100090		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,30/5		寄售

		98		044003577500030		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,100/5		寄售

		99		044003320700060		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,300/5		寄存物资

		100		044003321000050		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,100/5		寄售

		101		044003320700080		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,150/5		寄存物资

		102		044003577500040		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,300/5		寄售

		103		044003320700070		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,200/5		寄存物资

		104		044003320700030		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,50/5		寄存物资

		105		044003577500050		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,30/5		寄售

		106		044003298800010		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,油浸,200/5		寄存物资

		107		044003298900060		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,油浸,100/5		寄存物资

		108		044003298900030		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,油浸,75/5		寄存物资

		109		044003298800030		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,油浸,150/5		寄存物资

		110		044003298800050		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,油浸,20/5		寄存物资

		111		044003298900090		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,油浸,50/5		寄存物资

		112		044003298900040		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,油浸,40/5		寄存物资

		113		044003298900080		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,油浸,250/5		寄存物资

		114		044003298900020		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,500/5		寄存物资

		115		044003298900050		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,油浸,30/5		寄存物资

		116		044003298800020		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,油浸,25/5		寄存物资

		117		044003315800040		12-电能计量箱		电能计量箱,三相,2,SMC,250A,悬挂式		寄售

		118		044003321100080		12-电能计量箱		电能计量箱,单相,4,SMC,60A,悬挂式		寄售

		119		044003285200090		13-配电终端（TTU）		配电终端,配变终端(TTU)		海拔修正为4000米。

		120		044003297100020		14-配电终端（DTU）		配电终端,站所终端(DTU)		海拔修正为4000米。

		121		044003321000020		19-钢绞线及钢芯铝绞线		钢绞线,1×19-11.5-1270-B,80,镀锌		寄售

		122		044003461000060		19-钢绞线及钢芯铝绞线		钢绞线,1×19-11.5-1270-B,80,镀锌		寄售物资

		123		044003321000080		20-10kV架空绝缘导线		架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,70		寄售

		124		044003297500010		20-10kV架空绝缘导线		架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,185/25		寄存物资

		125		044003315900080		21-1kV架空绝缘导线		架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70		寄售

		126		044003320900020		21-1kV架空绝缘导线		架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70		寄售物资

		127		044003297200010		22-电力电缆		电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水		海拔修正为4000米。

		128		044003315400010		22-电力电缆		电力电缆,AC10kV,YJY,150,3,23,ZB,无阻水		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		129		044003262100010		22-电力电缆		电力电缆,AC10kV,YJY,120,3,22,ZC,无阻水		物资电压等级10kV及以下，海拔修正5000米

		130		044003285200040		22-电力电缆		电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,22,ZC,无阻水		海拔修正为4000米。

		131		044003286500010		22-电力电缆		电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水		海拔修正为4000米。

		132		044003284900020		22-电力电缆		电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水		海拔修正为4000米。

		133		044003315200010		22-电力电缆		电力电缆,AC10kV,YJY,120,3,22,ZC,无阻水		海拔：4500米。

		134		044003288600010		22-电力电缆		电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,无阻水		海拔修正为4000米。

		135		044003285600080		22-电力电缆		电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水		海拔修正为4000米。

		136		044003275400010		22-电力电缆		电力电缆,AC10kV,YJY,120,3,22,ZC,无阻水		海拔：4500米。

		137		044003315300010		22-电力电缆		电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水		海拔：4500米。

		138		044003220100040		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,35/16,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		139		044003219900040		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,120/70,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		140		044003220100020		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,185/95,3+1芯,NH,23,WDZB		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		141		044003219900030		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,150/95,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		142		044003220000040		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,50/25,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		143		044003289900050		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,70/35,3+1芯,NH,23,WDZB		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		144		044003220100030		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,6,2芯,ZB,23,NH		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		145		044003290000070		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,4,4芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		146		044003220000080		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,6,2芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		147		044003220100060		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,50/25,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		148		044003220000090		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,25/16,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		149		044003290000080		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,50/25,3+1芯,NH,23,WDZB		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		150		044003220000100		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,25,2芯,ZB,23,NH		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		151		044003219900070		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,10,3芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		152		044003307500090		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,240/120,3+1芯,ZB,23,NH		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		153		044003220100090		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,16,3芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		154		044003307500080		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,70,2芯,ZB,23,NH		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		155		044003290000010		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,16,4芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		156		044003220100050		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,10,2芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		157		044003289900010		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,6,3芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		158		044003220100080		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,16/10,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		159		044003307500050		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,10/6,3+1芯,ZB,23,NH		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		160		044003219900080		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,70,2芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		161		044003220000010		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,6/4,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		162		044003220000070		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,10,3芯,ZB,23,NH		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		163		044003307500030		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,16/10,3+1芯,ZB,23,NH		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		164		044003220000030		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,70/35,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		165		044003307500060		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,150/95,4+1芯,NH,23,WDZB		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		166		044003220100070		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,50,2芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		167		044003289900020		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,4,2芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		168		044003220100100		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,16/10,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		169		044003220000020		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,6/4,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		170		044003572500010		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,6,4芯,NH,23,NH		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		171		044003290000030		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,25/16,3+1芯,NH,23,WDZB		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		172		044003220100010		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,50,2芯,ZB,23,NH		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		173		044003572500020		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,10,5芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		174		044003220000050		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,10/6,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		175		044003219900090		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,35,2芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		176		044003219900060		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,95/50,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		177		044003219900020		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,6,3芯,ZB,23,NH		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		178		044003289900040		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,240/120,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		179		044003219900010		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,300,4芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		180		044003289900030		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,10,4芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		181		044003307500070		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,185/95,3+1芯,NH,23,WDZB		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		182		044003220000060		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,185/95,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		183		044003296800010		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJV,铜,95/50,4+1芯,ZC,22,普通		海拔修正为4000米。

		184		044003315800030		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJLV,铝,16,2芯,ZC,无铠装,普通		寄售

		185		044003315800100		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通		寄售

		186		044003284900010		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铝		海拔修正为4000米。

		187		044003288900010		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜		海拔修正为4000米。

		188		044003284800020		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜		海拔修正为4000米。

		189		044003285100020		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜		海拔修正为4000米。

		190		044003288200010		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜		海拔修正为4000米。

		191		044003285900010		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜		海拔修正为4000米。

		192		044003284700020		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜		海拔修正为4000米。

		193		044003287100010		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铝		海拔修正为4000米。

		194		044003275100010		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜		海拔：4500米；

		195		044003285800020		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×150,户内终端,冷缩,铜		海拔修正为4000米。

		196		044003285100060		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜		海拔修正为4000米。

		197		044003285000080		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜		海拔修正为4000米。

		198		044003315300030		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜		海拔：4500米。

		199		044003284900040		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铝		海拔修正为4000米。

		200		044003315300020		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜		海拔：4500米。

		201		044003275900010		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜		海拔：4500米。

		202		044003285100010		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜		海拔修正为4000米。

		203		044003297100090		24-电缆附件		10kV电缆中间接头,3×70,直通接头,冷缩,铜		海拔修正为4000米。

		204		044003286200010		25-电缆分支箱		电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,七路,630A		海拔修正为4000米。

		205		044003288100010		25-电缆分支箱		电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,400A		海拔修正为4000米。

		206		044003288700010		25-电缆分支箱		电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,400A		海拔修正为4000米。

		207		044003285700070		25-电缆分支箱		电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,七路,400A		海拔修正为4000米。

		208		044003284700010		25-电缆分支箱		电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,四路,400A		海拔修正为4000米。

		209		044003285200060		25-电缆分支箱		电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,630A		海拔修正为4000米。

		210		044003237400010		27-复合绝缘横担		复合横担绝缘子,FS-110/10,1340,3150		工程实际需要，海拔修正4000米

		211		044003281000010		27-复合绝缘横担		复合绝缘横担,AC10kV,方形实心棒,双回成套		工程实际需要，海拔修正4000米

		212		044003280900010		27-复合绝缘横担		复合绝缘横担,AC10kV,方形实心棒,单回成套		工程实际需要，海拔修正4000米

		213		044003235000010		27-复合绝缘横担		交流复合相间间隔棒,FXJW/110/70,≥5500		工程实际需要，海拔修正4000米

		214		044003321100040		30-铁构件		铁构件		寄售

		215		044003577600010		30-铁构件		铁构件		寄存物资

		216		044003196600010		30-铁构件		铁构件		寄售物资

		217		044003321000010		31-金具		配网金具,拉线金具,标准化		寄售

		218		044003321000070		31-金具		配网金具,连接金具,标准化		寄售

		219		044003321100060		31-金具		配网金具,拉线金具,标准化		寄售

		220		044003315800070		31-金具		配网金具,耐张线夹,标准化		寄售

		221		044003315800050		31-金具		配网金具,接续金具,标准化		寄售

		222		044003321000090		31-金具		配网金具,拉线金具,标准化		寄售

		223		044003321100010		31-金具		配网金具,接续金具,标准化		寄售

		224		044003321100050		31-金具		配网金具,连接金具,标准化		寄售

		225		044003315900030		31-金具		配网金具,连接金具,标准化		寄售

		226		044003321100030		31-金具		配网金具,连接金具,标准化		寄售

		227		044003315900050		31-金具		配网金具,连接金具,标准化		寄售

		228		044003461100010		31-金具		耐张线夹-螺栓型,NLL-1		寄售物资

		229		044003461000050		31-金具		联结金具-球头挂环,QP-7		寄售物资

		230		044003461000030		31-金具		联结金具-碗头挂板,W-7B		寄售物资

		231		044003461000020		31-金具		联结金具-U型挂环,UL-21		寄售物资

		232		044003461000040		31-金具		联结金具-直角挂板,Z-7		寄售物资

		233		044003461000080		31-金具		联结金具-平行挂板,PD-10		寄售物资

		234		044003461000070		31-金具		接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240		寄售物资

		235		044003461000010		31-金具		接续金具-接地线夹,JDL-50-240		寄售物资

		236		044003320900010		31-金具		拉线金具-锲型线夹,NX-2		寄售物资

		237		044003461000090		31-金具		拉线金具-UT型线夹,NUT-2		寄售物资

		238		044003461000100		31-金具		拉线金具-钢线卡子,JK-2		寄售物资

		239		044003291300010		31-金具		配网金具,接续金具,标准化		海拔修正为4000米。

		240		044003321000040		33-锥形水泥杆（非预应力）		锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M		寄售

		241		044003321000100		33-锥形水泥杆（非预应力）		锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,230mm,N		寄售

		242		044003296100010		33-锥形水泥杆（非预应力）		锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M		寄存物资

		243		044003296200010		33-锥形水泥杆（非预应力）		锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M		寄存物资

		244		044003295600010		33-锥形水泥杆（非预应力）		锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M		寄存物资。

		245		044003196500010		33-锥形水泥杆（非预应力）		锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M		寄售物资

		246		044003196700010		33-锥形水泥杆（非预应力）		锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M		寄售物资

		247		044003193300020		33-锥形水泥杆（非预应力）		锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M		寄售物资

		248		044003321100020		37-水泥制品		水泥制品,底盘,1000×1000×150		寄售

		249		044003194200020		37-水泥制品		水泥制品,拉盘,800×400		寄售物资

		250		044003315900010		38-拉紧绝缘子		拉紧绝缘子,JH10-90		寄售

		251		044003461100020		38-拉紧绝缘子		拉紧绝缘子,JH10-90		寄售物资

		252		044003295200010		39-蝶式绝缘子		蝶式绝缘子,ED-1		海拔修正4500m。

		253		044003315900020		39-蝶式绝缘子		蝶式绝缘子,ED-1		寄售

		254		044003285200050		40-针式瓷绝缘子		针式瓷绝缘子,P-6T,120,150		海拔修正为4000米。

		255		044003194800020		40-针式瓷绝缘子		针式瓷绝缘子,P-6T,120,150		寄售物资，海拔修正为3000米

		256		044003315800090		40-针式瓷绝缘子		针式瓷绝缘子,P-6T,120,150		寄售

		257		044003320900030		41-交流盘形悬式瓷绝缘子		交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320		寄售物资，海拔修正为3000米

		258		044003282400010		41-交流盘形悬式瓷绝缘子		交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320		海拔修正3000米

		259		044003297000020		41-交流盘形悬式瓷绝缘子		交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320		海拔修正为4000米。

		260		044003315900100		41-交流盘形悬式瓷绝缘子		交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320		寄售，海拔修正4000米

		261		044003229900010		42-交流棒形悬式复合绝缘子		交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70-G,367,430		工程实际需要，海拔修正4000米

		262		044003297000070		42-交流棒形悬式复合绝缘子		交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70-G,367,430		海拔修正为4000米。

		263		044003290700010		42-交流棒形悬式复合绝缘子		交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70-G,367,430		海拔修正3000米，工程实际需要

		264		044003247900010		42-交流棒形悬式复合绝缘子		交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70-G,367,430		海拔修正5000米，10kV及以下项目

		265		044003224700010		44-线路柱式瓷绝缘子		线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534		海拔修正5000米

		266		044003281900010		44-线路柱式瓷绝缘子		线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534		海拔修正3000米

		267		044003282600010		44-线路柱式瓷绝缘子		线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534		海拔修正3000米

		268		044003241500010		44-线路柱式瓷绝缘子		线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534		工程实际需要，海拔修正4000米

		269		044003285700010		44-线路柱式瓷绝缘子		线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534		海拔修正为4000米。

		270		044003315900090		44-线路柱式瓷绝缘子		线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534		寄售，海拔修正4000米

		271		044003245700010		44-线路柱式瓷绝缘子		线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534		工程实际需要，海拔修正4000米
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oleObject4.bin
关于282208国网青海省电力公司2022年第二次协议库存招标批次一二次成套断路器、接地短路故障指示器、一二次融合成套环网箱、配变终端TTU、站所终端(DTU)招标技术参数的差异及要求

1.招标公告货物清单中技术规范书ID为9915-500138342-00010、G00H-500138329-00001（一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A，固体/SF6）、G00H-500138347-00001、G00H-500138347-00003（一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外）、9915-500082249-00075（配电终端,站所终端(DTU)）、9915-500082251-00002（配电终端,配变终端TTU）、G00H-500009956-00001、G00H-500009956-00002（接地短路故障指示器）的配电自动化设备报价中应含专检、全检产生的相关费用及因专检、全检产生的设备倒运费（专项检测不合格厂家按照国网公司供应商管理条例开展处置）。


2.对该批次所招物资的部分技术差异性，要求如下：


		物料名称

		技术规范


ID

		设备技术条件要求

		技术要求及业绩要求



		接地短路故障指示器

		G00H-500009956-00001、G00H-500009956-00002

		1、G00H-500009956-00001、G00H-500009956-00002两项技术规范均按照G00H-500009956-00002采购接地短路故障指示器，不涉及G00H-500009956-00001条目。

2、故障指示器采集单元安装工具，每50组故障指示器配1台安装工具，不足50套故障指示器，按照50组配备，数量为1。


2、台即为组，3只故障指示器（采集单元）、1台数据转发站（汇集单元）为1组。

		技术要求：需提供由中国电科院出具的在有效期内的配电线路故障指示器专业检测报告。



		一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外

		G00H-500138347-00001、G00H-500138347-00003

		1、G00H-500138347-00001、G00H-500138347-00003两项技术规范均按照G00H-500138347-00003采购一二次融合成套柱上断路器，所有公司均采购普通型支柱式-罩式FTU-电磁式（对应技术规范中1）。

2、配电终端（FTU）馈线自动化：具备集中型馈线自动化、就地型馈线自动化（包括电压时间型、电压电流型、自适应综合型）及零序电流、零序电压或外施信号法的单相接地故障选线功能，具备选线、选段、分支、分界功能模式。具备选线、选段、分支、分界功能模式，应具备光纤及无线通信能力，无线通信模式应为5G通信模式，向下兼容4G/3G通信模式。


3、一二次融合成套柱上断路器外绝缘修正：外绝缘以海拔4000米进行修正。


4、配电终端（FTU）后备电源方式：免维护阀控铅酸蓄电池，额定电压DC24V，单节电池不小于7Ah，使用寿命≥3年，保证完成“分-合-分”操作并维持配电终端及通信模块至少运行4小时。

5、设备、附件应包括：


1）配套的抱箍螺栓、安装支架1套，抱箍根据现场电线杆大小可以调整。


2）配套的电压互感器。


3）开关及支架、附件达到货到后安装即可使用的标准；


4）现场到货所有零部件装配到位，无漏装、错装，抱箍螺栓等零部件大小可根据现场实际情况进行适当调整。


5、相关终端应具备与配电自动化系统交互实现远程定值召测、下发的能力。

		技术要求：需提供由中国电科院出具的在有效期内的一二次融合成套柱上断路器专业检测报告及配电终端单相接地故障选线功能、就地型馈线自动化功能第三方专业检测报告。



		一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A，固体/SF6

		9915-500138342-00010、G00H-500138329-00001

		1、配电终端（DTU）馈线自动化：具备集中式、智能分布式馈线自动化功能、单相接地故障选线功能。具备选线、选段、分支、分界功能模式，应具备光纤及无线通信能力，无线通信模式为5G通信模式，向下兼容4G/3G通信模式。


2、配电终端（DTU）后备电源方式：免维护阀控铅酸蓄电池，额定电压DC24V，单节电池不小于7Ah，使用寿命≥3年，保证完成“分-合-分”操作并维持配电终端及通信模块至少运行4小时。


3、相关终端应具备与配电自动化系统交互实现远程定值召测、下发的能力。

		技术要求：需提供由中国电科院出具的在有效期内的一二次融合成套柱上断路器专业检测报告及配电终端单相接地故障选线功能、就地型馈线自动化功能第三方专业检测报告。



		配电终端,配变终端TTU

		9915-500082251-00002

		1、本批供应融合终端应为新型台区智能融合终端。

2、箱式安装：智能配变终端采用外箱安装时，应配置安装外箱、安装结构附件及所需辅材。


附件包括：


1）配置不锈钢机箱1面，机箱采用304不锈钢材质，天线外置，以便利于信号传输，且外箱尺寸应不大于650mm（宽）*630mm（高）*300mm（深），外箱结构终端要求能防尘、防雨、防腐蚀，总体防护等级不低于GB/T 4028规定的IP55要求，并含门锁。


2)配套的抱箍螺栓、安装支架1套，抱箍根据现场电线杆大小可以调整。


3)配套的固定导轨。


4)配套3P电压开关。


5)电流端子、遥信端子、通信端子等


6)机箱内部电流、电压端子应在出厂前接好强电连接器；遥信、通信等二次电缆应在出厂前接好接好弱电连接器。


7)配置3只电流互感器。


8)智能配变终端出厂前应安装在机箱内部，并接好接线，达到货到后安装即可使用的标准。


9)现场到货所有零部件装配到位，无漏装、错装，抱箍螺栓等零部件大小可根据现场实际情况进行适当调整。


10）包含安装所需二次线及相关护套等辅材，依照现场实际情况配置。

2.设备应与青海省标准化app兼容、同步适配相关技术要求，实现终端业务功能的灵活、快速扩展。不同APP应支持在不同容器部署。

3.台区智能融合终端本地通信单元应配置多模通信模块。具备通过多模通信方式采集各类无线传感器的能力。


4.远程通信模块应具备双通道上行能力（双4G/5G）。


5.投标人签订供货合同之前，需提供3台样机到国网青海电科院进行运检功能专项检测，至国网青海计量中心进行计量功能专项检测，完全满足相关技术规范书要求内容，方可签订合同办理供货手续，相关样机检测完成需封存。


6.相关检测产生的费用由投标人承担且包括在本标包当中，正式供货的融合终端需经过国网青海计量中心及国网青海电科院全检合格后方可安装至现场。


7.如遇产品换代按照最新一代产品供应。

		技术要求：需提供由中国电科院出具的在有效期内的台区智能融合终端专业检测报告。






		配电终端,站所终端(DTU)

		9915-500082249-00075

		1、配电终端（DTU）馈线自动化：具备集中式、智能分布式馈线自动化功能、单相接地故障选线功能。具备选线、选段、分支、分界功能模式，应具备光纤及无线通信能力，无线通信模式为5G通信模式，向下兼容4G/3G通信模式。


2、配电终端（DTU）后备电源方式：免维护阀控铅酸蓄电池，额定电压DC24V，单节电池不小于7Ah，使用寿命≥3年，保证完成“分-合-分”操作并维持配电终端及通信模块至少运行4小时。


3、设备、附件应配套安装支架。

4、相关终端应具备与配电自动化系统交互实现远程定值召测、下发的能力。

		技术要求：需提供由中国电科院出具的在有效期内的三遥DTU专业检测报告及配电终端单相接地故障选线功能、就地型馈线自动化功能第三方专业检测报告。





国网青海省电力公司


                                                    设备管理部


 2022年10月23日 
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附件3：配电自动 化设备招标技术参数的差异及要求(终).doc
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按照业务流程前后顺序，网盘应用涉及ECP平台端操作，投标工具端操作，下载机端操作以及解密服务器操作。

对于商务超过30MB、技术超过60MB且小于1GB的投标文件，应视为大文件并使用新版离线投标工具U+V1.0.0.8版本，将大文件提交至网盘系统。

（1）加密提交阶段(投标工具)

选择分标或分包：勾选同一分标下商务或技术文件的单个或多个分包，点击“大文件加密提交”按钮。选择需要提交的大文件，工具将跳转至任务列表，启动加密任务。与普通文件的编辑方式相同，大文件不支持跨类型加密、提交，如商务与技术大文件均需大文件提交，请依次分别进行。加密完成后，在原文件目录下会生成加密后的文件，提交阶段需提交此文件至网盘系统。

[image: ]

[image: ]（2）文件上传阶段(投标工具)

加密进度达到100%后，点击大文件提交，在弹窗内点击“选择文件上传”按钮，选择第1步加密完成的文件，文件类型为.sig。文件越大加密时间可能会越长，请耐心等待。选择完毕后将进行上传，上传进度到达100%后即可关闭弹窗。

（3）文件管理查看(投标工具)

进入“投标情况汇总”页签，可查看大文件上传状态为“已提交”。勾选分包，点击“大文件撤回”后，工具端弹出登录框，完成登录后，即可完成大文件的撤回操作，撤回后可重新进行大文件的加密及提交。

*注意事项：大文件提交功能需使用供应商投标工具U+V1.0.0.8版本，并搭配签章工具10.0.3.60版本使用，二者位数（32或64位）须保持一致，否则会出现大文件加密失败的情况。如供应商投标工具U+V1.0.0.8安装后无法启动，请至ECP首页下载VC++2019运行库并安装后尝试。

大文件的文件上传速率受本地网络环境影响，因此需充分预留上传时间，保证在开标前上传完毕，顺利完成大文件的投标。

（4）投标阶段（ECP）

供应商可进入“投标\应答文件上传情况统计”菜单，查看大文件上传情况。

[image: ]
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海拔修正及其他特殊要求

		附件1：282208物资海拔修正及其他特殊要求

		序列号		采购申请		分标名称		物资名称		海拔修正及其他特殊要求

		1		044003284100010		01-10kV变压器		10kV变压器,50kVA,普通,硅钢片,干式		海拔修正3000米

		2		044003291000030		01-10kV变压器		10kV变压器,1250kVA,普通,硅钢片,干式		海拔修正3000米

		3		044003281600010		01-10kV变压器		10kV变压器,400kVA,普通,硅钢片,油浸		海拔修正3000米

		4		044003322000010		01-10kV变压器		10kV变压器,1250kVA,普通,硅钢片,干式		海拔修正为4000米。

		5		044003279600020		01-10kV变压器		10kV变压器,630kVA,普通,硅钢片,干式		海拔修正3000米

		6		044003279500010		02-箱式变电站		10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜		海拔修正3000米

		7		044003229800010		02-箱式变电站		10kV箱式变电站,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜		工程实际需要，海拔修正4000米

		8		044003321100070		02-箱式变电站		10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜		寄售，海拔修正4000米

		9		044003234200010		02-箱式变电站		10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜		工程实际需要，海拔修正4000米

		10		044003232700010		02-箱式变电站		10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜		工程实际需要，海拔修正4000米

		11		044003297000010		02-箱式变电站		10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜		海拔修正为4000米。

		12		044003230600010		02-箱式变电站		10kV箱式变电站,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜		工程实际需要，海拔修正4000米

		13		044003290500050		02-箱式变电站		10kV箱式变电站,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜		海拔修正3000米

		14		044003286900010		03-交流避雷器		交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙		海拔修正为4000米。

		15		044003315800010		03-交流避雷器		交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙		寄售，海拔修正4000米

		16		044003242300010		03-交流避雷器		交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙		工程实际需要，海拔修正4000米

		17		044003297300010		03-交流避雷器		交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙		寄存物资，海拔修正4500m。

		18		044003285400070		03-交流避雷器		交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙		海拔修正为4000米。

		19		044003221700010		03-交流避雷器		交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙		海拔修正5000米，10kV及以下项目

		20		044003279100050		03-交流避雷器		交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙		海拔修正3000米

		21		044003277400010		03-交流避雷器		交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙		海拔修正3000米

		22		044003224600010		03-交流避雷器		交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙		海拔修正5000米，10kV及以下项目

		23		044003298100010		03-交流避雷器		交流避雷器,AC35kV,51kV,硅橡胶,134kV,不带间隙		寄存物资，海拔修正4500m。

		24		044003229500010		04-高压熔断器		高压熔断器,AC10kV,封闭型,50A		工程实际需要，海拔修正4000米

		25		044003321600010		04-高压熔断器		高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A		工程实际需要，海拔修正4000米

		26		044003279100030		04-高压熔断器		高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A		海拔修正3000米

		27		044003572700010		04-高压熔断器		高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A		海拔修正5000米。

		28		044003290900100		04-高压熔断器		高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A		海拔修正3000米

		29		044003321500010		04-高压熔断器		高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A		工程实际需要，海拔修正4000米

		30		044003278900030		04-高压熔断器		高压熔断器,AC10kV,封闭型,50A		海拔修正3000米

		31		044003278900020		04-高压熔断器		高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A		海拔修正3000米

		32		044003226600020		04-高压熔断器		高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A		海拔修正5000米。

		33		044003290700060		04-高压熔断器		高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A		海拔修正3000米

		34		044003571000010		04-高压熔断器		高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A		工程实际需要，海拔修正4000米

		35		044003321700010		04-高压熔断器		高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A		工程实际需要，海拔修正4000米

		36		044003283800010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200(63)kVA,15m		海拔修正3000米

		37		044003290400070		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,12m		海拔修正3000米

		38		044003280100010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,15m		海拔修正3000米

		39		044003291000060		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400kVA,15m		海拔修正3000米

		40		044003461200030		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,15m		海拔修正3000米

		41		044003461200020		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,12m		海拔修正3000米

		42		044003461200040		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,15m		海拔修正3000米

		43		044003461200010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,12m		海拔修正3000米

		44		044003290700070		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400(125)kVA,15m		海拔修正3000米

		45		044003461700010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,15m		工程实际需要，海拔修正4000米

		46		044003315900040		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,12m		寄售，海拔修正4000米

		47		044003315900070		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,12m		寄售，海拔修正4000米

		48		044003229000010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,12m		工程实际需要，海拔修正4000米

		49		044003461500010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400kVA,15m		工程实际需要，海拔修正4000米

		50		044003239700010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,12m		工程实际需要，海拔修正4000米

		51		044003461400010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100kVA,12m		工程实际需要，海拔修正4000米

		52		044003230900010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,12m		工程实际需要，海拔修正4000米

		53		044003233800010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,15m		工程实际需要，海拔修正4000米

		54		044003321000030		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,12m		寄售，海拔修正4000米

		55		044003461600010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,15m		工程实际需要，海拔修正4000米

		56		044003577500010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,15m		寄售

		57		044003231500010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,12m		工程实际需要，海拔修正4000米

		58		044003572100010		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,12m		海拔修正5000米，10kV及以下项目

		59		044003284900050		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,15m		海拔修正为4000米。

		60		044003285600060		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,15m		海拔修正为4000米。

		61		044003286200050		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,12m		海拔修正为4000米。

		62		044003284700050		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,12m		海拔修正为4000米。

		63		044003285400040		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,12m		海拔修正为4000米。

		64		044003286200020		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,15m		海拔修正为4000米。

		65		044003285200080		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400kVA,15m		海拔修正为4000米。

		66		044003284800100		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,12m		海拔修正为4000米。

		67		044003284900100		05-10kV柱上变压器台成套设备		10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,15m		海拔修正为4000米。

		68		044003229600010		06-一二次融合成套环网箱		一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出		工程实际需要，海拔修正4000米

		69		044003231000010		06-一二次融合成套环网箱		一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,固体,二进四出		工程实际需要，海拔修正4000米

		70		044003290400020		07-一二次融合成套柱上断路器		一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外		海拔修正3000米，普通型支柱式-罩式FTU-电磁式

		71		044003315800060		07-一二次融合成套柱上断路器		一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外		寄售，海拔修正4000米

		72		044003239000010		07-一二次融合成套柱上断路器		一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,用户分界		工程实际需要，海拔修正4000米

		73		044003577500020		07-一二次融合成套柱上断路器		一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外		寄售

		74		044003239500010		07-一二次融合成套柱上断路器		一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外		工程实际需要，海拔修正4000米，普通型支柱式-罩式FTU-电磁式

		75		044003221100010		07-一二次融合成套柱上断路器		一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外		海拔修正5000米

		76		044003285600040		07-一二次融合成套柱上断路器		一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外		海拔修正为4000米。

		77		044003296500010		07-一二次融合成套柱上断路器		一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,用户分界		寄存物资，海拔修正4500m。

		78		044003321200010		08-交流三相隔离开关		10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地		工程实际需要，海拔修正4000米

		79		044003226100010		08-交流三相隔离开关		10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地		海拔修正5000米，10kV及以下项目

		80		044003295700010		08-交流三相隔离开关		10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地		寄存物资，海拔修正4500m。

		81		044003321300010		08-交流三相隔离开关		10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地		工程实际需要，海拔修正4000米

		82		044003321000060		08-交流三相隔离开关		10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地		寄售，海拔修正4000米

		83		044003279700020		08-交流三相隔离开关		10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地		海拔修正3000米

		84		044003286400010		08-交流三相隔离开关		10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地		海拔修正为4000米。

		85		044003278000010		08-交流三相隔离开关		10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地		海拔修正3000米

		86		044003286200030		08-交流三相隔离开关		10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地		海拔修正为4000米。

		87		044003289500010		09-低压开关柜		低压电容器柜,AC380V,固定分隔式,300kvar		海拔修正为4000米。

		88		044003287800010		09-低压开关柜		低压电容器柜,AC380V,固定分隔式,240kvar		海拔修正为4000米。

		89		044003320700010		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,75/5		寄存物资

		90		044003320700040		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,250/5		寄存物资

		91		044003315900060		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,50/5		寄售

		92		044003320700050		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,100/5		寄存物资

		93		044003577500060		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,200/5		寄售

		94		044003320700020		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,30/5		寄存物资

		95		044003315800080		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,150/5		寄售

		96		044003315800020		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,75/5		寄售

		97		044003321100090		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,30/5		寄售

		98		044003577500030		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,100/5		寄售

		99		044003320700060		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,300/5		寄存物资

		100		044003321000050		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,100/5		寄售

		101		044003320700080		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,150/5		寄存物资

		102		044003577500040		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,300/5		寄售

		103		044003320700070		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,200/5		寄存物资

		104		044003320700030		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,50/5		寄存物资

		105		044003577500050		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,30/5		寄售

		106		044003298800010		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,油浸,200/5		寄存物资

		107		044003298900060		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,油浸,100/5		寄存物资

		108		044003298900030		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,油浸,75/5		寄存物资

		109		044003298800030		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,油浸,150/5		寄存物资

		110		044003298800050		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,油浸,20/5		寄存物资

		111		044003298900090		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,油浸,50/5		寄存物资

		112		044003298900040		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,油浸,40/5		寄存物资

		113		044003298900080		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,油浸,250/5		寄存物资

		114		044003298900020		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,干式,500/5		寄存物资

		115		044003298900050		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,油浸,30/5		寄存物资

		116		044003298800020		11-组合互感器		组合互感器,AC10kV,油浸,25/5		寄存物资

		117		044003315800040		12-电能计量箱		电能计量箱,三相,2,SMC,250A,悬挂式		寄售

		118		044003321100080		12-电能计量箱		电能计量箱,单相,4,SMC,60A,悬挂式		寄售

		119		044003285200090		13-配电终端（TTU）		配电终端,配变终端(TTU)		海拔修正为4000米。

		120		044003297100020		14-配电终端（DTU）		配电终端,站所终端(DTU)		海拔修正为4000米。

		121		044003321000020		19-钢绞线及钢芯铝绞线		钢绞线,1×19-11.5-1270-B,80,镀锌		寄售

		122		044003461000060		19-钢绞线及钢芯铝绞线		钢绞线,1×19-11.5-1270-B,80,镀锌		寄售物资

		123		044003321000080		20-10kV架空绝缘导线		架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,70		寄售

		124		044003297500010		20-10kV架空绝缘导线		架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,185/25		寄存物资

		125		044003315900080		21-1kV架空绝缘导线		架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70		寄售

		126		044003320900020		21-1kV架空绝缘导线		架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70		寄售物资

		127		044003297200010		22-电力电缆		电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水		海拔修正为4000米。

		128		044003315400010		22-电力电缆		电力电缆,AC10kV,YJY,150,3,23,ZB,无阻水		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		129		044003262100010		22-电力电缆		电力电缆,AC10kV,YJY,120,3,22,ZC,无阻水		物资电压等级10kV及以下，海拔修正5000米

		130		044003285200040		22-电力电缆		电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,22,ZC,无阻水		海拔修正为4000米。

		131		044003286500010		22-电力电缆		电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水		海拔修正为4000米。

		132		044003284900020		22-电力电缆		电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水		海拔修正为4000米。

		133		044003315200010		22-电力电缆		电力电缆,AC10kV,YJY,120,3,22,ZC,无阻水		海拔：4500米。

		134		044003288600010		22-电力电缆		电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,无阻水		海拔修正为4000米。

		135		044003285600080		22-电力电缆		电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水		海拔修正为4000米。

		136		044003275400010		22-电力电缆		电力电缆,AC10kV,YJY,120,3,22,ZC,无阻水		海拔：4500米。

		137		044003315300010		22-电力电缆		电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水		海拔：4500米。

		138		044003220100040		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,35/16,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		139		044003219900040		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,120/70,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		140		044003220100020		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,185/95,3+1芯,NH,23,WDZB		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		141		044003219900030		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,150/95,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		142		044003220000040		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,50/25,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		143		044003289900050		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,70/35,3+1芯,NH,23,WDZB		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		144		044003220100030		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,6,2芯,ZB,23,NH		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		145		044003290000070		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,4,4芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		146		044003220000080		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,6,2芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		147		044003220100060		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,50/25,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		148		044003220000090		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,25/16,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		149		044003290000080		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,50/25,3+1芯,NH,23,WDZB		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		150		044003220000100		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,25,2芯,ZB,23,NH		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		151		044003219900070		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,10,3芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		152		044003307500090		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,240/120,3+1芯,ZB,23,NH		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		153		044003220100090		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,16,3芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		154		044003307500080		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,70,2芯,ZB,23,NH		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		155		044003290000010		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,16,4芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		156		044003220100050		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,10,2芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		157		044003289900010		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,6,3芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		158		044003220100080		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,16/10,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		159		044003307500050		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,10/6,3+1芯,ZB,23,NH		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		160		044003219900080		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,70,2芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		161		044003220000010		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,6/4,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		162		044003220000070		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,10,3芯,ZB,23,NH		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		163		044003307500030		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,16/10,3+1芯,ZB,23,NH		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		164		044003220000030		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,70/35,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		165		044003307500060		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,150/95,4+1芯,NH,23,WDZB		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		166		044003220100070		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,50,2芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		167		044003289900020		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,4,2芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		168		044003220100100		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,16/10,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		169		044003220000020		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,6/4,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		170		044003572500010		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,6,4芯,NH,23,NH		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		171		044003290000030		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,25/16,3+1芯,NH,23,WDZB		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		172		044003220100010		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,50,2芯,ZB,23,NH		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		173		044003572500020		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,10,5芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		174		044003220000050		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,10/6,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		175		044003219900090		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,35,2芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		176		044003219900060		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,95/50,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		177		044003219900020		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,6,3芯,ZB,23,NH		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		178		044003289900040		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,240/120,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		179		044003219900010		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,300,4芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		180		044003289900030		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,10,4芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		181		044003307500070		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,185/95,3+1芯,NH,23,WDZB		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		182		044003220000060		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJY,铜,185/95,3+1芯,ZC,23,普通		根据《电力工程电缆设计标准》“年最低温度在-15℃以下选用交联聚乙烯、聚乙烯电缆。”

		183		044003296800010		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJV,铜,95/50,4+1芯,ZC,22,普通		海拔修正为4000米。

		184		044003315800030		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJLV,铝,16,2芯,ZC,无铠装,普通		寄售

		185		044003315800100		23-低压电力电缆		低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通		寄售

		186		044003284900010		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铝		海拔修正为4000米。

		187		044003288900010		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜		海拔修正为4000米。

		188		044003284800020		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜		海拔修正为4000米。

		189		044003285100020		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜		海拔修正为4000米。

		190		044003288200010		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜		海拔修正为4000米。

		191		044003285900010		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜		海拔修正为4000米。

		192		044003284700020		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜		海拔修正为4000米。

		193		044003287100010		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铝		海拔修正为4000米。

		194		044003275100010		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜		海拔：4500米；

		195		044003285800020		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×150,户内终端,冷缩,铜		海拔修正为4000米。

		196		044003285100060		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜		海拔修正为4000米。

		197		044003285000080		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜		海拔修正为4000米。

		198		044003315300030		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜		海拔：4500米。

		199		044003284900040		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铝		海拔修正为4000米。

		200		044003315300020		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜		海拔：4500米。

		201		044003275900010		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜		海拔：4500米。

		202		044003285100010		24-电缆附件		10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜		海拔修正为4000米。

		203		044003297100090		24-电缆附件		10kV电缆中间接头,3×70,直通接头,冷缩,铜		海拔修正为4000米。

		204		044003286200010		25-电缆分支箱		电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,七路,630A		海拔修正为4000米。

		205		044003288100010		25-电缆分支箱		电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,400A		海拔修正为4000米。

		206		044003288700010		25-电缆分支箱		电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,400A		海拔修正为4000米。

		207		044003285700070		25-电缆分支箱		电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,七路,400A		海拔修正为4000米。

		208		044003284700010		25-电缆分支箱		电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,四路,400A		海拔修正为4000米。

		209		044003285200060		25-电缆分支箱		电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,630A		海拔修正为4000米。

		210		044003237400010		27-复合绝缘横担		复合横担绝缘子,FS-110/10,1340,3150		工程实际需要，海拔修正4000米

		211		044003281000010		27-复合绝缘横担		复合绝缘横担,AC10kV,方形实心棒,双回成套		工程实际需要，海拔修正4000米

		212		044003280900010		27-复合绝缘横担		复合绝缘横担,AC10kV,方形实心棒,单回成套		工程实际需要，海拔修正4000米

		213		044003235000010		27-复合绝缘横担		交流复合相间间隔棒,FXJW/110/70,≥5500		工程实际需要，海拔修正4000米

		214		044003321100040		30-铁构件		铁构件		寄售

		215		044003577600010		30-铁构件		铁构件		寄存物资

		216		044003196600010		30-铁构件		铁构件		寄售物资

		217		044003321000010		31-金具		配网金具,拉线金具,标准化		寄售

		218		044003321000070		31-金具		配网金具,连接金具,标准化		寄售

		219		044003321100060		31-金具		配网金具,拉线金具,标准化		寄售

		220		044003315800070		31-金具		配网金具,耐张线夹,标准化		寄售

		221		044003315800050		31-金具		配网金具,接续金具,标准化		寄售

		222		044003321000090		31-金具		配网金具,拉线金具,标准化		寄售

		223		044003321100010		31-金具		配网金具,接续金具,标准化		寄售

		224		044003321100050		31-金具		配网金具,连接金具,标准化		寄售

		225		044003315900030		31-金具		配网金具,连接金具,标准化		寄售

		226		044003321100030		31-金具		配网金具,连接金具,标准化		寄售

		227		044003315900050		31-金具		配网金具,连接金具,标准化		寄售

		228		044003461100010		31-金具		耐张线夹-螺栓型,NLL-1		寄售物资

		229		044003461000050		31-金具		联结金具-球头挂环,QP-7		寄售物资

		230		044003461000030		31-金具		联结金具-碗头挂板,W-7B		寄售物资

		231		044003461000020		31-金具		联结金具-U型挂环,UL-21		寄售物资

		232		044003461000040		31-金具		联结金具-直角挂板,Z-7		寄售物资

		233		044003461000080		31-金具		联结金具-平行挂板,PD-10		寄售物资

		234		044003461000070		31-金具		接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240		寄售物资

		235		044003461000010		31-金具		接续金具-接地线夹,JDL-50-240		寄售物资

		236		044003320900010		31-金具		拉线金具-锲型线夹,NX-2		寄售物资

		237		044003461000090		31-金具		拉线金具-UT型线夹,NUT-2		寄售物资

		238		044003461000100		31-金具		拉线金具-钢线卡子,JK-2		寄售物资

		239		044003291300010		31-金具		配网金具,接续金具,标准化		海拔修正为4000米。

		240		044003321000040		33-锥形水泥杆（非预应力）		锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M		寄售

		241		044003321000100		33-锥形水泥杆（非预应力）		锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,230mm,N		寄售

		242		044003296100010		33-锥形水泥杆（非预应力）		锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M		寄存物资

		243		044003296200010		33-锥形水泥杆（非预应力）		锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M		寄存物资

		244		044003295600010		33-锥形水泥杆（非预应力）		锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M		寄存物资。

		245		044003196500010		33-锥形水泥杆（非预应力）		锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M		寄售物资

		246		044003196700010		33-锥形水泥杆（非预应力）		锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M		寄售物资

		247		044003193300020		33-锥形水泥杆（非预应力）		锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M		寄售物资

		248		044003321100020		37-水泥制品		水泥制品,底盘,1000×1000×150		寄售

		249		044003194200020		37-水泥制品		水泥制品,拉盘,800×400		寄售物资

		250		044003315900010		38-拉紧绝缘子		拉紧绝缘子,JH10-90		寄售

		251		044003461100020		38-拉紧绝缘子		拉紧绝缘子,JH10-90		寄售物资

		252		044003295200010		39-蝶式绝缘子		蝶式绝缘子,ED-1		海拔修正4500m。

		253		044003315900020		39-蝶式绝缘子		蝶式绝缘子,ED-1		寄售

		254		044003285200050		40-针式瓷绝缘子		针式瓷绝缘子,P-6T,120,150		海拔修正为4000米。

		255		044003194800020		40-针式瓷绝缘子		针式瓷绝缘子,P-6T,120,150		寄售物资，海拔修正为3000米

		256		044003315800090		40-针式瓷绝缘子		针式瓷绝缘子,P-6T,120,150		寄售

		257		044003320900030		41-交流盘形悬式瓷绝缘子		交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320		寄售物资，海拔修正为3000米

		258		044003282400010		41-交流盘形悬式瓷绝缘子		交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320		海拔修正3000米

		259		044003297000020		41-交流盘形悬式瓷绝缘子		交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320		海拔修正为4000米。

		260		044003315900100		41-交流盘形悬式瓷绝缘子		交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320		寄售，海拔修正4000米

		261		044003229900010		42-交流棒形悬式复合绝缘子		交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70-G,367,430		工程实际需要，海拔修正4000米

		262		044003297000070		42-交流棒形悬式复合绝缘子		交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70-G,367,430		海拔修正为4000米。

		263		044003290700010		42-交流棒形悬式复合绝缘子		交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70-G,367,430		海拔修正3000米，工程实际需要

		264		044003247900010		42-交流棒形悬式复合绝缘子		交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70-G,367,430		海拔修正5000米，10kV及以下项目

		265		044003224700010		44-线路柱式瓷绝缘子		线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534		海拔修正5000米

		266		044003281900010		44-线路柱式瓷绝缘子		线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534		海拔修正3000米

		267		044003282600010		44-线路柱式瓷绝缘子		线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534		海拔修正3000米

		268		044003241500010		44-线路柱式瓷绝缘子		线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534		工程实际需要，海拔修正4000米

		269		044003285700010		44-线路柱式瓷绝缘子		线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534		海拔修正为4000米。

		270		044003315900090		44-线路柱式瓷绝缘子		线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534		寄售，海拔修正4000米

		271		044003245700010		44-线路柱式瓷绝缘子		线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534		工程实际需要，海拔修正4000米
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oleObject1.bin
关于282208国网青海省电力公司2022年第二次协议库存招标批次一二次成套断路器、接地短路故障指示器、一二次融合成套环网箱、配变终端TTU、站所终端(DTU)招标技术参数的差异及要求

1.招标公告货物清单中技术规范书ID为9915-500138342-00010、G00H-500138329-00001（一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A，固体/SF6）、G00H-500138347-00001、G00H-500138347-00003（一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外）、9915-500082249-00075（配电终端,站所终端(DTU)）、9915-500082251-00002（配电终端,配变终端TTU）、G00H-500009956-00001、G00H-500009956-00002（接地短路故障指示器）的配电自动化设备报价中应含专检、全检产生的相关费用及因专检、全检产生的设备倒运费（专项检测不合格厂家按照国网公司供应商管理条例开展处置）。


2.对该批次所招物资的部分技术差异性，要求如下：


		物料名称

		技术规范


ID

		设备技术条件要求

		技术要求及业绩要求



		接地短路故障指示器

		G00H-500009956-00001、G00H-500009956-00002

		1、G00H-500009956-00001、G00H-500009956-00002两项技术规范均按照G00H-500009956-00002采购接地短路故障指示器，不涉及G00H-500009956-00001条目。

2、故障指示器采集单元安装工具，每50组故障指示器配1台安装工具，不足50套故障指示器，按照50组配备，数量为1。


2、台即为组，3只故障指示器（采集单元）、1台数据转发站（汇集单元）为1组。

		技术要求：需提供由中国电科院出具的在有效期内的配电线路故障指示器专业检测报告。



		一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外

		G00H-500138347-00001、G00H-500138347-00003

		1、G00H-500138347-00001、G00H-500138347-00003两项技术规范均按照G00H-500138347-00003采购一二次融合成套柱上断路器，所有公司均采购普通型支柱式-罩式FTU-电磁式（对应技术规范中1）。

2、配电终端（FTU）馈线自动化：具备集中型馈线自动化、就地型馈线自动化（包括电压时间型、电压电流型、自适应综合型）及零序电流、零序电压或外施信号法的单相接地故障选线功能，具备选线、选段、分支、分界功能模式。具备选线、选段、分支、分界功能模式，应具备光纤及无线通信能力，无线通信模式应为5G通信模式，向下兼容4G/3G通信模式。


3、一二次融合成套柱上断路器外绝缘修正：外绝缘以海拔4000米进行修正。


4、配电终端（FTU）后备电源方式：免维护阀控铅酸蓄电池，额定电压DC24V，单节电池不小于7Ah，使用寿命≥3年，保证完成“分-合-分”操作并维持配电终端及通信模块至少运行4小时。

5、设备、附件应包括：


1）配套的抱箍螺栓、安装支架1套，抱箍根据现场电线杆大小可以调整。


2）配套的电压互感器。


3）开关及支架、附件达到货到后安装即可使用的标准；


4）现场到货所有零部件装配到位，无漏装、错装，抱箍螺栓等零部件大小可根据现场实际情况进行适当调整。


5、相关终端应具备与配电自动化系统交互实现远程定值召测、下发的能力。

		技术要求：需提供由中国电科院出具的在有效期内的一二次融合成套柱上断路器专业检测报告及配电终端单相接地故障选线功能、就地型馈线自动化功能第三方专业检测报告。



		一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A，固体/SF6

		9915-500138342-00010、G00H-500138329-00001

		1、配电终端（DTU）馈线自动化：具备集中式、智能分布式馈线自动化功能、单相接地故障选线功能。具备选线、选段、分支、分界功能模式，应具备光纤及无线通信能力，无线通信模式为5G通信模式，向下兼容4G/3G通信模式。


2、配电终端（DTU）后备电源方式：免维护阀控铅酸蓄电池，额定电压DC24V，单节电池不小于7Ah，使用寿命≥3年，保证完成“分-合-分”操作并维持配电终端及通信模块至少运行4小时。


3、相关终端应具备与配电自动化系统交互实现远程定值召测、下发的能力。

		技术要求：需提供由中国电科院出具的在有效期内的一二次融合成套柱上断路器专业检测报告及配电终端单相接地故障选线功能、就地型馈线自动化功能第三方专业检测报告。



		配电终端,配变终端TTU

		9915-500082251-00002

		1、本批供应融合终端应为新型台区智能融合终端。

2、箱式安装：智能配变终端采用外箱安装时，应配置安装外箱、安装结构附件及所需辅材。


附件包括：


1）配置不锈钢机箱1面，机箱采用304不锈钢材质，天线外置，以便利于信号传输，且外箱尺寸应不大于650mm（宽）*630mm（高）*300mm（深），外箱结构终端要求能防尘、防雨、防腐蚀，总体防护等级不低于GB/T 4028规定的IP55要求，并含门锁。


2)配套的抱箍螺栓、安装支架1套，抱箍根据现场电线杆大小可以调整。


3)配套的固定导轨。


4)配套3P电压开关。


5)电流端子、遥信端子、通信端子等


6)机箱内部电流、电压端子应在出厂前接好强电连接器；遥信、通信等二次电缆应在出厂前接好接好弱电连接器。


7)配置3只电流互感器。


8)智能配变终端出厂前应安装在机箱内部，并接好接线，达到货到后安装即可使用的标准。


9)现场到货所有零部件装配到位，无漏装、错装，抱箍螺栓等零部件大小可根据现场实际情况进行适当调整。


10）包含安装所需二次线及相关护套等辅材，依照现场实际情况配置。

2.设备应与青海省标准化app兼容、同步适配相关技术要求，实现终端业务功能的灵活、快速扩展。不同APP应支持在不同容器部署。

3.台区智能融合终端本地通信单元应配置多模通信模块。具备通过多模通信方式采集各类无线传感器的能力。


4.远程通信模块应具备双通道上行能力（双4G/5G）。


5.投标人签订供货合同之前，需提供3台样机到国网青海电科院进行运检功能专项检测，至国网青海计量中心进行计量功能专项检测，完全满足相关技术规范书要求内容，方可签订合同办理供货手续，相关样机检测完成需封存。


6.相关检测产生的费用由投标人承担且包括在本标包当中，正式供货的融合终端需经过国网青海计量中心及国网青海电科院全检合格后方可安装至现场。


7.如遇产品换代按照最新一代产品供应。

		技术要求：需提供由中国电科院出具的在有效期内的台区智能融合终端专业检测报告。






		配电终端,站所终端(DTU)

		9915-500082249-00075

		1、配电终端（DTU）馈线自动化：具备集中式、智能分布式馈线自动化功能、单相接地故障选线功能。具备选线、选段、分支、分界功能模式，应具备光纤及无线通信能力，无线通信模式为5G通信模式，向下兼容4G/3G通信模式。


2、配电终端（DTU）后备电源方式：免维护阀控铅酸蓄电池，额定电压DC24V，单节电池不小于7Ah，使用寿命≥3年，保证完成“分-合-分”操作并维持配电终端及通信模块至少运行4小时。


3、设备、附件应配套安装支架。

4、相关终端应具备与配电自动化系统交互实现远程定值召测、下发的能力。

		技术要求：需提供由中国电科院出具的在有效期内的三遥DTU专业检测报告及配电终端单相接地故障选线功能、就地型馈线自动化功能第三方专业检测报告。





国网青海省电力公司


                                                    设备管理部


 2022年10月23日 
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