附件3 产品清单：

001-包1-隔离开关：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格型号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求 | |
| 型号及简要描述 | 数量 |
| 12kV柱上隔离开关 | 隔离开关本体 | 只 | 12kV/630A | 1 |

002-包2-接地铁：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格型号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求 | |
| 型号及简要描述 | 数量 |
| 石墨烯复合快速接地极 | 石墨烯复合快速接地极 | 根 | 石墨烯复合接地极芯采用碳素钢（φ16），制作成1.2M长的极芯，再采用石墨烯、铜粉、铝粉、锌粉、锡粉、钛粉等多种金属复合材料，通过热镀工艺制作而成的接地极.（配套提供自燃式油镐、液压切割钳等工具及连接器若干）。 | 1 |
| 石墨烯复合接地导线 | 石墨烯复合接地导线 | 米 | 石墨烯复合连接导线（直径95mm²）,以优质复合合金材料为芯，表面为石墨烯、铜、锌、铝、锡、钛等金属热镀层；配套提供引下线端子、放热焊接等配件。 | 1 |