**A包：校准、检定仪器仪表清单和属地清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号及项目 | | | 率定方式 | | 精度 | | 出厂编号 | | 单位 | | 数量 | |
|  | [绝缘电阻测试仪](#绝缘电阻测试仪!A1) | MIT1525 | | | 现场校准 | | / | | 102102614 | | 台 | | 1 | |
|  | 直流电阻测试仪 | CZ6610Z | | | 现场校准 | | / | | 1903156610Z02 | | 套 | | 1 | |
|  | 直流电阻测试仪 | CZ6610Z | | | 现场校准 | | / | | 1903156610Z01 | | 套 | | 1 | |
|  | 变压器直流电阻测试仪 | BZC3393 | | | 现场校准 | | / | | JD136 | | 套 | | 1 | |
|  | 直流电阻测试仪 | KRI9310 | | | 现场校准 | | / | | 14932583 | | 套 | | 1 | |
|  | 直流电阻测试仪 | KRI9310 | | | 现场校准 | | / | | 14932589 | | 套 | | 1 | |
|  | 直流电阻仪 | KRI9310 | | | 现场校准 | | / | | 14931327 | | 套 | | 1 | |
|  | 变压器直流电阻测试仪 | BZC3393（3A） | | | 现场校准 | | / | | JD195 | | 套 | | 1 | |
|  | 变压器直流电阻测试仪 | AST10A | | | 现场校准 | | / | | ZZA-228 | | 套 | | 1 | |
|  | 三通道直流电阻测试仪 | BCM3350 | | | 现场校准 | | / | | 1209 | | 套 | | 1 | |
|  | 变压器直流电阻测试仪 | BZC3391B | | | 现场校准 | | / | | JD192 | | 套 | | 1 | |
|  | 变压器直流电阻测试仪 | BZC3391B | | | 现场校准 | | / | | JD223 | | 套 | | 1 | |
|  | 直流电阻测试仪 | CZ6650A | | | 现场校准 | | / | | 1903156650A02 | | 套 | | 1 | |
|  | 直流电阻测试仪 | CZ6650A | | | 现场校准 | | / | | 1903156650A01 | | 套 | | 1 | |
|  | 直流电阻测试仪 | 未到货 | | | 现场校准 | |  | |  | | 套 | | 1 | |
|  | 直流电阻测试仪 | 未到货 | | | 现场校准 | |  | |  | | 套 | | 1 | |
|  | 变比测试仪 | BBC6638C | | | 现场校准 | | / | | JD98 | | 套 | | 1 | |
|  | 变比测试仪 | BBC6638C | | | 现场校准 | | / | | JD97 | | 套 | | 1 | |
|  | 变比测试仪 | BBC6638C | | | 现场校准 | | / | | JD1092 | | 套 | | 1 | |
|  | 变比组别测试仪 | CZ6810C | | | 现场校准 | | / | | 1903126810C | | 套 | | 1 | |
|  | 变压器变比测试仪 | CZ6810E | | | 现场校准 | | / | | 1903126810E | | 套 | | 1 | |
|  | 变压器变比测试仪 | JYT（A） | | | 现场校准 | | / | | 4203415 | | 套 | | 1 | |
|  | 变压器变比测试仪 | JYT（A） | | | 现场校准 | | / | | 4203415 | | 套 | | 1 | |
|  | 回路电阻测试仪 | HLC5502 | | | 现场校准 | | / | | JD435 | | 套 | | 1 | |
|  | 回路电阻测试仪 | HLC5502 | | | 现场校准 | | / | | JD392 | | 套 | | 1 | |
|  | 回路电阻测试仪 | JYL200B | | | 现场校准 | | / | | 5202837 | | 套 | | 1 | |
|  | 回路电阻测试仪 | EHL-200A | | | 现场校准 | | / | | EZR1912014 | | 套 | | 1 | |
|  | 回路电阻测试仪 | EHL-200A | | | 现场校准 | | / | | EZR1912015 | | 套 | | 1 | |
|  | 回路电阻测试仪 | EHL-200A | | | 现场校准 | | / | | EZR1912016 | | 套 | | 1 | |
|  | 回路电阻测试仪 | HLC5502 | | | 现场校准 | | / | | JD441 | | 套 | | 1 | |
|  | 开关回路电阻测试仪 | HLC5502 | | | 现场校准 | | / | | JD434 | | 套 | | 1 | |
|  | 直流高压发生器 | AST II350kV/5mA | | | 现场校准 | | / | | 350-12 | | 套 | | 1 | |
|  | 直流高压发生器 | ASTⅡ300/5 | | | 现场校准 | | / | | 300-193 | | 套 | | 1 | |
|  | 直流高压发生器 | BCM300/5 | | | 现场校准 | | / | | 560135 | | 套 | | 1 | |
|  | 直流高压发生器 | AST II 300/5 | | | 现场校准 | | / | | 300—194 | | 套 | | 1 | |
|  | 直流高压发生器 | AST II 300/5 | | | 现场校准 | | / | | 300—160 | | 套 | | 1 | |
|  | 直流高压发生器 | AST II 300/5 | | | 现场校准 | | / | | 300-110 | | 套 | | 1 | |
|  | [直流高压发生器(新)](#直高发562380!A1) | BCM300/5 | | | 现场校准 | |  | | 562380 | | 套 | | 1 | |
|  | 直流高压发生器 | ASTⅡ60/5 | | | 现场校准 | | / | | 60-559 | | 套 | | 1 | |
|  | 直流高压发生器 | AST II 60/5 | | | 现场校准 | | / | | 60-560 | | 套 | | 1 | |
|  | 直流高压发生器 | AST II60kV/5mA | | | 现场校准 | | / | | 60-375 | | 套 | | 1 | |
|  | 直流高压发生器 | AST II60kV/5mA | | | 现场校准 | | / | | 60-376 | | 套 | | 1 | |
|  | 直流高压发生器 | BCM60/5 | | | 现场校准 | | / | | 560136 | | 套 | | 1 | |
|  | 直流高压发生器 | BCM60/5 | | | 现场校准 | | / | | 560131 | | 套 | | 1 | |
|  | 直流高压发生器 | BCM60/10 | | | 现场校准 | | / | | 560132 | | 套 | | 1 | |
|  | 直流高压发生器 | BCM100/5 | | | 现场校准 | | / | | 560134 | | 套 | | 1 | |
|  | 直流高压发生器 | BCM100/5 | | | 现场校准 | | / | | 560133 | | 套 | | 1 | |
|  | 高压开关综合特性测试仪 | TM1800 | | | 现场校准 | | / | | 1100561 | | 套 | | 1 | |
|  | 高压开关综合特性分析仪 | SA10 | | | 现场校准 | | / | | SA10343 | | 套 | | 1 | |
|  | 开关综合测试分析仪 | EKC-2008 | | | 现场校准 | | / | | EDS0000447 | | 套 | | 1 | |
|  | 高压开关综合特性测试仪 | EKC-2008 | | | 现场校准 | | / | | EKC15040502 | | 套 | | 1 | |
|  | 高压开关综合特性测试仪 | EKC-2008 | | | 现场校准 | | / | | EKC101202006 | | 套 | | 1 | |
|  | 开关动作电压测试仪 | CZ3211T | | | 现场校准 | | / | | 1903263211T01 | | 套 | | 1 | |
|  | 开关动作电压测试仪 | CZ3211T | | | 现场校准 | | / | | 1903263211T02 | | 套 | | 1 | |
|  | 高压开关动特性测试仪 | CZ3200H | | | 现场校准 | | / | | 1903123200H | | 套 | | 1 | |
|  | 介质损耗测试仪 | A16000F | | | 现场校准 | | / | | C10552F | | 套 | | 1 | |
|  | 介质损耗测试仪 | EJS-9000D | | | 现场校准 | | / | | EJS1912009 | | 套 | | 1 | |
|  | 介质损耗测试仪 | AI6000 | | | 现场校准 | | / | | A90903F | | 套 | | 1 | |
|  | 介质损耗测试仪 | AI6000 | | | 现场校准 | | / | | A90904F | | 套 | | 1 | |
|  | 介质损耗测试仪 | AI6000F | | | 现场校准 | | / | | C00320F | | 套 | | 1 | |
|  | 介质损耗测试仪 | AI6000F | | | 现场校准 | | / | | C01232F | | 套 | | 1 | |
|  | 介质损耗测试仪 | AI6000F | | | 现场校准 | | / | | C01233F | | 套 | | 1 | |
|  | 全自动变频抗干扰介质损耗测试仪 | JYC | | | 现场校准 | | / | | 2190750 | | 套 | | 1 | |
|  | 分压器（串联谐振成套装置HVFRF-324/27\*6） | HVFRF-60 | | | 现场校准 | | / | | B1212030 | | 套 | | 1 | |
|  | 电容分压器（串联谐振装置EXZ-432kVA/120kV） | FCR-120kV/2000pF | | | 现场校准 | | / | | EXZ20102201D | | 套 | | 1 | |
|  | 电容分压器（串联谐振装置EXZ-432kVA/120kV） | FCR-120kV/2000pF | | | 现场校准 | | / | | EXZ20102202D | | 套 | | 1 | |
|  | 无局放电容分压器（串谐450kW） | HV2-60kV/300pF | | | 现场校准 | | / | | B601203C | | 台 | | 1 | |
|  | 无局放电容分压器（串谐450kW） | HV2-1000kV/1000pF | | | 现场校准 | | / | | B10001177-4C | | 台 | | 1 | |
|  | 脉冲电流局部放电检测仪 | XD502Y | | | 现场校准 | |  | | / | |  | |  | |
|  | 电容分压器 （串联谐振装置BCM900-405 kVA/108 kVA） | FCR-120kV/1000pF | | | 现场校准 | |  | | 1912080 | | 套 | | 1 | |
|  | 电容分压器（串联谐振装置VF-3/100） | TRF-60/0.0003 | | | 现场校准 | |  | | 9091005 | | 套 | | 1 | |
|  | 交直流分压器 | CMFR-150 | | | 取回校准 | | / | | 1912078 | | 台 | | 1 | |
|  | 交直流分压器 | CMFR-150 | | | 取回校准 | | / | | 1912079 | | 台 | | 1 | |
|  | 分压器 | AST-II | | | 现场校准 | | / | | A0118 | | 台 | | 1 | |
|  | 交直流分压器 | ASTV-II | | | 现场校准 | | / | | A095 | | 台 | | 1 | |
|  | 交直流分压器 | ASTV-II | | | 现场校准 | | / | | A096 | | 台 | | 1 | |
|  | 试验变 | TDM5kV/50 kV | | | 现场校准 | | / | | 1912076 | | 套 | | 1 | |
|  | 试验变 | TDM5kV/50 kV | | | 现场校准 | | / | | 1912077 | | 套 | | 1 | |
|  | 充气式试验变压器 | YDQ5/50 | | | 现场校准 | | / | | EDS000411 | | 套 | | 1 | |
|  | 充气式试验变压器 | YDQ5/50 | | | 现场校准 | | / | | EDS0000412 | | 套 | | 1 | |
|  | 充气式试验变压器 | YDQ5/50 | | | 现场校准 | | / | | EDS0000410 | | 套 | | 1 | |
|  | 充气式试验变压器 | YDQ20/100 | | | 现场校准 | | / | | EDS000389 | | 套 | | 1 | |
|  | 充气式试验变压器 | YDQ20/100 | | | 现场校准 | | / | | EDS000390 | | 套 | | 1 | |
|  | 试验变压器 | YDQ-20/100 | | | 现场校准 | | / | | EDS0000327 | | 套 | | 1 | |
|  | 充气式试验变压器 | TDM20kVA/100kV | | | 现场校准 | | / | | 1901103 | | 套 | | 1 | |
|  | 充气式试验变压器 | TDM15kVA/150kV | | | 现场校准 | | / | | 1901102 | | 套 | | 1 | |
|  | 试验变压器 | YD-10/50 | | | 现场校准 | | / | | 211210 | | 套 | | 1 | |
|  | 调压器 | TDGC2J-5 | | | 现场校准 | | / | | 0368 | | 台 | | 1 | |
|  | 三倍频发生器 | SBF5-500 | | | 现场校准 | | / | | EDS0000395 | | 台 | | 1 | |
|  | 三倍频发生器 | SBF5-500 | | | 现场校准 | | / | | EDS0000396 | | 台 | | 1 | |
|  | 三倍频发生器 | SBF5-500 | | | 现场校准 | | / | | EDS0000397 | | 台 | | 1 | |
|  | 三倍频发生器 | ESBF-10kVA | | | 现场校准 | | / | | ESBF1912005 | | 台 | | 1 | |
|  | 三倍频发生器 | SBF/10/500 | | | 现场校准 | | / | | 323 | | 台 | | 1 | |
|  | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | AI6106 | | | 现场校准 | | / | | C01223 | | 台 | | 1 | |
|  | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | AI6106 | | | 现场校准 | | / | | C01222 | | 台 | | 1 | |
|  | 氧化锌避雷阻性电流测试仪 | AI6106 | | | 现场校准 | | / | | A090703 | | 台 | | 1 | |
|  | 氧化锌避雷器带电测试仪 | CZ8100H | | | 现场校准 | | / | | 190049 | | 台 | | 1 | |
|  | 氧化锌避雷器带电测试仪 | CZ8100H | | | 现场校准 | | / | | 190050 | | 台 | | 1 | |
|  | 冲击试验器（材料购置） | ZGS-J2 | | | 现场校准 | | / | | J1809164 | | 台 | | 1 | |
|  | 冲击试验器（材料购置） | ZGS-J2 | | | 现场校准 | | / | | J1809163 | | 台 | | 1 | |
|  | 冲击试验器 | ZGS-J2 | | | 现场校准 | | / | | J1710076 | | 台 | | 1 | |
|  | 变频大地网接地电阻测试仪 | JYD-A | | | 现场校准 | | / | | DW180311770M | | 套 | | 1 | |
|  | 地网电阻测试仪 | AI6301 | | | 现场校准 | | / | | A81005 | | 套 | | 1 | |
|  | 接地电阻测试仪 | BCM4105C | | | 现场校准 | | / | | 31590020 | | 套 | | 1 | |
|  | 接地电阻测试仪 | BCM4105C | | | 现场校准 | | / | | 31590021 | | 套 | | 1 | |
|  | 接地电阻测试仪 | KEW4106 | | | 现场校准 | | / | | W0254574 | | 套 | | 1 | |
|  | 接地电阻测试仪 | CZ2572P | | | 现场校准 | | / | | IKC0592 | | 台 | | 1 | |
|  | 土壤电阻率测试仪 | CZ2572C | | | 现场校准 | | / | | IKC0116 | | 台 | | 1 | |
|  | 接线引下线导通测试仪 | CT5020 | | | 现场校准 | | / | | 2106181 | | 台 | | 1 | |
|  | 绕组变形测试仪 | ERB2000 | | | 现场校准 | | / | | ERB1912006 | | 套 | | 1 | |
|  | 绕组变形测试仪 | TDT-6u | | | 现场校准 | | / | | 100905 | | 套 | | 1 | |
|  | 互感器综合测试仪 | BCM705B | | | 取回校准 | | / | | BHF0919120 | | 台 | | 1 | |
|  | [全自动互感器综合特性测试仪](#全自动互感器综合测试仪!A1) | HDBH3000 | | | 现场校准 | | / | | 5610152 | | 套 | | 1 | |
|  | 互感器综合测试仪 | CFA-302E | | | 现场校准 | | / | | 1903153020 | | 台 | | 1 | |
|  | 互感器综合测试仪 | CFA-302E | | | 现场校准 | | / | | 1230190302 | | 台 | | 1 | |
|  | [互感器综合特性测试仪](#Sheet18!A1) | PCT200A | | | 现场校准 | | / | | 342161103 | | 套 | | 1 | |
|  | 标准电阻 | BZ3-9 | | | 取回校准 | | / | |  | | 套 | | 1（9块） | |
|  | [电导率测试仪](#电导率!A1) | 115A+ | | | 现场校准 | | / | | S/N005174 | | 台 | | 1 | |
|  | [红外成像仪](#Sheet98!A1) | C.A1889-2 | | | 取回校准 | | / | | ZC07A01210W0017 | | 台 | | 1 | |
|  | 红外热像仪 | FLIR T330 | | | 取回校准 | | / | | 450001366 | | 台 | | 1 | |
|  | 紫外成像仪 | CoroCAM6D | | | 取回校准 | | / | | 6D0427 | | 台 | | 1 | |
|  | 局部放电综合测试仪 | ZCPD-200 | | | 取回校准 | | / | | 2020032301 | | 台 | | 1 | |
|  | GIS超高频局部放电测试仪 | QCM-PPDM | | | 取回校准 | | / | | AE03809 | | 台 | | 1 | |
|  | GIS超高频局部放电测试仪 | QCM-PPDM | | | 取回校准 | | / | | WY-001911 | | 套 | | 1 | |
|  | 超声波局部放电测试仪 | 未到货 | | | 现场校准 | |  | |  | | 套 | | 1 | |
|  | 计量装置接线测试仪（电流互感器二次回路负载测试仪） | SY2017 | | | 现场校准 | | / | | 41990 | | 台 | | 1 | |
|  | 大电流试验成套装置 | CMDL-5000B | | | 现场校准 | | / | | 21DL0629 | | 台 | | 1 | |
|  | 输电线路参数测试仪（异频法） | EXL-603 | | | 现场校准 | | / | | EXL2107006 | | 台 | | 1 | |
|  | [JD有载开关参数测试仪](#Meggers1!A1) | JD2801A | | | 现场校准 | | / | | EA0133 | | 台 | | 1 | |
|  | 变压器有载分接开关测试仪 | CZ6320H | | | 现场校准 | | / | | 1903126320H02 | | 套 | | 1 | |
|  | 变压器有载分接开关测试仪 | CZ6320H | | | 现场校准 | | / | | 1903126320H01 | | 套 | | 1 | |
|  | 发电机交流阻抗测试仪 | WA601A | | | 现场校准 | | / | | 1712707 | | 套 | | 1 | |
|  | 发电机转子交流阻抗测试仪 | CZ8600Z | | | 现场校准 | | / | | 1903148600Z | | 台 | | 1 | |
|  | 全自动绝缘靴手套耐压泄漏电流测试仪 | BCM970 | | | 现场校准 | | / | | 1901101 | | 台 | | 1 | |
|  | [智能型绝缘靴手套耐压试验装置](#Sheet28!A1) | WATX102 | | | 取回校准 | | / | | 1808051 | | 台 | | 1 | |
|  | 电力变压器互感器消磁仪 | CZ6400 | | | 取回校准 | | / | | 1.90313E+11 | | 台 | | 1 | |
|  | 电力变压器互感器消磁仪 | CZ6400 | | | 现场校准 | | / | | 1.90313E+11 | | 块 | | 1 | |
|  | 电容电感测试仪 | CZ4600A | | | 现场校准 | | / | | 1903124600A | | 块 | | 1 | |
|  | 电容电感测试仪 | JY6700 | | | 现场校准 | | / | | DG200723891WS | | 块 | | 1 | |
|  | 电容电感测试仪 | JY6700 | | | 现场校准 | | / | | DG200723892WS | | 块 | | 1 | |
|  | 变压器自动化检测装置 | XD7104 | | | 现场校准 | | / | | 71053 | | 块 | | 1 | |
|  | 电压互感器感应耐压试验仪 | PTG720A | | | 现场校准 | | / | | 19201633 | | 套 | | 1 | |
|  | 电压互感器感应耐压试验仪 | PTG720A | | | 现场校准 | | / | | 19201662 | | 套 | | 1 | |
|  | 开关真空度测试仪 | EVC-608B | | | 现场校准 | | / | | EVC101208007 | | 套 | | 1 | |
|  | 选频电压表 | AI7301 | | | 取回校准 | | / | | A90803 | | 套 | | 1 | |
|  | 激光测距仪 | DISTO D5 | | | 取回校准 | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 测厚仪 | AR850 | | | 现场校准 | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 可燃气体测试仪 | KP810 | | | 取回校准 | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 防雷元件测试仪 | CZFC-2G | | | 现场校准 | | / | | 191129FC-2G | | 台 | | 1 | |
|  | 环路电阻测试仪 | CZ2000+ | | | 现场校准 | | / | | 20591096 | | 台 | | 1 | |
|  | 表面阻抗测试仪 | GM3110 | | | 现场校准 | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 静电电位测试仪 | EST-101 | | | 取回校准 | | / | | 19021131 | | 台 | | 1 | |
|  | 等电位测试仪 | CZ2531A | | | 现场校准 | | / | | 37190027 | | 台 | | 1 | |
|  | 数字双钳相位伏安表 | SY1200W | | | 现场校准 | | / | | 51315 | | 台 | | 1 | |
|  | 数字双钳相位伏安表 | SY1200W | | | 现场校准 | | / | | 51315-1 | | 台 | | 1 | |
|  | 发电机表面电位测试仪 | BYUM-Ⅱ | | | 现场校准 | | / | | 20210101 | | 台 | | 1 | |
|  | 发电机表面电位测试仪 | BYUM-Ⅱ | | | 现场校准 | | / | | 20210102 | | 台 | | 1 | |
|  | 电桥夹具 | YN62112 | | | 现场校准 | | / | | 91707 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能型数字电桥 | QJ36 | | | 现场校准 | | / | | 91708 | | 台 | | 1 | |
|  | 高绝缘电阻测量仪 | ZC-90 | | | 现场校准 | | / | | 56726 | | 套 | | 1 | |
|  | 直流电阻电桥 | QJ57 | | | 现场校准 | | / | | 191024 | | 台 | | 1 | |
|  | 气象计 | / | | | 取回校准 | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 气象计 | / | | | 取回校准 | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 气象计 | / | | | 取回校准 | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 气象计 | / | | | 取回校准 | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 气象计 | / | | | 取回校准 | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 气象计 | / | | | 取回校准 | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 气象计 | / | | | 取回校准 | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 温湿计 | G600 | | | 取回校准 | | / | | / | | 块 | | 1 | |
|  | 温湿度表 | GJWS-A2 | | | 取回校准 | | / | | / | | 块 | | 1 | |
|  | 温湿度表 | GJWS-A2 | | | 取回校准 | | / | | / | | 块 | | 1 | |
|  | DR射线检测实时成像系统 | XRS4 | | | 校准 | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 高频恒压X射线机 | ICM SITEXCP225D | | | 校准 | | / | | 212425/01 | | 台 | | 1 | |
|  | 高频恒压X射线机 | ICM SITEXCP300D | | | 校准 | | / | | 212742/01 | | 台 | | 1 | |
|  | X射线探伤机 | RD-2805TH | | | 校准 | | / | | 1811009 | | 台 | | 1 | |
|  | 数字便携式旋转磁粉探伤仪 | STC-1XA | | | 校准 | | / | | MT2020072102 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能便携式涡流探伤仪 | TS-ET888 | | | 校准 | | / | | 0592Eddycom20190059TS | | 台 | | 1 | |
|  | 相控阵超声波探伤仪 | VEO+32:128PR | | | 校准 | | / | | 1014880 | | 个 | | 1 | |
|  | 数字超声波探伤仪 | USM33 | | | 校准 | | 0.05 | | 0809013B | | 台 | | 1 | |
|  | 全数字智能超声波数字探伤仪 | ZXUT-350B+ | | | 校准 | | 0.05 | | U10429 | | 台 | | 1 | |
|  | 全数字智能超声波数字探伤仪 | ZXUT-350B+ | | | 校准 | | 0.05 | | U10838 | | 台 | | 1 | |
|  | 超声波检测仪 | HS610e | | | 校准 | | / | | 61e4303 | | 台 | | 1 | |
|  | 超声波检测仪 | HS610e | | | 校准 | | / | | 61e4319 | | 台 | | 1 | |
|  | 超声波测厚仪 | TIME2433 | | | 校准 | | / | | 05064213 | | 台 | | 1 | |
|  | 超声波测厚仪 | TIME2433 | | | 校准 | | / | | 05064214 | | 台 | | 1 | |
|  | 涂层测厚仪 | MCT-2000 | | | 校准 | | / | | CT0120072401 | | 台 | | 1 | |
|  | 管壁测厚仪 | TIME2500 | | | 校准 | | / | | Tzd0209 | | 台 | | 1 | |
|  | 多功能声级计 | AWA5688 | | | 校准 | | / | | 326201 | | 台 | | 1 | |
|  | 立式拉力试验机 | STD-20 | | | 校准 | | / | | 1808100208 | | 套 | | 1 | |
|  | 电子拉力试验机 | JSL-2500N | | | 校准 | | / | | 200305 | | 套 | | 1 | |
|  | 电子拉力试验机 | JSL-20KN | | | 校准 | | / | | 200306 | | 套 | | 1 | |
|  | 游标卡尺 | 0-300mm | | | 取回检定 | | 0.02 | | 7495 | | 把 | | 1 | |
|  | 数显游标卡尺 | 0-150mm | | | 取回检定 | | 0.02 | | 17080368 | | 把 | | 1 | |
|  | 数显外径千分尺 | 0-25mm | | | 取回检定 | | 0.001 | | 17101232 | | 把 | | 1 | |
|  | 数显外径千分尺 | 0-25mm | | | 取回检定 | | 0.001 | | 17101274 | | 把 | | 1 | |
|  | 钢板尺 | 15 cm | | | 取回检定 | | / | | / | | 把 | | 1 | |
|  | 钢板尺 | 15 cm | | | 取回检定 | | / | | / | | 把 | | 1 | |
|  | 钢板尺 | 15 cm | | | 取回检定 | | / | | / | | 把 | | 1 | |
|  | 钢板尺 | 15 cm | | | 取回检定 | | / | | / | | 把 | | 1 | |
|  | 钢板尺 | 15 cm | | | 取回检定 | | / | | / | | 把 | | 1 | |
|  | 钢卷尺 | 3m | | | 取回检定 | | / | | 1 | | 个 | | 1 | |
|  | 钢卷尺 | 3m | | | 取回检定 | | / | | 2 | | 个 | | 1 | |
|  | 钢卷尺 | 3m | | | 取回检定 | | / | | 3 | | 个 | | 1 | |
|  | 钢卷尺 | 3m | | | 取回检定 | | / | | 4 | | 个 | | 1 | |
|  | 黑白密度计 | LK-586A | | | 校准 | | / | | 140419 | | 台 | | 1 | |
|  | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | | | 校准 | | / | | C70555 | | 个 | | 1 | |
|  | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | | | 校准 | | / | | C70675 | | 个 | | 1 | |
|  | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | | | 校准 | | / | | C70605 | | 个 | | 1 | |
|  | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | | | 校准 | | / | | C70655 | | 个 | | 1 | |
|  | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | | | 校准 | | / | | C70658 | | 个 | | 1 | |
|  | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | | | 校准 | | / | | C70704 | | 个 | | 1 | |
|  | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | | | 校准 | | / | | C70686 | | 个 | | 1 | |
|  | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | | | 校准 | | / | | C70659 | | 个 | | 1 | |
|  | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | | | 校准 | | / | | C70663 | | 个 | | 1 | |
|  | 固定式x、γ辐射报警仪 | TJ-Ⅲ | | | 校准 | | / | | E70028 | | 套 | | 1 | |
|  | 固定式x、γ辐射报警仪 | TJ-Ⅲ | | | 校准 | | / | | E70029 | | 套 | | 1 | |
|  | 固定式x、γ辐射报警仪 | TJ-Ⅲ | | | 校准 | | / | | E70026 | | 套 | | 1 | |
|  | 固定式x、γ辐射报警仪 | TJ-Ⅲ | | | 校准 | | / | | E70024 | | 套 | | 1 | |
|  | 压力变送器 | MPM480（-0.1-0.3)Mpa | | | 校准 | | 0.1 | | 7A6072 | | 台 | | 1 | |
|  | 压力变送器 | MPM480（-0.1-0.3)Mpa | | | 校准 | | 0.1 | | 7A6073 | | 台 | | 1 | |
|  | 压力变送器 | MPM480（-0.1-0.4MPa） | | | 校准 | | 0.1 | | 7A6075 | | 台 | | 1 | |
|  | 压力变送器 | MPM480（-0.1-1.0MPa） | | | 校准 | | 0.1 | | 7A6076 | | 台 | | 1 | |
|  | 压力变送器 | MPM480（-0.1-1.0MPa） | | | 校准 | | 0.1 | | 7A6077 | | 台 | | 1 | |
|  | 压力变送器 | MPM480（0-1.6MPa） | | | 校准 | | 0.1 | | 7A6079 | | 台 | | 1 | |
|  | 压力变送器 | MPM480（0-2.0MPa） | | | 校准 | | 0.1 | | 7A6080 | | 台 | | 1 | |
|  | 压力变送器 | MPM480（0-3.0MPa） | | | 校准 | | 0.1 | | 7A6081 | | 台 | | 1 | |
|  | 压力变送器 | MPM480（-0.1-0.4)Mpa | | | 校准 | | 0.1 | | 8J1787 | | 台 | | 1 | |
|  | 压力变送器 | MPM480（-0.1-1.0)Mpa | | | 校准 | | 0.1 | | 8J1788 | | 台 | | 1 | |
|  | 压力变送器 | MPM480（-0.1-1)Mpa | | | 校准 | | 0.1 | | 8J1790 | | 台 | | 1 | |
|  | 压力变送器 | MPM480（-0.1-0.6)Mpa | | | 校准 | | 0.1 | | 8J1792 | | 台 | | 1 | |
|  | 压力变送器 | MPM480（-0.1-0.6)Mpa | | | 校准 | | 0.1 | | 8J1791 | | 台 | | 1 | |
|  | 压力变送器 | MPM480（0-3)Mpa | | | 校准 | | 0.1 | | 8J1785 | | 台 | | 1 | |
|  | 低频振动传感器 | LVS10 垂直 | | | 校准 | | 0.02 | | 201811290A | | 台 | | 1 | |
|  | 低频振动传感器 | LVS10 水平 | | | 校准 | | 0.02 | | 201811243A | | 台 | | 1 | |
|  | 低频振动传感器 | DPS-0.7-5-H | | | 校准 | | 0.02 | | 501025 | | 台 | | 1 | |
|  | 低频振动传感器 | DPS-0.35-8-H(0.35-200HZ) | | | 校准 | | 0.02 | | 151215 | | 台 | | 1 | |
|  | 低频振动传感器 | LVS10水平 | | | 校准 | | / | | 202004076C | | 台 | | 1 | |
|  | 低频振动传感器 | LVS10水平 | | | 校准 | | / | | 202004050C | | 台 | | 1 | |
|  | 低频振动传感器 | LVS10垂直 | | | 校准 | | / | | 202006167A | | 台 | | 1 | |
|  | 低频振动传感器 | LVS10垂直 | | | 校准 | | / | | 202006166A | | 台 | | 1 | |
|  | 低频振动传感器 | LVS10水平 | | | 校准 | | / | | 202004052C | | 台 | | 1 | |
|  | 低频振动传感器 | LVS10水平 | | | 校准 | | / | | 202004053C | | 台 | | 1 | |
|  | 低频振动传感器 | LVS10水平 | | | 校准 | | / | | 202004083C | | 台 | | 1 | |
|  | 低频振动传感器 | LVS10水平 | | | 校准 | | / | | 202004057C | | 台 | | 1 | |
|  | 振动位移传感器 | MLS-9 | | | 校准 | | 0.02 | | 1108370 | | 台 | | 1 | |
|  | 振动位移传感器 | MLS-9 | | | 校准 | | 0.02 | | 1108368 | | 台 | | 1 | |
|  | 振动位移传感器 | MLS-9 | | | 校准 | | 0.02 | | 1205839 | | 台 | | 1 | |
|  | 振动位移传感器 | MLS-9 | | | 校准 | | 0.02 | | 1205836 | | 台 | | 1 | |
|  | 振动位移传感器 | MLS-9 | | | 校准 | | 0.02 | | 1108367 | | 台 | | 1 | |
|  | 振动位移传感器 | MLS-9 | | | 校准 | | 0.02 | | 1108369 | | 台 | | 1 | |
|  | 振动位移传感器 | LVS10 垂直 | | | 校准 | | 0.02 | | 201801164A | | 台 | | 1 | |
|  | 振动位移传感器 | LVS10 水平 | | | 校准 | | 0.02 | | 201801192A | | 台 | | 1 | |
|  | 振动位移传感器 | LVS10 垂直 | | | 校准 | | 0.02 | | 201801144A | | 台 | | 1 | |
|  | 振动位移传感器 | LVS10 水平 | | | 校准 | | 0.02 | | 201801142A | | 台 | | 1 | |
|  | 振动位移传感器 | LVS10 水平 | | | 校准 | | 0.02 | | 201801176A | | 台 | | 1 | |
|  | 振动位移传感器 | LVS10 水平 | | | 校准 | | 0.02 | | 201811308A | | 台 | | 1 | |
|  | 振动位移传感器 | MLS-9 | | | 校准 | | 0.02 | | 1205838 | | 台 | | 1 | |
|  | 电涡流位移传感器 | CWY-DO-810030-080-01 | | | 校准 | | 0.02 | | 18071128 | | 台 | | 1 | |
|  | 电涡流传感器 | ZA-210804-00-09-90-02 | | | 校准 | | 0.02 | | ZA20BB0820 | | 台 | | 1 | |
|  | 电涡流传感器 | ZA-210804-00-09-90-02 | | | 校准 | | 0.02 | | ZA20BB0819 | | 台 | | 1 | |
|  | 电涡流传感器 | ZA-210804-00-09-90-02 | | | 校准 | | 0.02 | | ZA19BL5912 | | 台 | | 1 | |
|  | 电涡流传感器 | ZA-210804-00-09-90-02 | | | 校准 | | 0.02 | | ZA19BL5914 | | 台 | | 1 | |
|  | 电涡流传感器 | ZA-210804-00-09-90-02 | | | 校准 | | 0.02 | | ZA20BB0821 | | 台 | | 1 | |
|  | 电涡流传感器 | ZA-210804-00-09-90-02 | | | 校准 | | 0.02 | | ZA19BL5913 | | 台 | | 1 | |
|  | 电涡流传感器 | ZA-211104-00-09-90-02 | | | 校准 | | 0.02 | | ZA19BD1994 | | 台 | | 1 | |
|  | 一体化电涡流传感器 | ZA-GA01-08-075-003-01 | | | 校准 | | 0.02 | | ZA170B0552 | | 台 | | 1 | |
|  | 一体化电涡流传感器 | ZA-GA01-08-075-003-01 | | | 校准 | | 0.02 | | ZA170B0555 | | 台 | | 1 | |
|  | 一体化电涡流传感器 | ZA-GA01-08-075-009-00-0 | | | 校准 | | 0.02 | | ZA15DL3582 | | 台 | | 1 | |
|  | 一体化电涡流传感器 | ZA-GA01-08-075-009-00-0 | | | 校准 | | 0.02 | | ZA15BG1835 | | 台 | | 1 | |
|  | 一体化电涡流传感器 | ZA-GA01-08-075-009-00-0 | | | 校准 | | 0.02 | | ZA15OK3234 | | 台 | | 1 | |
|  | 一体化电涡流传感器 | ZA-GA01-08-075-009-00-0 | | | 校准 | | 0.02 | | ZA15BG1840 | | 台 | | 1 | |
|  | 一体化电涡流传感器 | ZA-GA01-08-075-009-00-0 | | | 校准 | | 0.02 | | ZA15BG1833 | | 台 | | 1 | |
|  | 温湿度计 | TY93-1 | | | 校准 | | / | | 411274 | | 块 | | 1 | |
|  | RTU检验装置 | CL301V2-R | | | 取回校准 | | 0.05 | | 2008294 | | 台 | | 1 | |
|  | RTU检验装置 | CL301V2-R | | | 取回校准 | | 0.05 | | 2005143 | | 台 | | 1 | |
|  | 交直流指示仪表检定装置 | CL302C | | | 取回校准 | | 0.05 | | 2000264 | | 台 | | 1 | |
|  | 交直流指示仪表检定装置 | CL302C | | | 取回校准 | | 0.05 | | 2003458 | | 台 | | 1 | |
|  | 交直流指示仪表检定装置 | CL302C | | | 取回校准 | | 0.05 | | 2005690 | | 台 | | 1 | |
|  | 多功能电测产品检定装置 | CL302 | | | 取回校准 | | 0.1 | | 2005665 | | 台 | | 1 | |
|  | 三相交直流现场校验仪 | TD4530 | | | 甘肃省计量研究院校准 | | 0.05 | | 1210300501 | | 台 | | 1 | |
|  | 三相交直流现场校验仪 | TD4530 | | | 甘肃省计量研究院校准 | | 0.05 | | 1210300481 | | 台 | | 1 | |
|  | 三相交直流现场校验仪 | TD4530 | | | 甘肃省计量研究院校准 | | 0.05 | | 1210300491 | | 台 | | 1 | |
|  | 绝缘电阻表检定装置 | JJZ10-2T | | | 中国计量科学研究院检定 | | 0.2-5 | | 2001 | | 台 | | 1 | |
|  | 绝缘电阻表检定装置 | JJZD（ZX124CD） | | | 甘肃省计量研究院检定 | | 1 | | 40946 | | 台 | | 1 | |
|  | 绝缘电阻表检定装置 | JJZD（ZX79C+D） | | | 甘肃省计量研究院检定 | | 0.2-5 | | 50372 | | 台 | | 1 | |
|  | 绝缘电阻测试仪 | UT511 | | | 取回校准 | | 5 | | 3070152155 | | 台 | | 1 | |
|  | 绝缘电阻测试仪 | UT511 | | | 取回校准 | | 5 | | L120026066 | | 台 | | 1 | |
|  | 绝缘电阻测试仪 | 3123 | | | 取回校准 | | 5 | | 093380034 | | 台 | | 1 | |
|  | 多功能校准仪 | D030-3 | | | 甘肃省计量研究院校准 | | 0.05 | | 20051002 | | 台 | | 1 | |
|  | 多功能校准仪 | HG30-3 | | | 甘肃省计量研究院校准 | | 0.05 | | LS06150 | | 台 | | 1 | |
|  | 继电保护校验仪 | PW466 | | | 取回校准 | | 0.1 | | 108190501 | | 台 | | 1 | |
|  | SF6密度继电器校验仪 | JD-7型 | | | 取回校准 | | 0.2 | | JD718112831 | | 台 | | 1 | |
|  | 全自动SF6密度继电器校验仪 | HTMD-H | | | 取回校准 | | 0.2 | | 1902150 | | 台 | | 1 | |
|  | 交流采样装置校准器 | JW-0310B | | | 取回检定 | | 0.05 | | 20110309 | | 台 | | 1 | |
|  | 交流采样装置校准器 | JW-0301B | | | 取回校准 | | 0.05 | | 20110310 | | 台 | | 1 | |
|  | 交流采样装置。变送器。仪表检验装置 | JW-0301F | | | 取回校准 | | 0.05 | | 20101206 | | 台 | | 1 | |
|  | 交流采样器、变送器、仪表校验装置 | JW—0301F | | | 取回校准 | | 0.05 | | 20190212 | | 台 | | 1 | |
|  | 交流采样器、变送器、仪表校验装置 | JW-0301F | | | 取回校准 | | 0.05 | | 20110102 | | 台 | | 1 | |
|  | 交流采样器、变送器、仪表校验装置 | JW-0310F | | | 取回校准 | | 0.05 | | 20110101 | | 台 | | 1 | |
|  | 交流采样器、变送器仪表校验装置 | JW0301F | | | 取回校准 | | 0.05 | | 20190211 | | 台 | | 1 | |
|  | 瓦斯继电器校验台 | WSJY-Z | | | 现场校准 | | 1 | | WSJYC19081122 | | 台 | | 1 | |
|  | 压力释放阀校验台 | YSFJY-5 | | | 现场校准 | | 1.5 | | YSFJY519020931 | | 台 | | 1 | |
|  | 振动套组 | 221A1000/8102A | | | 现场校准 | | / | | 9110053/2006029 | | 台 | | 1 | |
|  | 振动传感器 | XS-1 | | | 现场校准 | | / | | V008/SF008 | | 台 | | 1 | |
|  | 振动传感器 | XS-1 | | | 现场校准 | | / | | H008/SF008 | | 台 | | 1 | |
|  | 精密恒温油槽 | Const682-s | | | 现场校准 | |  | | CF1110700219 | | 台 | | 1 | |
|  | 精密恒温水槽 | Const681-s | | | 现场校准 | |  | | CF1110600263 | | 台 | | 1 | |
|  | 多通道温度信号扫描装置 | Const685-01 | | | 取回校准 | |  | | 6851021010049 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能多通道精密测温仪 | Const685-S | | | 取回校准 | |  | | 685021040015 | | 台 | | 1 | |
|  | 一等标准铂电阻 | Const6601-1 | | | 取回检定 | |  | | 010695 | | 台 | | 1 | |
|  | 一等标准铂电阻 | Const6601-1 | | | 取回检定 | |  | | 010696 | | 台 | | 1 | |
|  | 恒温油槽 | HX100 | | | 现场校准 | | 1℃ | | 110176104 | | 套 | | 1 | |
|  | 恒温水槽 | HX300 | | | 现场校准 | | 1℃ | | 1077058 | | 套 | | 1 | |
|  | 二等标准铂电阻温度计 | WZPB-2 | | | 取回检定 | | 二等 | | 191829 | | 台 | | 1 | |
|  | 二等标准铂电阻温度计 | WZPB-2 | | | 取回检定 | | 二等 | | 191837 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能干体炉 | ConST660 | | | 取回校准 | | / | | 660TH21050004 | | 台 | | 1 | |
|  | 温度检定炉 | Liquid TC165 | | | 取回校准 | | / | | 1903258 | | 台 | | 1 | |
|  | 耐压测试仪 | RK2672CM | | | 取回校准 | | 1 | | 72cm201124004 | | 台 | | 1 | |
|  | 标准电能表 | PRS600.3 | | | 取回校准 | | 0.015 | | 62845 | | 台 | | 1 | |
|  | 标准电能表 | PRS400.3 | | | 取回校准 | | 0.02 | | 36175 | | 台 | | 1 | |
|  | 数字多用表 | 8808A | | | 取回校准 | | 五位半 | | 9691016 | | 台 | | 1 | |
|  | 数字多用表 | 8808A | | | 取回校准 | | 五位半 | | 9691007 | | 台 | | 1 | |
|  | 数字式万用表 | 8808A | | | 取回校准 | | 五位半 | | 1628153 | | 台 | | 1 | |
|  | 数字多用表 | 8808 | | | 取回校准 | | 五位半 | | 1628155 | | 台 | | 1 | |
|  | 高精度数字多用表 | 8845 | | | 取回校准 | | 六位半 | | 1380042 | | 台 | | 1 | |
|  | 数字万用表 | 344010A | | | 取回校准 | | 六位半 | | MY47035957 | | 台 | | 1 | |
|  | 程控直流标准源 | CL6013 | | | 取回校准 | | 0.01 | | 2003217 | | 台 | | 1 | |
|  | 直流电阻箱 | ZX81 | | | 取回检定 | | 0.02-5 | | 96.2065 | | 台 | | 1 | |
|  | 直流电阻箱 | ZX81 | | | 取回检定 | | 0.02-5 | | 96.2099 | | 台 | | 1 | |
|  | 直流多值电阻器 | ZX81 | | | 取回检定 | | 0.02-5 | | 91177 | | 台 | | 1 | |
|  | 直流多值电阻器 | ZX81 | | | 取回检定 | | 0.02-5 | | 1101038 | | 台 | | 1 | |
|  | 单项小电流发生器 | DDL-5 | | | 取回校准 | | 1 | | 2019030508 | | 台 | | 1 | |
|  | 单项小电流发生器 | DDL-5 | | | 取回校准 | | 1 | | 2019030509 | | 台 | | 1 | |
|  | 工频电流发生器 | / | | | 取回校准 | | 0.5 | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 全自动位移传感器校验系统 | / | | | 取回校准 | | ±1um | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 过程校验仪 | 726 | | | 取回校准 | | 五位半 | | 48760066 | | 台 | | 1 | |
|  | 恒速器 | CY-3 | | | 现场校准 | | / | | 1805360 | | 台 | | 1 | |
|  | 转速表 | HT-5500 | | | 取回校准 | | / | | L6420011 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-0.4Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 27321010015 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-60Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 273210F0001 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-1.6Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 27319330024 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-0.6Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 27321010007 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-0.25Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 273201F0006 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-40Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 273200E0006 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-40Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 273200E0008 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-25Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 27320130012 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-25Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 27320130023 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-16Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 27320130022 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-16Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 27320130016 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-10Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 27320130008 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-10Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 27320130009 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-6Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 273200B0001 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-6Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 273200B0041 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-4Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 273200B0036 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-4Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 273200B0035 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-2.5 Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 27320160006 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-2.5 Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 27320160018 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-1 Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 27320160005 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-1 Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 27320160009 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | Const273(0-600Kpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 27317320018 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | ConST273(0-2.5MPa) | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 273173A0001 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-1MPa) | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 273173A0003 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-10Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 80018101 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-10Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 80018102 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-10Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 80018103 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-6.0Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 80018098 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-6.0Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 80018099 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-6.0Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 80018100 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-2.5Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 80018095 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-2.5Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 80018096 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-2.5Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 80018097 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-1Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 80018089 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-1Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 80018090 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-0.6Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 80018086 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-0.6Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 80018087 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-0.6Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 80018088 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-1.6Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 80018094 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-1.6Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 80018093 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-1.6Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 80018092 | | 台 | | 1 | |
|  | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-1Mpa） | | | 华北国家计量测试中心检定 | | 0.02 | | 80018091 | | 台 | | 1 | |
|  | 数字压力表 | const211（0-60MPa） | | | 取回检定 | | 0.25 | | 21110190004 | | 台 | | 1 | |
|  | 数字压力表 | Const211(0-6 Mpa） | | | 取回检定 | | 0.25 | | 21110240005 | | 台 | | 1 | |
|  | 温湿度晴雨表 | TY93-1 | | | 取回校准 | | / | | 77976 | | 台 | | 1 | |
|  | 温湿度晴雨表 | TY93-1 | | | 取回校准 | | / | | 103624 | | 台 | | 1 | |
|  | 温湿度晴雨表 | TY93-1 | | | 取回校准 | | / | | 83761 | | 台 | | 1 | |
|  | 温湿计 | G600 | | | 取回校准 | | / | | G600-01 | | 台 | | 1 | |
|  | 温湿计 | G600 | | | 取回校准 | | / | | G600-02 | | 台 | | 1 | |
|  | 温湿计 | 9011 | | | 取回校准 | | / | | 9011-01 | | 台 | | 1 | |
|  | 温湿计 | 9011 | | | 取回校准 | | / | | 9011-02 | | 台 | | 1 | |
|  | 绝缘油耐压试验仪 | DPA75 | | | 现场校准 | |  | | 34122010 | | 台 | | 1 | |
|  | 绝缘油耐电强度仪 | KD9701 | | | 现场校准 | |  | | 51 | | 台 | | 1 | |
|  | 绝缘油耐压仪 | DTA100C | | | 现场校准 | |  | | 2001846012 | | 台 | | 1 | |
|  | 绝缘油耐压仪 | DTA100C | | | 现场校准 | |  | | 2001846013 | | 台 | | 1 | |
|  | 自动绝缘油耐压试验机 | PH9701 | | | 现场校准 | |  | | 005 | | 套 | | 1 | |
|  | 绝缘油耐压试验机 | KD9701 | | | 现场校准 | |  | | 48 | | 套 | | 1 | |
|  | 自动绝缘油耐压试验机 | KD9701A | | | 现场校准 | |  | | 002 | | 套 | | 1 | |
|  | 绝缘油耐压仪 | BTS-75 | | | 现场校准 | |  | | 22050312 | | 套 | | 1 | |
|  | 绝缘油耐压试验仪 | BTS75 | | | 现场校准 | |  | | 26030910 | | 台 | | 1 | |
|  | 绝缘油耐压试验仪 | YS-2A | | | 现场校准 | |  | | 4179 | | 台 | | 1 | |
|  | 绝缘油介损及体积电导率测试仪 | KD9101 | | | 现场校准 | |  | | 91341 | | 台 | | 1 | |
|  | 油介损及体积电阻率测定仪 | KD9101 | | | 现场校准 | |  | | 91344 | | 套 | | 1 | |
|  | 油介损及体积电阻率测定仪 | KD9101 | | | 现场校准 | |  | | 28 | | 套 | | 1 | |
|  | 油介损及体积电阻率测定仪 | KD9101 | | | 现场校准 | |  | | 91343 | | 套 | | 1 | |
|  | 绝缘油介损测定仪 | DTL | | | 现场校准 | |  | | 53142012 | | 套 | | 1 | |
|  | 油介损及体积电阻率测定仪 | KD9101 | | | 现场校准 | |  | | 91162 | | 套 | | 1 | |
|  | 绝缘油介损仪 | KD-9101 | | | 现场校准 | |  | | 91121 | | 台 | | 1 | |
|  | 全自动界面张力仪 | ZHZ501 | | | 现场校准 | |  | | 00381 | | 台 | | 1 | |
|  | 全自动界面张力仪 | ZHZ501 | | | 现场校准 | |  | | 00385 | | 台 | | 1 | |
|  | 界面张力测试仪 | ZHZC-3 | | | 现场校准 | |  | | 00851 | | 套 | | 1 | |
|  | 界面张力测试仪 | ZHZC-3 | | | 现场校准 | |  | | 00861 | | 套 | | 1 | |
|  | 全自动张力测试仪 | ZHZ501 | | | 现场校准 | |  | | 00322 | | 套 | | 1 | |
|  | 全自动张力测定仪 | ZHZ501 | | | 现场校准 | |  | | 00378 | | 套 | | 1 | |
|  | 全自动张力测定仪 | ZHZ501 | | | 现场校准 | |  | | 00383 | | 套 | | 1 | |
|  | 绝缘油自动界面张力仪 | ZL-6 | | | 现场校准 | |  | | 7082 | | 套 | | 1 | |
|  | 绝缘油自动界面张力仪 | ZL-6 | | | 现场校准 | |  | | 5225 | | 套 | | 1 | |
|  | 全自动张力仪 | ZL-2 | | | 现场校准 | |  | | 2022 | | 台 | | 1 | |
|  | 绝缘油带电倾向测试仪 | ZHYD3003 | | | 现场校准 | |  | | 104 | | 套 | | 1 | |
|  | 绝缘油氧化安定性测试仪 | DSL-0193 | | | 现场校准 | |  | | DSL-0193-2020-0710-08 | | 台 | | 1 | |
|  | 石油产品运动粘度自动测定仪 | ZHN1502 | | | 现场校准 | |  | | 384 | | 套 | | 1 | |
|  | 石油产品运动粘度自动测试仪 | ZHN1502 | | | 现场校准 | |  | | 00291 | | 套 | | 1 | |
|  | 石油产品运动粘度自动测定仪 | ZHN1502 | | | 现场校准 | |  | | 378 | | 套 | | 1 | |
|  | 自动运动粘度测定仪 | kV-3B | | | 现场校准 | |  | | 4182 | | 套 | | 1 | |
|  | 运动粘度测定仪 | ZHN1502 | | | 现场校准 | |  | | 360 | | 台 | | 1 | |
|  | 石油产品密度/运动粘度自动测定仪 | ZHNN1503A | | | 现场校准 | |  | | 00826 | | 套 | | 1 | |
|  | 运动粘度测定仪 | ZHN1502 | | | 现场校准 | |  | | 374 | | 台 | | 1 | |
|  | 运动粘度测定仪 | ZHN1502 | | | 现场校准 | |  | | 370 | | 台 | | 1 | |
|  | 石油产品凝点、倾点自动测定仪 | ZHL1302 | | | 现场校准 | |  | | 333 | | 套 | | 1 | |
|  | 石油产品凝点、倾点自动测试仪 | ZHL1302 | | | 现场校准 | |  | | 267 | | 套 | | 1 | |
|  | 石油产品凝点、倾点自动测试仪 | ZHL1302 | | | 现场校准 | |  | | 331 | | 套 | | 1 | |
|  | 石油和合成液抗乳化性能全自动测定仪 | ZHY901 | | | 现场校准 | |  | | 235 | | 套 | | 1 | |
|  | 石油和合成液抗乳化性能全自动测定仪 | ZHY901 | | | 现场校准 | |  | | 291 | | 套 | | 1 | |
|  | 石油产品和添加剂机械杂质测定仪 | ZHJZ1601 | | | 现场校准 | |  | | 108 | | 台 | | 1 | |
|  | 润滑油泡沫特性测定仪 | ZHP1901 | | | 现场校准 | |  | | 97 | | 套 | | 1 | |
|  | 润滑油泡沫特性测定仪 | ZHP1901 | | | 现场校准 | |  | | 118 | | 套 | | 1 | |
|  | 润滑油泡沫特性 | ZHP101 | | | 现场校准 | |  | | 0097-01 | | 台 | | 1 | |
|  | 润滑油空气释放自动测定仪 | ZHC103 | | | 现场校准 | |  | | 256 | | 台 | | 1 | |
|  | 石油产品酸值全自动测定仪 | ZHSZ601 | | | 现场校准 | |  | | 887 | | 台 | | 1 | |
|  | 石油产品酸值全自动测定仪 | ZHSZ601 | | | 现场校准 | |  | | 883 | | 套 | | 1 | |
|  | SF6露点仪 | MBW973 | | | 取回校准 | |  | | 08-1015 | | 套 | | 1 | |
|  | 精密智能露点仪 | SDP1001 | | | 取回校准 | |  | | 183180 | | 台 | | 1 | |
|  | 精密智能露点仪 | SDP1001 | | | 取回校准 | |  | | 183179 | | 台 | | 1 | |
|  | 六氟化硫气体纯度测试仪 | BCM892 | | | 取回校准 | |  | | JZ2007106 | | 台 | | 1 | |
|  | SF6气体泄漏成像仪 | CIearSF6-LS | | | 取回校准 | |  | | / | | 套 | | 1 | |
|  | SF6气体检漏仪 | SF6LEAKCHECKP1:p | | | 取回校准 | |  | | P10152 | | 套 | | 1 | |
|  | SF6气体检漏仪 | STP2001A | | | 取回校准 | |  | | 20N105 | | 套 | | 1 | |
|  | SF6综合测试仪 | TP60 | | | 取回校准 | |  | | 207278 | | 套 | | 1 | |
|  | 气相色谱仪 | 中分2000B | | | 现场校准 | |  | | 1011839 | | 套 | | 1 | |
|  | 气相色谱仪 | 中分2000B | | | 现场校准 | |  | | 31421573 | | 套 | | 1 | |
|  | 气相色谱仪 | 中分2000B | | | 现场校准 | |  | | 1011859 | | 套 | | 1 | |
|  | 气相色谱仪 | 中分2000B | | | 现场校准 | |  | | 905666 | | 套 | | 1 | |
|  | 变压器油分析气相色谱仪 | 中分2000 | | | 现场校准 | |  | | 30401491 | | 套 | | 1 | |
|  | 变压器油析气性测定仪 | BY-74A | | | 现场校准 | |  | | 2008552 | | 台 | | 1 | |
|  | 电脑开口闪点测试仪 | ZHK302 | | | 现场校准 | |  | | 335 | | 台 | | 1 | |
|  | 电脑开口闪电测试仪 | ZHK302 | | | 现场校准 | |  | | 00326 | | 台 | | 1 | |
|  | 开口闪点全自动测定仪 | HGKS2000 | | | 现场校准 | |  | | 2011689 | | 套 | | 1 | |
|  | 开口闪点全自动测定仪 | HGKS2000 | | | 现场校准 | |  | | 2011690 | | 套 | | 1 | |
|  | 开口闪点测试仪 | YKS216 | | | 现场校准 | |  | | 00819-0106 | | 套 | | 1 | |
|  | 开口闪点测试仪 | YKS216 | | | 现场校准 | |  | | 00820-0106 | | 套 | | 1 | |
|  | 开口闪点全自动测定仪 | ZHK302 | | | 现场校准 | |  | | 00333 | | 套 | | 1 | |
|  | 开口闪点全自动测定仪 | ZHK303 | | | 现场校准 | |  | | 766 | | 套 | | 1 | |
|  | 闭口闪点自动测定仪 | ZHB202 | | | 现场校准 | |  | | 570 | | 台 | | 1 | |
|  | 闭口闪点全自动测定仪 | ZHB202 | | | 现场校准 | |  | | 577 | | 台 | | 1 | |
|  | 闭口闪点全自动测定仪 | HGBS2000 | | | 现场校准 | |  | | 2005821 | | 台 | | 1 | |
|  | 闭口闪点全自动测定仪 | HGBS2000 | | | 现场校准 | |  | | 2007836 | | 台 | | 1 | |
|  | 全自动闭口闪点测试仪 | YBS216 | | | 现场校准 | |  | | 00821-0106 | | 套 | | 1 | |
|  | 闭口闪点全自动测定仪 | ZHB202 | | | 现场校准 | |  | | 583 | | 台 | | 1 | |
|  | 闭口闪点全自动测定仪 | ZHB202 | | | 现场校准 | |  | | 582 | | 套 | | 1 | |
|  | 电脑型闭口闪点仪 | BS-9 | | | 现场校准 | |  | | 502 | | 套 | | 1 | |
|  | 闭口闪点全自动测定仪 | ZHB205 | | | 现场校准 | |  | | 1136 | | 套 | | 1 | |
|  | 闭口闪点全自动测定仪 | 未到货 | | | 现场校准 | |  | |  | | 套 | | 1 | |
|  | 闭口闪点全自动测定仪 | 未到货 | | | 现场校准 | |  | |  | | 套 | | 1 | |
|  | 微量水分仪 | USI-1AB | | | 现场校准 | |  | | 18043 | | 台 | | 1 | |
|  | 微量水分仪 | USI-1AB | | | 现场校准 | |  | | 18050 | | 台 | | 1 | |
|  | 微量水分全自动测定仪 | SC216 | | | 现场校准 | |  | | 1506-0106 | | 台 | | 1 | |
|  | 微量水分全自动测定仪 | SC216 | | | 现场校准 | |  | | 1507-0106 | | 台 | | 1 | |
|  | 微量水分全自动测定仪 | ZHS1003 | | | 现场校准 | |  | | 354 | | 台 | | 1 | |
|  | 微量水分全自动测定仪 | SC216 | | | 现场校准 | |  | | 1508-0106 | | 台 | | 1 | |
|  | 微量水分全自动测定仪 | ZHS1003 | | | 现场校准 | |  | | 363 | | 套 | | 1 | |
|  | 微量水分全自动测定仪 | ZHC1003 | | | 现场校准 | |  | | 818 | | 台 | | 1 | |
|  | 微量水分全自动测定仪 | ZHS1003 | | | 现场校准 | |  | | 819 | | 套 | | 1 | |
|  | 恒温恒湿称重系统 | LB-350N | | | 现场校准 | |  | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 实验室PH计 | FE20 | | | 现场校准 | |  | | 1231525567 | | 台 | | 1 | |
|  | 试验室PH计 | EF20 | | | 现场校准 | |  | | 1231525577 | | 套 | | 1 | |
|  | PH测定仪 | PH-302 | | | 现场校准 | |  | | 2028389 | | 台 | | 1 | |
|  | 全自动电位滴定仪 | DL22FB | | | 现场校准 | |  | | 5131462755 | | 套 | | 1 | |
|  | 液相锈蚀自动测定仪 | ZHX1202 | | | 现场校准 | |  | | 442 | | 台 | | 1 | |
|  | 酸度计 | S220梅特勒 | | | 现场校准 | |  | | C111322104 | | 台 | | 1 | |
|  | 酸度计 | S220梅特勒 | | | 现场校准 | |  | | C047551582 | | 台 | | 1 | |
|  | 酸度计（PH计） | FE20 | | | 现场校准 | |  | | 1231525576 | | 套 | | 1 | |
|  | 酸度计（PH计） | EF20K | | | 现场校准 | |  | | 1230365441 | | 套 | | 1 | |
|  | 颗粒度计数仪 | GW8011+ | | | 现场校准 | |  | | 10339 | | 台 | | 1 | |
|  | 颗粒计数器 | S40 | | | 现场校准 | |  | | 400-1807 | | 台 | | 1 | |
|  | 分光光度计 | P4 | | | 现场校准 | |  | | VEF2006014 | | 台 | | 1 | |
|  | 红外光谱仪 | Spectrum TWO | | | 现场校准 | |  | | / | | 套 | | 1 | |
|  | 水质多参数检测仪 | CYNP-401 | | | 现场校准 | |  | | 1011903293 | | 台 | | 1 | |
|  | 重金属检测仪 | CYDZ-800型 | | | 现场校准 | |  | | 1011903292 | | 台 | | 1 | |
|  | 浊度色度仪 | CYLTBCR-200 | | | 现场校准 | |  | | 1011903291 | | 台 | | 1 | |
|  | 分析天平 | AB204-SIA | | | 现场检定 | |  | | 1120180662 | | 台 | | 1 | |
|  | 电子天平 | PL402-L | | | 现场检定 | |  | | 1231190529 | | 台 | | 1 | |
|  | 精密分析天平 | 德国赛多利斯BSA224S | | | 现场检定 | |  | | 3137814751 | | 台 | | 1 | |
|  | 电子天平 | PL601-S | | | 现场检定 | |  | | 1231510861 | | 套 | | 1 | |
|  | 电子天平 | PL601-S | | | 现场检定 | |  | | 123080043 | | 套 | | 1 | |
|  | 电子天平 | AL204 | | | 现场检定 | |  | | 1231520073 | | 套 | | 1 | |
|  | 电子天平 | PL601-S | | | 现场检定 | |  | | 1232033208 | | 套 | | 1 | |
|  | 电子天平 | PL6001-S | | | 现场检定 | |  | | 1230350230 | | 套 | | 1 | |
|  | 电子天平 | PL6001-S | | | 现场检定 | |  | | 1230340187 | | 套 | | 1 | |
|  | 电子天平 | AL204 | | | 现场检定 | |  | | 1230090159 | | 套 | | 1 | |
|  | 电子天平 | PL601-S | | | 现场检定 | |  | | 1231510860 | | 套 | | 1 | |
|  | 电子天平 | AL204 | | | 现场检定 | |  | | 1231520070 | | 套 | | 1 | |
|  | 电子天平 | PB602-S | | | 现场检定 | |  | | 11191142258 | | 台 | | 1 | |
|  | 电子天平 | DL601 | | | 现场检定 | |  | | 203391 | | 台 | | 1 | |
|  | 温湿度计 | G600 | | | 取回校准 | |  | | / | | 块 | | 1 | |
|  | 温湿度计 | G600 | | | 取回校准 | |  | | / | | 块 | | 1 | |
|  | 温湿度计 | G600 | | | 取回校准 | |  | | / | | 块 | | 1 | |
|  | 温湿度计 | G600 | | | 取回校准 | |  | | / | | 块 | | 1 | |
|  | 温湿度计 | 9011 | | | 取回校准 | |  | | / | | 块 | | 1 | |
|  | 温湿度计 | 9011 | | | 取回校准 | |  | | / | | 块 | | 1 | |
|  | 温湿度计 | 9011 | | | 取回校准 | |  | | / | | 块 | | 1 | |
|  | 温湿度计 | TY93-1 | | | 取回校准 | |  | | 103184 | | 块 | | 1 | |
|  | 温湿度计 | TY93-1 | | | 取回校准 | |  | | 131196 | | 块 | | 1 | |
|  | 数字温湿度计 | HTC-1 | | | 取回校准 | |  | | / | | 块 | | 1 | |
|  | 数字温湿度计 | HTC-1 | | | 取回校准 | |  | | / | | 块 | | 1 | |
|  | 电液伺服压力试验机 | HYE-3000 | 力值、位移 |  | | / | | 16040009 | | 台 | | 1 | |
|  | 电子拉力试验机 | CXDL | 力值、位移 |  | | / | | 160601 | | 台 | | 1 | |
|  | 电液压力试验机 | WYA-2000型 | 力值、位移 |  | | / | | 150807 | | 台 | | 1 | |
|  | 微机数显式液压万能试验机 | WES-2000 | 力值、位移 |  | | / | | 99013 | | 台 | | 1 | |
|  | 钢筋标距仪 | BJ5-10 | 长度 |  | | / | | 014158 | | 台 | | 1 | |
|  | 钢板尺 | 0-500mm | 长度 |  | | / | | 0072058 | | 把 | | 1 | |
|  | 游标卡尺 | (0~300)mm/0.02mm | 长度 |  | | / | | YB01 | | 把 | | 1 | |
|  | 温湿度测量仪 | YD-HT808A | 温度、湿度 |  | | / | | / | | 台 | | 8 | |
|  | 钢板尺 | 0-1000mm | 长度 |  | | / | | JSH-07100 | | 把 | | 1 | |
|  | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 转速、时间长度 |  | | / | | 20087H | | 台 | | 1 | |
|  | 沸煮箱 | FZ-31A | 温度、功率、时间、长度 |  | | / | | 0763 | | 台 | | 1 | |
|  | 水泥砼恒温恒湿标准养护箱 | HBY-40B | 温度 |  | | / | | 014316 | | 台 | | 1 | |
|  | 电热鼓风干燥箱 | DL-1038 | 温度 |  | | / | | 05172 | | 台 | | 1 | |
|  | 高温箱式电阻炉 | SRJX-4-13 | 温度 |  | | / | | 4111 | | 台 | | 1 | |
|  | 自动比表面积测定仪 | FBT-9 | 透气圆筒内腔直径、高度、捣器底面与穿孔板间的距离、孔径、板厚、直径 |  | | / | | 812 | | 台 | | 1 | |
|  | 水泥胶砂流动度测定仪 | NL-D3 | 长度、时间、质量 |  | | / | | 6409 | | 台 | | 1 | |
|  | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-150B | 压力、转速、长度 |  | | / | | 4014 | | 台 | | 1 | |
|  | 净浆标准稠度凝结时间测定仪 | 标准型 | 角度、长度、质量 |  | | / | | 221 | | 台 | | 1 | |
|  | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 长度 |  | | / | | 3126 | | 个 | | 1 | |
|  | 雷氏夹 | φ30×30 | 长度 |  | | / | | / | | 个 | | 10 | |
|  | 电热鼓风干燥箱 | 101-1型 | 温度 |  | | / | | 000948 | | 台 | | 1 | |
|  | 低温恒温水浴 | DHY-1 | 温度 |  | | / | | 1504 | | 台 | | 1 | |
|  | 液体比重天平 | PZ-B-5 | 比重 |  | | / | | 1166 | | 台 | | 1 | |
|  | 液体比重天平 | PZ-D-5型 | 比重 |  | | / | | 0153 | | 台 | | 1 | |
|  | 水泥胶砂试模 | 40mm×40mm×160mm | 长度、质量 |  | | / | | / | | 个 | | 6 | |
|  | 水泥净浆流动度试模 | XN-36×60×60 | 长度、质量 |  | | / | | 151201 | | 台 | | 1 | |
|  | 钢直尺 | 0-300mm | 长度 |  | | / | | / | | 把 | | 1 | |
|  | 钢直尺 | 0-500mm | 长度 |  | | / | | / | | 把 | | 1 | |
|  | 游标卡尺 | (0~300)mm/0.02mm | 长度 |  | |  | | / | | 把 | | 1 | |
|  | 直读式精密混凝土含气量测定仪 | LA-0316型 | 容积、含气量 |  | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 灌入式砂浆强度检测仪 | SJY800B | 贯入力、工作行程、测头外露长度、测钉长度、测钉直径、深度 |  | | / | | 620 | | 台 | | 1 | |
|  | 砂浆分层度测定仪 | Ф150mm | 长度 |  | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 砼振动台 | 1×1m | 频率、加速度 |  | | / | | 0512 | | 台 | | 1 | |
|  | 砼贯入阻力仪 | HG-80 | 力值、长度 |  | | / | | 162 | | 台 | | 1 | |
|  | 维勃稠度仪 | HVC-1 | 示值误差 |  | | / | | 058 | | 台 | | 1 | |
|  | 坍落度筒 | 100×200×300mm | 长度 |  | | / | | / | | 台 | | 2 | |
|  | 砂浆稠度仪 | SZ-145 | 质量、高度、直径 |  | | / | | 03434 | | 台 | | 1 | |
|  | 钢直尺 | 0-500mm | 长度 |  | | / | | / | | 把 | | 1 | |
|  | 砼抗折试模 | 150mm×150mm×550mm | 长度、角度 |  | | / | | / | | 块 | | 6 | |
|  | 砼抗冻试模 | 100mm×100mm×400mm | 长度、角度 |  | | / | | / | | 块 | | 6 | |
|  | 砼试模 | 150mm×150mm×150mm | 长度、角度 |  | | / | | / | | 块 | | 10 | |
|  | 砼抗渗试模 | 175mm×185mm×150mm | 长度、角度 |  | | / | | / | | 块 | | 6 | |
|  | 砼试模 | 100mm×100mm×100mm | 长度、角度 |  | | / | | / | | 块 | | 10 | |
|  | 砂浆试模 | 70.7mm×70.7mm×70.7mm | 长度、角度 |  | | / | | / | | 块 | | 4 | |
|  | 干缩试模 | 100mm×100mm×515mm | 长度、角度 |  | | / | | / | | 块 | | 1 | |
|  | 抗冲耐磨试模 | 300mm×100mm | 长度、角度 |  | | / | | / | | 块 | | 7 | |
|  | 弹性模量试模 | 150mm×300mm | 长度、角度 |  | | / | | / | | 块 | | 4 | |
|  | 自动加压混凝土渗透仪 | HP-4.0型 | 压力、尺寸 |  | | / | | 0883 | | 台 | | 1 | |
|  | 自动加压混凝土渗透仪 | HP-4.0型 | 压力、尺寸 |  | | / | | 15072 | | 台 | | 1 | |
|  | TDR型砼快速冻融试验设备 | TDR | 温度 |  | | / | | 061 | | 台 | | 1 | |
|  | 高精度柳丁拉拔仪 | HC-MD60 | 力值 |  | | / | | 53120100205 | | 台 | | 1 | |
|  | 混凝土干缩仪 | SP-540 | 长度 |  | | / | | 19 | | 台 | | 1 | |
|  | 混凝土动弹仪 | DT-10W | 测量误差 |  | | / | | 87 | | 台 | | 1 | |
|  | 混凝土回弹仪 | HT-225 | 长度、指针摩擦力、弹击拉簧刚度、率定值 |  | | / | | 1310135 | | 个 | | 1 | |
|  | 混凝土回弹仪 | HT-225 | 长度、指针摩擦力、弹击拉簧刚度、率定值 |  | | / | | 1310131 | | 个 | | 1 | |
|  | 混凝土抗冲磨试验机 | HKS-Ⅱ型 | 转速 |  | | / | | 020 | | 个 | | 1 | |
|  | 新标准比长仪 | ISOBY-354 | 长度 |  | | / | | / | | 个 | | 1 | |
|  | 碱骨料反应测长仪 | JH-320 | 长度 |  | | / | | / | | 个 | | 1 | |
|  | 钢板尺 | 0-300mm | 长度 |  | | / | | / | | 把 | | 1 | |
|  | 顶击式振摆仪 | ZBSX-92A | 震击次数、摇动次数、震击幅度 |  | | / | | 4348 | | 台 | | 1 | |
|  | 电热鼓风恒温干燥箱 | HG101-ⅡB | 温度 |  | | / | | 05213 | | 台 | | 1 | |
|  | 针片状规准仪 | ZP | 长度 |  | | / | | 15 | | 台 | | 1 | |
|  | 新标准方孔砂石筛 | （0.075～9.5）mm | 长度 |  | | / | | / | | 套 | | 1 | |
|  | 新标准方孔砂石筛 | （0.075～40）mm | 长度 |  | | / | | 1 | | 套 | | 1 | |
|  | 新标准圆孔砂石筛 | （2.5～100）mm | 长度 |  | | / | | 2 | | 套 | | 1 | |
|  | 新标准圆孔石子筛 | （2.5～100）mm | 长度 |  | | / | | 3 | | 套 | | 1 | |
|  | 石子压碎指标测定仪 | / | 长度 |  | | / | | 938 | | 套 | | 1 | |
|  | 钢直尺 | 0-500mm | 长度 |  | | / | | / | | 把 | | 1 | |
|  | 饱和面干试模 | (Φ38×89×74)mm | 长度、角度 |  | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 数显式土壤液塑限测定仪 | TYS-Ⅲ | 时间、示值误差 |  | | / | | 3149 | | 台 | | 1 | |
|  | 泥浆3件套测试仪 | ANY-4 | 容量、时间、长度 |  | | / | | 057682 | | 台 | | 1 | |
|  | 电热砂浴器 | 404 | 温度 |  | | / | | 013859 | | 台 | | 1 | |
|  | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-2 | 温度 |  | | / | | 2362 | | 台 | | 1 | |
|  | 自动葡式击实仪 | 33T-86 | 长度、高度、质量 |  | | / | | 98 | | 台 | | 1 | |
|  | 电磁标准振动台 | 35-T63 | 震击次数、摇动次数、震击幅度 |  | | / | | 88 | | 台 | | 1 | |
|  | 电动击实仪 | DJ30-4 | 质量、直径、高度 |  | | / | | 200101 | | 台 | | 1 | |
|  | 电热鼓风干燥箱 | HG101-ⅡB | 温度 |  | | / | | 05212 | | 台 | | 1 | |
|  | 灌砂桶 | ф200mm | 长度 |  | | / | | GS01 | | 个 | | 1 | |
|  | 土壤筛 | (0.075～60)mm | 长度 |  | | / | | / | | 套 | | 1 | |
|  | 新标准煤样筛 | （4～100）mm | 长度 |  | | / | | / | | 套 | | 1 | |
|  | 锚杆拉力计 | ML-20型 | 示值 |  | | / | | 2407 | | 台 | | 1 | |
|  | 锚杆无损检测仪 | RSM-RBT型(A) | 时间示值相对误差、动态范围 |  | | / | | 20222004025 | | 台 | | 1 | |
|  | 轻型动力触探仪 | STCT-1 | 长度、角度、力值 |  | | / | | 9901047 | | 台 | | 1 | |
|  | 重型动力触探仪 | STCT-1 | 长度、角度、力值 |  | | / | | 9850321 | | 台 | | 1 | |
|  | 手动击实仪（重型） | STJ-Ⅱ | 长度、高度、质量 |  | | / | | 412 | | 台 | | 1 | |
|  | 手动击实仪（轻型） | STJ-Ⅱ | 长度、高度、质量 |  | | / | | 412-1 | | 台 | | 1 | |
|  | 渗透仪 | TST-55 | 压力值 |  | | / | | 150627 | | 台 | | 1 | |
|  | 电动振筛机架 | 15-D420/A型 | 震击次数、摇动次数、震击幅度 |  | | / | | 01020850 | | 台 | | 1 | |
|  | 密度计 | TM85型 | 温度 |  | | / | | 137 | | 个 | | 1 | |
|  | 密度计 | TM85型 | 温度 |  | | / | | 227 | | 个 | | 1 | |
|  | 密度计 | TM85型 | 温度 |  | | / | | 229 | | 个 | | 1 | |
|  | 钢板尺 | 0-500mm | 长度 |  | | / | | / | | 把 | | 1 | |
|  | 环刀 | （Φ70×52）mm | 直径 |  | | / | | / | | 个 | | 1 | |
|  | 环刀 | （Φ100×63.7）mm | 直径 |  | | / | | / | | 个 | | 1 | |
|  | 标准砝码 | F2等级1kg～5kg | 质量 |  | | / | | / | | 个 | | 4 | |
|  | 标准砝码 | F2等级1mg～2kg | 质量 |  | | / | | / | | 个 | | 27 | |
|  | 标准砝码 | F2等级10kg | 质量 |  | | / | | / | | 个 | | 2 | |
|  | 二等标准水银温度计 | 棒式 | 温度 |  | | / | | / | | 支 | | 7 | |
|  | 二等标准水银温度计 | 棒式 | 温度 |  | | / | | / | | 支 | | 7 | |
|  | 贝克曼温度计 | / | 温度 |  | | / | | / | | 支 | | 1 | |
|  | 钢板尺 | 0-500mm | 长度 |  | | / | | / | | 把 | | 1 | |
|  | 钢板尺 | 0-500mm | 长度 |  | | / | | / | | 把 | | 1 | |
|  | 钢板尺 | 0-1000mm | 长度 |  | | / | | / | | 把 | | 4 | |
|  | 电液压式压力试验机 | WAY-2000 | 力值、位移 |  | | / | | 180610 | | 台 | | 1 | |
|  | 数显恒温鼓风干燥箱 | 500×600×750 | 温度 |  | | / | | 15420 | | 台 | | 1 | |
|  | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 震击次数、摇动次数、震击幅度 |  | | / | | 1805636 | | 台 | | 1 | |
|  | 混凝土含气量测定仪 | CA-3 | 容积、含气量 |  | | / | | 15252 | | 台 | | 1 | |
|  | 振动台 | 1m×1m | 频率、加速度 |  | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 石子压碎值仪 | / | 长度 |  | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 钢板尺 | 300mm | 长度 |  | | / | | / | | 个 | | 1 | |
|  | 标准方孔筛 | 0.08mm-100mm | 长度 |  | | / | | / | | 套 | | 1 | |
|  | 针状规准仪 | / | 高度、柱间距 |  | | / | | / | | 个 | | 1 | |
|  | 片状规准仪 | / | 长度、宽度 |  | | / | | / | | 个 | | 1 | |
|  | 容积升 | （1～50）L | 长度、容积 |  | | / | | / | | 套 | | 1 | |
|  | 李氏瓶 | 250ml | 容量 |  | | / | | / | | 个 | | 3 | |
|  | 比重瓶 | 50ml | 容量 |  | | / | | / | | 个 | | 4 | |
|  | 比重瓶 | 100ml | 容量 |  | | / | | / | | 个 | | 4 | |
|  | 容量瓶 | 1000ml | 容量 |  | | / | | / | | 个 | | 2 | |
|  | 容量瓶 | 100ml | 容量 |  | | / | | / | | 个 | | 6 | |
|  | 量筒 | 1000ml | 容量 |  | | / | | / | | 个 | | 8 | |
|  | 量筒 | 500ml | 容量 |  | | / | | / | | 个 | | 6 | |
|  | 量筒 | 250ml | 容量 |  | | / | | / | | 个 | | 4 | |
|  | 胶砂量水器 | 225ml | 容量 |  | | / | | / | | 个 | | 3 | |
|  | 量筒 | 100ml | 容量 |  | | / | | / | | 个 | | 2 | |
|  | 量筒 | 50ml | 容量 |  | | / | | / | | 个 | | 2 | |
|  | 量筒 | 5ml | 容量 |  | | / | | / | | 个 | | 3 | |
|  | 锥形瓶 | 250ml | 容量 |  | | / | | / | | 个 | | 4 | |
|  | 烧杯 | 1000ml | 容量 |  | | / | | / | | 个 | | 2 | |
|  | 烧杯 | 500ml | 容量 |  | | / | | / | | 个 | | 5 | |
|  | 烧杯 | 400ml | 容量 |  | | / | | / | | 个 | | 2 | |
|  | 烧杯 | 300ml | 容量 |  | | / | | / | | 个 | | 2 | |
|  | 烧杯 | 250ml | 容量 |  | | / | | / | | 个 | | 2 | |
|  | 辐照计 IV曲线测试仪 | PV150 PVPM 1500X | 直流电压校准、交流电压校准、直流电流校准、交流电流校准、电阻校准 |  | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 辐照计 便携式IV测试仪 | SOZ-03 M360A | 短路电流、开路电压、最大功率、最佳工作电压、最佳工作电流 |  | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 手持式FTIR光谱仪 | 4300 TopScan FTIR | 外观工作性能校准、波数示值误差及重复性校准 |  | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 触摸屏钢筋弯曲试验机 | ZGW-40E | 角度、尺寸 |  | | / | | 220706 | | 台 | | 1 | |
|  | 水泥养护箱 | / | 温度、湿度 |  | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 强制式单卧轴混凝土搅拌机 | SJD60 | 转速 |  | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 万能材料试验机 | WAW-1000 | 力值、位移 |  | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 锚杆拉拔仪 | LR-50型 | 示值 |  | | / | | M822040002 | | 台 | | 1 | |
|  | 数字回弹仪 | HT225-B | 长度、指针摩擦力、弹击拉簧刚度、率定值 |  | | / | | 22020044 | | 台 | | 1 | |
|  | 数字回弹仪 | HT-550D | 长度、指针摩擦力、弹击拉簧刚度、率定值 |  | | / | | H772030036 | | 台 | | 1 | |
|  | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-20H型 | 转速、时间长度 |  | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 水泥胶砂振实台 | ZS-20H型 | 振幅、时间 |  | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 混凝土恒温恒湿设备 | 120型 | 温度、湿度 |  | | / | | / | | 台 | | 1 | |
|  | 标准土工筛 | （60、40、20、10、5、2、1、0.5、0.25、0.1、0.075） | 长度 |  | | / | | / | | 套 | | 1 | |
|  | 无侧限抗压试模 | （150mm\*230mm） | 尺寸 |  | | / | | / | | 个 | | 12 | |
|  | 数显卡尺 | 300mm/0.01mm | 示值 |  | | / | | 8-8.19040374 | | 把 | | 2 | |
|  | 数显卡尺 | 300mm/0.01mm | 示值 |  | | / | | 8-06.0886 | | 把 | | 1 | |
|  | 数显卡尺 | 300mm/0.01mm | 示值 |  | | / | | 8-06.0888 | | 把 | | 1 | |
|  | 数显卡尺 | 300mm/0.01mm | 示值 |  | | / | | 8-06.0889 | | 把 | | 1 | |
|  | 比长仪 | BC-160型 | 长度 |  | | / | | 214123 | | 台 | | 1 | |
|  | 振弦频率读数仪 | BGK-408 | | |  | | / | | 校准 | | 台 | | 13 | |
|  | 振弦频率读数仪 | BGK-500 | | |  | | / | | 校准 | | 台 | | 1 | |
|  | 振弦频率读数仪 | GK403 | | |  | | / | | 校准 | | 台 | | 5 | |
|  | 振弦频率读数仪 | VW403C | | |  | | / | | 校准 | | 台 | | 5 | |
|  | 振弦频率读数仪 | HQ-12 | | |  | | / | | 校准 | | 台 | | 1 | |
|  | 手持式振弦读数仪 | DGK404 | | |  | | / | | 校准 | | 台 | | 2 | |
|  | 振弦频率检测仪 | ZXY-3 | | |  | | / | | 校准 | | 台 | | 1 | |
|  | EL读数仪 | SINC056813500 | | |  | | / | | 校准 | | 台 | | 3 | |
|  | 传感器接收仪 | TSJ型 | | |  | | / | | 校准 | | 台 | | 1 | |
|  | 传感器接收仪 | TS111型 | | |  | | / | | 校准 | | 台 | | 3 | |
|  | 电阻比指示仪 | NDA1111 | | |  | | / | | 校准 | | 台 | | 11 | |
|  | 电阻式读数仪 | NDA1151 | | |  | | / | | 校准 | | 台 | | 4 | |
|  | 振弦式指示仪 | NDA1411 | | |  | | / | | 校准 | | 台 | | 4 | |
|  | 振弦式指示仪 | NDA1421 | | |  | | / | | 校准 | | 台 | | 1 | |
|  | 电位器指示仪 | NDA1611 | | |  | | / | | 校准 | | 台 | | 6 | |
|  | 电容比指示仪 | NDA1711 | | |  | | / | | 校准 | | 台 | | 2 | |
|  | 三向测缝计读数仪 | NDA1621 | | |  | | / | | 校准 | | 台 | | 5 | |
|  | 位移监测仪 | 3DM-3 | | |  | | / | | 校准 | | 台 | | 1 | |
|  | 变送器信号指示仪 | NDA1511 | | |  | | / | | 校准 | | 台 | | 1 | |
|  | 振弦式读数仪 | NDA1451 | | |  | | / | | 校准 | | 台 | | 2 | |
|  | 电位器式读数仪 | DWY-5 | | |  | | / | | 校准 | | 台 | | 2 | |
|  | 数字电桥 | SQ-5 | | |  | | / | | 校准 | | 台 | | 17 | |
|  | 电桥率定器 | SQL-5 | | |  | | / | | 校准 | | 台 | | 1 | |
|  | 数字电桥 | SQ-2A | | |  | | / | | 校准 | | 台 | | 4 | |
|  | 差动电阻数字仪 | PRM-1 | | |  | | / | | 校准 | | 台 | | 8 | |
|  | 高原空盒压力表 | DYM3-1 | | |  | | / | | 校准 | | 块 | | 35 | |
|  | 机械通风干湿表 | DHM2 | | |  | | / | | 校准 | | 套 | | 40 | |

**B包：校准、检定仪器仪表清单和属地清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器名称** | **型号** | **检定/校准** | **数量** | **单位** | **上次检定年月** | **设备地点** | **检定项目（不限于）** |
| 1 | 手持  测距仪 | X3-1 | 检定 | 1 | 台 | 2022.04 | 西宁 | 测量范围、外观质量与功能、各基准面测量的一致性、测量重复性、示值误差 |
| D510 | 检定 | 1 | 台 | 2022.04 | 西宁 |
| DISTOLite5 | 检定 | 1 | 台 | 2022.11 | 西宁 | 测量范围、外观质量与功能、各基准面测量的一致性、测量重复性、示值误差、精度±0.3mm |
| 2 | 光学  经纬仪 | T2 | 检定 | 1 | 台 | 2022.05 | 西宁 | 外观及各部件的相互作用、圆水准和长水准气泡、对点器检校、望远镜十字分划板竖丝的铅锤性、竖盘指标自动补偿误差、望远镜调焦运行误差、视准轴与横轴的垂直度、竖盘指标差、横轴与竖轴的垂直度、照准部旋转时基座位移误差、一测回水平方向标准偏差、一测回竖角测角标准偏差 |
| 3 | 光学  水准仪 | NAK2+GPM3 | 检定 | 1 | 台 | 2022.05 | 西宁 | 外观、圆水准器、标尺中轴线与标尺底面垂直度、标尺分划面弯曲差（矢量）、标尺米间隔长度平均值与标称值之差、标尺基本码分划误差偏差、标尺基本码分划误差标准差、一副标尺零点差之差 |
| NA2+GPM3 | 检定 | 1 | 台 | 2022.05 | 西宁 |
| NAK2+GPM3 | 检定 | 1 | 台 | 2022.07 | 西宁 |
| NA2+GPM3 | 检定 | 1 | 台 | 2022.07 | 西宁 |
| NA2+GPM3 | 检定 | 1 | 台 | 2022.11 | 西宁 |
| Ni002 | 检定 | 1 | 台 | 2022.11 | 西宁 |
| 4 | 电子  水准仪 | DNA03 | 检定 | 4 | 台 | 2022.05 | 西宁 | 圆水准气泡、仪器i角、视距常数、视距测量精度、望远镜调焦运行误差、测站单次高差标准差(室内法)、60u1磁致误差、补偿器补偿范围、视准轴安平误差、补偿器补偿误差 |
| DNA03 | 检定 | 4 | 台 | 2022.07 | 西宁 |
| DNA03 | 检定 | 6 | 台 | 2022.11 | 西宁 |
| LS15 | 检定 | 4 | 台 | 2022.11 | 西宁 |
| 5 | 手持GPS | GARMIN | 检定 | 1 | 台 | 2022.11 | 西宁 | 单点定位精度 |
| 6 | GPS | R4-Model3 | 检定 | 10 | 台 | 2022.11 | 西宁 | 静态测量精度、静态测量重复精度、接收机内部噪声水平、天线相位中心与几何中心一致性、极距、极偏角、最大偏差。 |
| V98 | 检定 | 6 | 台 | 2022.11 | 西宁 | 动态和静态测量精度、静态测量重复精度、接收机内部噪声水平、天线相位中心与几何中心一致性、极距、极偏角、最大偏差。 |
| V90 | 检定 | 6 | 台 | 2022.11 | 西宁 | 动态和静态测量精度、静态测量重复精度、接收机内部噪声水平、天线相位中心与几何中心一致性、极距、极偏角、最大偏差。 |
| / | 检定 | 1 | 台 | 2022.04 | 西宁 | 静态测量精度、静态测量重复精度、接收机内部噪声水平、天线相位中心与几何中心一致性、极距、极偏角、最大偏差。 |
| 7 | GNSS | SR6 | 检定 | 12 | 台 | 2022.07 | 西宁 | 动态和静态测量精度、静态测量重复精度、接收机内部噪声水平、天线相位中心与几何中心一致性、极距、极偏角、最大偏差。 |
| 8 | 全站仪 | TCA2003 | 检定 | 5 | 台 | 2022.11 | 西宁 | 1）测距部分：  ①幅相误差②分辨力③周期误差④测尺频率、⑤加常数、乘常数⑥测量的重复性⑦测程⑧测距综合标准差。  2）测角部分：照准部旋转正确性、望远镜视轴与横轴垂直度、照准误差、横轴误差、竖轴指标差、补偿器补偿范围、补偿器零位误差、补偿器补偿误差、望远镜调焦运行误差补偿器零位误差、一测回水平方向标准偏差、一测回竖直角测角标准偏差、ATR自动照准误差。 |
| TS09 | 检定 | 1 | 台 | 2022.11 | 西宁 |
| TS30 | 检定 | 1 | 台 | 2022.11 | 西宁 |
| TS50 | 检定 | 1 | 台 | 2022.04 | 西宁 |
| TS60 | 检定 | 2 | 台 | 2022.11 | 西宁 |
| TS30 | 检定 | 1 | 台 | 2022.04 | 西宁 |
| TZ08 | 检定 | 2 | 台 | 2022.11 | 西宁 |
| 9 | 条码尺 | GPCL3 | 检定 | 6 | 副 | 2022.04 | 西宁 | 标尺上圆水准器安置的正确性、标尺分划面弯曲差(矢距)、标尺中轴线与标尺底面的垂直度、一副标尺零点差之差、标尺基本码分划误差、标准差、标尺米间隔长度平均值与标称值之差 |
| 检定 | 10 | 副 | 2022.11 | 西宁 |
| GPCL2 | 检定 | 6 | 副 | 2022.04 | 西宁 |
| 检定 | 6 | 副 | 2022.11 | 西宁 |
| 10 | 铟钢尺 | 2m | 检定 | 2 | 副 | 2022.07 | 西宁 | 标尺分划面弯曲差(矢距)、标尺中轴线与标尺底面的垂直度、一副标尺零点差之差、标尺基本码分划误差、标准差、标尺米间隔长度平均值与标称值之差 |
| 检定 | 1 | 副 | 2022.05 | 西宁 |
| 检定 | 4 | 副 | 2022.11 | 西宁 |
| 1.8m | 检定 | 1 | 副 | 2022.11 | 西宁 |
| 1.5m | 检定 | 2 | 副 | 2022.11 | 西宁 |