**更正附件：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 项目概况及技术参数 |

|  |
| --- |
| **共和县和财牛羊养殖合作社购置设备明细表** |
| 序号 | 名称 | 数量及单位 | 备注 |
| 8 | 牛肉烘干机 | 1台 | 尺寸：≥1840\*1040\*1900；功率：13.5KW；额定电压：220V/380V；循环风机数量：2；排湿风机数量：2；挂杆10个；托盘40个；托盘尺寸：60\*80cm  |
| 10 | 载货汽车 | 1辆 | 燃油种类：柴油；外廓尺寸(长×宽×高)：≥9000\*2550\*3640mm；前轮距：≥1910mm；后轮距：≥1846mm；整车重量：≥7.37kg；额定载重：≥10.435kg；总质量：≥18kg；前悬/后悬：≥1.4/2.6米；货箱尺寸(长×宽×高)：≥6800\*2450\*600mm；轮胎规格：275/80;排量:6.2L |

 |

|  |
| --- |
| **共和县和财牛羊养殖合作社购置设备明细表** |
| 序号 | 名称 | 数量及单位 | 备注 |
| 8 | 牛肉烘干机 | 1台 | 尺寸：≥1840\*1040\*1900mm；功率：13.5KW；额定电压：220V/380V；循环风机数量：2；排湿风机数量：2；挂杆10个；托盘40个；托盘尺寸：60\*80cm  |
| 10 | 载货汽车 | 1辆 | 排放标准：国六；燃料种类：柴油；驱动形式：4x2；外形尺寸：≥8900×2500×3600mm；货箱尺寸：≥6800×2450×600mm；发动机功率：≥210kw；发动机排量：≥6000ml；变速箱：8档；轴距：5000mm；总质量：18000kg；整备质量：≤7900kg；额定载质量：≥9900kg；接近角/离去角：≤16/10°；前悬/后悬：≤1400/2300mm；轮胎数：6+1个；轮胎规格：275/80R22.5 18PR |

 |