                                    SGTYHT/16-MM-172协议库存物资寄存结算协议
附件1
协议库存物资寄存结算协议

买方：
卖方：

依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，买卖双方经协商一致订立本协议，作为《协议库存货物采购合同》（编号：，以下称“采购合同”）的附件。本协议与《采购合同》不一致时以本协议为准。
一、约定事项
在《采购合同》有效期内，卖方将合同货物寄存在买方仓库，合同货物出库前所有权归卖方所有。出库之日起合同货物的所有权转移至买方，买方及时支付货款。
二、双方的权利与义务
1、买方有权使用和调配寄存的合同货物。
2、买方负责合同货物的寄存管理。
3、卖方有权查验、清点寄存的合同货物。
4、卖方应提供符合约定的合同货物，并出具详细的寄存保管措施，注明合同货物寄存所需环境、存储位置、保管注意事项等，协助买方进行库存管理。
三、货物范围与入库交货期
1、合同货物从双方签订的《协议库存货物采购合同》（编号：）范围中选择，数量、型号以买方通知或双方约定为准。
2、卖方在收到买方书面通知后30天内将货物发到寄存地点。
四、入库与出库
1、买方统一向卖方发出合同货物发货通知，卖方按照通知要求在约定时间内将合同货物运至指定仓库指定存放区域，并随车携带合同货物相关技术资料（试验报告、合格证等），负责运输等运杂费用。
2、合同货物入库前，双方应对合同货物的数量、规格、型号、外观包装等进行查验。确认合同货物数量、规格型号无误、外观无破损之后，买卖双方代表签字办理入库手续。入库检验时如数量有误、合同货物规格型号不符或外观破损的，经双方协商，可采取按检验通过的合同货物数量入库或由卖方补齐后按预定数量入库两种方式办理。
3、入库后，每月日，买卖双方进行寄存合同货物对账。买方定期向卖方提供寄存合同货物月度出入库明细（货物需求一览表），卖方可派员检查合同货物及相关记录，并对实际的合同货物进行清点。
4、卖方应按照买方书面通知及时补库。卖方应在接到买方发出的补库通知后以书面形式确认并反馈相关信息，补库时间自收到买方书面通知之日起不超过30日。不能及时补库时应及时告知买方，由此给买方造成的损失，由卖方承担。
5、合同货物入买方库后，卖方不得擅自将合同货物领取出库用于其它用途。合同期内卖方若需取回合同货物，需在取回日日前以书面形式告知买方，经买方同意后方可取回。取回前双方应对合同货物的数量、规格、型号、外观包装等进行检查。
6、买方有权按照实际需求领用合同货物，领用之日视为出库日。
7、买方按照卖方提供的合同货物仓储保管措施统一对合同货物进行日常保管。由于卖方不提供或未及时提供或遗漏提供相关保管措施，导致卖方合同货物在买方仓库产生的一切不利后果均由卖方自行承担。因保管不善导致的合同货物外观损毁、灭失的，由买方承担责任。因不可抗力导致合同货物损毁的，买方不承担任何责任。
五、抽样检测
1、买方有权在寄存期间对合同货物进行抽样检测（下称“抽检”），抽检时，卖方需派代表参加。对于可当场完成检测的，由卖方代表、质检人员、仓库管理人员在检验结果单据上签字。对于无法当场完成检测的，由卖方代表、质检人员、仓库管理人员对抽样送检样品进行签字确认，由具备检测资质的专业机构进行检测并出具检测结果。
2、卖方有义务配合买方开展抽检工作，并根据买方的要求提供各类技术资料和其他必要条件。
3、如抽检的合同货物符合合同要求，所有检测等相关费用由买方承担。如抽检的产品不符合合同要求，买方将按照合同约定或国家相关规定，扩大抽检范围，根据检测结果及合同相关约定，作修理、重作、更换等处理，并追究卖方的违约责任，同时所有检测等相关费用由卖方承担。
4、卖方应对自然老化、锈蚀、技术落后造成损毁的合同货物进行处理并承担费用。
5、卖方不定期对合同货物进行巡查和养护。
六、运输及费用承担
1、当合同货物出库运至工程项目现场，由仓库至现场的二次配送运输费用由买方承担。
2、合同货物发运前，买方将发货时间和预计到货时间通知卖方，便于卖方进行现场指导安装或提供其他服务。
七、货款结算
1、每月日，买方出具《寄存合同货物出库单》、《寄存合同货物月度出入库明细》给卖方对账，卖方需在5个工作日内书面确认。如卖方有异议，应及时与买方核对。双方以核对确定的结果作为结算依据。
2、买卖双方按照第七条第1款的约定结算，合同货物价格在协议库存采购合同约定基础上，以订单生成日的联动价格为准。卖方凭双方核对确定的《寄存合同货物出库单》、《寄存合同货物月度出入库明细》和相应金额的全额增值税专用发票申请支付，买方审核无误后一个月内办理支付手续。支付方式及比例按《采购合同》执行。
3、《采购合同》有效期届满，寄存剩余货物由买方购买，卖方凭剩余货物相应金额的增值税专用发票申请支付，买方审核无误后一个月内办理支付手续。
4 、所有有关合同货物的送货（不含买方二次配送）、退货、转卖发生的运杂费用均由卖方承担。卖方承担全部运输保险费用（卖方配送至需求仓库、仓库到需求地点）。
八、其他
本协议经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。协议签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。有效期与《采购合同》一致。
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	附件2：2819AA海拔修正及其他特殊要求

	网省采购申请号
	分标名称
	包号
	物资描述
	计量单位
	数量
	交货时间
	交货地点
	海拔及特殊要求
	技术规范ID
	需求单位名称

	044001357200120
	001箱式变电站
	包1
	箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:630kVA,结构型式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通,环网柜型号:有环网柜
	套
	23
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米
	9906-500003056-00141
	青海省电力公司海西供电公司

	044001357200100
	001箱式变电站
	包1
	箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:400kVA,结构型式:美式,铁芯材质:非晶合金,安装方式:普通,环网柜型号:无环网柜
	套
	2
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米
	9906-500003056-00132
	青海省电力公司海西供电公司

	044001357200110
	001箱式变电站
	包1
	箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:400kVA,结构型式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通,环网柜型号:有环网柜
	套
	11
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米
	9906-500003056-00141
	青海省电力公司海西供电公司

	044001308800020
	001箱式变电站
	包2
	箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:400kVA,结构型式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通,环网柜型号:有环网柜
	套
	2
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为5000米，配绝缘护罩
	9906-500003056-00141
	青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处

	044001308800010
	001箱式变电站
	包2
	箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:630kVA,结构型式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通,环网柜型号:有环网柜
	套
	1
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为5000米，配绝缘护罩
	9906-500003056-00141
	青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处

	044001362200090
	001箱式变电站
	包2
	箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:500kVA,结构型式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通,环网柜型号:有环网柜
	套
	2
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正5000米，配绝缘护罩
	9906-500003056-00142
	青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处

	044001362200100
	001箱式变电站
	包2
	箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:630kVA,结构型式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通,环网柜型号:有环网柜
	套
	2
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正5000米，配绝缘护罩
	9906-500003056-00142
	青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处

	044001358600150
	001箱式变电站
	包2
	箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:630kVA,结构型式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通,环网柜型号:有环网柜
	套
	4
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为4500米，配绝缘护罩
	9906-500003056-00140
	青海省电力公司果洛供电公司

	044001358600160
	001箱式变电站
	包2
	箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:400kVA,结构型式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通,环网柜型号:有环网柜
	套
	8
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为4500米，配绝缘护罩
	9906-500003056-00140
	青海省电力公司果洛供电公司

	044001313600370
	001箱式变电站
	包2
	箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:400kVA,结构型式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通,环网柜型号:有环网柜
	套
	2
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米，业扩项目寄售物资
	9906-500003056-00140
	青海省电力公司黄化供电公司

	044001313600380
	001箱式变电站
	包2
	箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:630kVA,结构型式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通,环网柜型号:有环网柜
	套
	10
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米，业扩项目寄售物资
	9906-500003056-00140
	青海省电力公司黄化供电公司

	044001311300190
	001箱式变电站
	包2
	箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:630kVA,结构型式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通,环网柜型号:有环网柜
	套
	6
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米
	9906-500003056-00141
	青海省电力公司黄化供电公司

	044001315800170
	002交流避雷器
	包1
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	1266
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为5000米
	9906-500058489-00001
	青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处

	044001326800070
	002交流避雷器
	包1
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	42
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正5000米，业扩项目寄售物资
	9906-500058489-00001
	青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处

	044001315800600
	002交流避雷器
	包1
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	11560
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为5000米
	9906-500112273-00004
	青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处

	044001358600170
	002交流避雷器
	包2
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	1500
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为4500米，配绝缘护罩
	9906-500058489-00001
	青海省电力公司果洛供电公司

	044001358600180
	002交流避雷器
	包2
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	1200
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为4500米，配绝缘护罩
	9906-500058489-00002
	青海省电力公司果洛供电公司

	044001362000100
	002交流避雷器
	包2
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	1620
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正3500米低压业扩寄售物资
	9906-500058489-00001
	青海省电力公司海南供电公司

	044001333800360
	002交流避雷器
	包2
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	243
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正，3500米
	9906-500058489-00001
	青海省电力公司海南供电公司

	044001333800370
	002交流避雷器
	包2
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	360
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正，3500米
	9906-500058489-00001
	青海省电力公司海南供电公司

	044001356300210
	002交流避雷器
	包2
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	3
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米、非配网物资
	9906-500058489-00001
	青海省电力公司海北供电公司

	044001310600030
	002交流避雷器
	包2
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	2500
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为4000米，配绝缘护罩，
	9906-500058489-00002
	青海省电力公司海北供电公司

	044001313600030
	002交流避雷器
	包2
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	30
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米，业扩项目寄售物资
	9906-500058489-00001
	青海省电力公司黄化供电公司

	044001311300030
	002交流避雷器
	包2
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	1148
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米，氧化锌
	9906-500058489-00001
	青海省电力公司黄化供电公司

	044001311300040
	002交流避雷器
	包2
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	1882
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米，跌落式
	9906-500058489-00001
	青海省电力公司黄化供电公司

	044001339600010
	002交流避雷器
	包2
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	5094
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为3000米，配绝缘护罩
	9906-500058489-00001
	青海省电力公司海东供电公司

	044001339800010
	002交流避雷器
	包2
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	60
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为3000米，配绝缘护罩，业扩项目寄售物资
	9906-500058489-00001
	青海省电力公司海东供电公司

	044001357200160
	002交流避雷器
	包2
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	1707
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为4000米，配绝缘护罩
	9906-500058489-00001
	青海省电力公司海西供电公司

	044001308500060
	002交流避雷器
	包2
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	1089
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正：3000米
	9906-500058489-00002
	青海省电力公司西宁供电公司

	044001308800030
	003电缆分支箱
	包1
	电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:五路,额定电流:400A
	只
	10
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为5000米，配绝缘护罩
	9906-500107557-00013
	青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处

	044001358600800
	003电缆分支箱
	包1
	电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:七路,额定电流:400A
	只
	3
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为4500米
	9906-500107561-00025
	青海省电力公司果洛供电公司

	044001358600810
	003电缆分支箱
	包1
	电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:五路,额定电流:400A
	只
	35
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为4500米
	9906-500107557-00013
	青海省电力公司果洛供电公司

	044001358600820
	003电缆分支箱
	包1
	电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:刀熔开关,总回路数:五路,额定电流:400A
	只
	8
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为4500米
	9906-500021622-00008
	青海省电力公司果洛供电公司

	044001313600410
	003电缆分支箱
	包1
	电缆分支箱-电压等级:AC10kV,是否带开关:不带开关,总回路数:二路,额定电流:630A
	只
	1
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米，业扩项目寄售物资
	9906-500056940-00003
	青海省电力公司黄化供电公司

	044001313600420
	003电缆分支箱
	包1
	电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:刀熔开关,总回路数:四路,额定电流:400A
	只
	4
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米，业扩项目寄售物资
	9906-500021617-00016
	青海省电力公司黄化供电公司

	044001311300740
	003电缆分支箱
	包1
	电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:刀熔开关,总回路数:七路,额定电流:400A
	只
	45
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米
	9906-500021632-00016
	青海省电力公司黄化供电公司

	044001339600090
	003电缆分支箱
	包1
	电缆分支箱-电压等级:AC10kV,是否带开关:不带开关,总回路数:二路,额定电流:630A
	只
	26
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为3000米
	9906-500056940-00003
	青海省电力公司海东供电公司

	044001339600100
	003电缆分支箱
	包1
	电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:刀熔开关,总回路数:七路,额定电流:400A
	只
	16
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为3000米
	9906-500021632-00016
	青海省电力公司海东供电公司

	044001339600110
	003电缆分支箱
	包1
	电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:五路,额定电流:400A
	只
	5
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为3000米
	9906-500107557-00013
	青海省电力公司海东供电公司

	044001357200090
	003电缆分支箱
	包1
	电缆分支箱-电压等级:AC10kV,是否带开关:不带开关,总回路数:二路,额定电流:630A
	只
	3
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米
	9906-500056940-00003
	青海省电力公司海西供电公司

	044001357200180
	003电缆分支箱
	包1
	电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:七路,额定电流:400A
	只
	65
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米
	9906-500107561-00027
	青海省电力公司海西供电公司

	044001357200190
	003电缆分支箱
	包1
	电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:七路,额定电流:400A
	只
	3
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米
	9906-500107561-00025
	青海省电力公司海西供电公司

	044001357200200
	003电缆分支箱
	包1
	电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:四路,额定电流:400A
	只
	4
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米
	9906-500107555-00007
	青海省电力公司海西供电公司

	044001357200210
	003电缆分支箱
	包1
	电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:四路,额定电流:400A
	只
	24
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米
	9906-500107555-00009
	青海省电力公司海西供电公司

	044001357200220
	003电缆分支箱
	包1
	电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:五路,额定电流:400A
	只
	13
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米
	9906-500107557-00011
	青海省电力公司海西供电公司

	044001357200230
	003电缆分支箱
	包1
	电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:五路,额定电流:400A
	只
	84
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米
	9906-500107557-00013
	青海省电力公司海西供电公司

	044001357200240
	003电缆分支箱
	包1
	电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:五路,额定电流:400A
	只
	3
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米
	9906-500107557-00019
	青海省电力公司海西供电公司

	044001357200250
	003电缆分支箱
	包1
	电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:七路,额定电流:630A
	只
	58
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米
	9906-500107562-00012
	青海省电力公司海西供电公司

	044001357200260
	003电缆分支箱
	包1
	电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:七路,额定电流:630A
	只
	3
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米
	9906-500107562-00010
	青海省电力公司海西供电公司

	044001308500020
	004环网箱
	包1
	环网箱-电压等级:AC10kV,进线数:2,出线数:2
	台
	1
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正：3000米
	9906-500135695-00018
	青海省电力公司西宁供电公司

	044001308500010
	004环网箱
	包1
	环网箱-电压等级:AC10kV,进线数:2,出线数:4
	台
	19
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正：3000米
	9906-500135695-00018
	青海省电力公司西宁供电公司

	044001308500010
	004环网箱
	包2
	环网箱-电压等级:AC10kV,进线数:2,出线数:4
	台
	19
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正：3000米
	9906-500135695-00018
	青海省电力公司西宁供电公司

	044001362200110
	004环网箱
	包3
	环网箱-电压等级:AC10kV,进线数:2,出线数:4
	台
	1
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正5000米，配绝缘护罩
	9906-500135695-00008
	青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处

	044001310600580
	004环网箱
	包3
	环网箱-电压等级:AC10kV,进线数:2,出线数:2
	台
	2
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为4000米
	9906-500135695-00018
	青海省电力公司海北供电公司

	044001357200080
	004环网箱
	包3
	环网箱-电压等级:AC10kV,进线数:2,出线数:4
	台
	15
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米
	9906-500135695-00018
	青海省电力公司海西供电公司

	044001313600400
	004环网箱
	包4
	环网箱-电压等级:AC10kV,进线数:2,出线数:4
	台
	2
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米，业扩项目寄售物资
	9906-500135695-00016
	青海省电力公司黄化供电公司

	044001311300890
	004环网箱
	包4
	环网箱-电压等级:AC10kV,进线数:2,出线数:2
	台
	1
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米
	9906-500135695-00018
	青海省电力公司黄化供电公司

	044001357201390
	004环网箱
	包4
	环网箱-电压等级:AC10kV,进线数:2,出线数:4
	台
	14
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米
	9906-500135695-00018
	青海省电力公司海西供电公司

	044001339600060
	004环网箱
	包5
	高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:母线设备柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:无开关,断路器灭弧介质:无
	台
	2
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为3000米
	9915-500099478-00003
	青海省电力公司海东供电公司

	044001339600070
	004环网箱
	包5
	环网箱-电压等级:AC10kV,进线数:2,出线数:4
	台
	15
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为3000米
	9906-500135695-00018
	青海省电力公司海东供电公司

	044001360100040
	005高压熔断器
	包1
	高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:100A
	只
	3
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米,非配电网物资
	9906-500008441-00001
	青海省电力公司建设公司

	044001315800160
	005高压熔断器
	包1
	高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A
	只
	2442
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正5000米
	9906-500008441-00004
	青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处

	044001358600190
	005高压熔断器
	包1
	高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A
	只
	280
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为4500米，配绝缘护罩
	9906-500008441-00003
	青海省电力公司果洛供电公司

	044001362000060
	005高压熔断器
	包1
	高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A
	只
	810
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正3500米低压业扩寄售物资
	9906-500008441-00004
	青海省电力公司海南供电公司

	044001333800310
	005高压熔断器
	包1
	高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A
	只
	1000
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正，3500米
	9906-500008441-00004
	青海省电力公司海南供电公司

	044001356300430
	005高压熔断器
	包1
	高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:100A
	只
	3
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米、非配网物资
	9906-500008441-00002
	青海省电力公司海北供电公司

	044001310600040
	005高压熔断器
	包1
	高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A
	只
	890
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为4000米，配绝缘护罩
	9906-500008441-00001
	青海省电力公司海北供电公司

	044001311300050
	005高压熔断器
	包1
	高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A
	只
	2232
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米
	9906-500008441-00004
	青海省电力公司黄化供电公司

	044001339600020
	005高压熔断器
	包1
	高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A
	只
	2048
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为3000米，配绝缘护罩
	9906-500008441-00004
	青海省电力公司海东供电公司

	044001339800020
	005高压熔断器
	包1
	高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A
	只
	60
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为3000米，配绝缘护罩，业扩项目寄售物资
	9906-500008441-00004
	青海省电力公司海东供电公司

	044001357200170
	005高压熔断器
	包1
	高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A
	只
	479
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为4000米，配绝缘护罩
	9906-500008441-00004
	青海省电力公司海西供电公司

	044001315800260
	006交流三相隔离开关
	包1
	交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动
	组
	417
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为5000米，配绝缘护罩
	9906-500090325-00003
	青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处

	044001326800080
	006交流三相隔离开关
	包1
	交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动
	组
	14
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为5000米，配绝缘护罩，业扩项目寄售物资
	9906-500090325-00003
	青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处

	044001311300020
	006交流三相隔离开关
	包1
	交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动
	组
	207
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米
	9906-500090325-00003
	青海省电力公司黄化供电公司

	044001313600020
	006交流三相隔离开关
	包1
	交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动
	组
	18
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米，业扩项目寄售物资
	9906-500090325-00003
	青海省电力公司黄化供电公司

	044001357200150
	006交流三相隔离开关
	包1
	交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动
	组
	702
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米
	9906-500090325-00003
	青海省电力公司海西供电公司

	044001308500050
	006交流三相隔离开关
	包1
	交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动
	组
	837
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正：3000米
	9906-500090325-00002
	青海省电力公司西宁供电公司

	044001358600020
	006交流三相隔离开关
	包2
	交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动
	组
	450
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为4500米，配绝缘护罩
	9906-500090325-00003
	青海省电力公司果洛供电公司

	044001362000010
	006交流三相隔离开关
	包2
	交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动
	组
	540
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正3500米低压业扩寄售物资
	9906-500090325-00003
	青海省电力公司海南供电公司

	044001333800010
	006交流三相隔离开关
	包2
	交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动
	组
	130
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正，3500米
	9906-500090325-00003
	青海省电力公司海南供电公司

	044001310600020
	006交流三相隔离开关
	包2
	交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动
	组
	270
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正4000米
	9906-500090325-00003
	青海省电力公司海北供电公司

	044001339600030
	006交流三相隔离开关
	包2
	交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动
	组
	444
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为3000米，配绝缘护罩
	9906-500090325-00002
	青海省电力公司海东供电公司

	044001339600860
	006交流三相隔离开关
	包2
	交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动
	组
	94
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为3000米
	9906-500090325-00003
	青海省电力公司海东供电公司

	044001339800030
	006交流三相隔离开关
	包2
	交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动
	组
	40
	2020-05-31
	材料站现场车板交货
	海拔修正为3000米，配绝缘护罩，业扩项目寄售物资
	9906-500090325-00002
	青海省电力公司海东供电公司
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